KURZUS: Anyagismeret

MODUL: Anyagkárosodások. Anyagvizsgálat. Anyagkiválasztás

5. modulzáró feladatok

|  | Jelölje meg az egy helyes megoldást!
| 1. Mi az abrazív kopás előidéző oka?
| Helyi mikro összehegedések.
| Mechanikai és vegyi hatás együttesen.
| Időben változó, sokszor ismétlődő igénybevétel.
| A két felület egyenetlensége következményeként kialakuló mikroforgácsok, szemcsék leválása.
1 pont
| 2. Mit jelent az adhezív kopás?
| Helyi mikro összehegedések és szétválások.
| A két felület egyenetlensége következményeként kialakuló mikroforgácsok, szemcsék leválása.
| Mechanikai és vegyi hatás együttesen.
| Időben változó, sokszor ismétlődő igénybevétel.
1 pont
| 3. Mi jellemzi a fáradt törést?
| Az igénybevétel időben változó és sokszor ismétlődő, σ > ReH
| Az igénybevétel időben változó és sokszor ismétlődő, σ < ReH
| Az igénybevétel időben állandó és sokszor ismétlődő, σ > ReH
| Az igénybevétel időben változó és sokszor ismétlődő, σ > Rm
1 pont
| 4. Hogyan jellemezhető egy fáradt töret?
| Kétféle töret figyelhető meg, egy kagylósan és egy ridegen tört.
| Szakadozott, matt, deformálódott.
| Szemcsés rideg, nincs maradó alakváltozásra utaló nyom.
| Hasadásos jellegű, nincs deformáció.
1 pont
| 5. Hogyan befolyásolja a besugárzás az anyagok tulajdonságait?
| KV nő, TTKV csökken, ReH csökken.
| KV csökken, TTKV nő, ReH nő.
| KV csökken, TTKV csökken, ReH csökken.
| KV csökken, TTKV nő, ReH csökken.
1 pont
| 6. Milyen korrózióra számíthatunk hegesztési varrat környezetében?
| Interkrisztallin.
| Feszültségi.
| Egyenletes.
| Szelektív.
1 pont
| 7. Milyen vizsgálattal ellenőrizné egy közepes méretű gömb tartály hegesztési varratait?
| Mágnesezhető poros repedésvizsgálat.
| Ultrahangos vizsgálat.
| Izotópos vizsgálat.
| Vizuális vizsgálat.
1 pont
| 8. Milyen anyagok ellenőrzésére alkalmas a mágnesezhető poros vizsgálat?
| Ferromágneses, a mágneses permeabilitása 1 körüli.
| Ferromágneses, a mágneses permeabilitása 1000 körüli.
| Paramágneses, a permeabilitása 1000 körüli.
| Diamágneses, a permeabilitása 1000 körüli.
1 pont
| 9. Milyen módszerrel ellenőrizné egy hőkezelő üzemben a felületi hőkezeléssel hőkezelt tengelyek megfelelőségét?
| Mágnesezhető poros vizsgálat.
| Penetráló folyadékos vizsgálat.
| Ultrahangos vizsgálat.
| Röntgen vizsgálat.
1 pont
| 10. Alumíniumöntvény felületi hibáinak kimutatására válasszon módszert az alábbiak közül!
| Mágnesezhető poros vizsgálat.
| Penetráló folyadékos vizsgálat.
| Ultrahangos vizsgálat.
| Röntgen vizsgálat.
1 pont
| 11. Válassza ki a legalkalmasabb módszert sorozatban gyártott nemesített csavarok ellenőrzésére!
| A magnetoinduktív vizsgálat.
| Ultrahangos vizsgálat.
| Mágnesezhető poros vizsgálat.
| Penetráló folyadékos vizsgálat.
1 pont
| 12. Az alábbi állításokból válassza ki azt, amelyik az impulzus visszhang módszerre igaz!
| A hiba felülettől mért távolsága nagy pontossággal megállapítható, bárhol is van az.
| A hiba felülettől mért távolsága nem határozható meg.
| A felület közelében található hibák nem mutathatók ki.
| Mivel az ultrahang terjedési sebessége az anyagon belül állandó a hiba nagysága pontosan megállapítható.
1 pont
| 13. Öntött alumínium keréktárcsák ellenőrzésére válasszon módszert a megadottak közül!
| Ultrahangos vizsgálat.
| Penetráló folyadékos vizsgálat.
| Röntgen átvilágítás.
| Röntgen fényképezés.
1 pont
| 14. Hogyan befolyásolja a korróziós folyamatot, ha két egymástól eltérő oldási potenciálú fémet építek össze?
| A kevésbé nemes fém oldódása felgyorsul.
| A nemesebb fém oldódása felgyorsul.
| A kevésbé nemes fém nem szenved korróziót.
| Az oldási potenciálnak ebben az esetben nincs szerepe.
1 pont