KURZUS: Anyagmozgatás-raktározás I.

MODUL: III. modul: Csomagolási alapismeretek II.

III. modulzáró feladatok

|  | A modulzáró feladatok a III. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a III. modul tartalma alapján oldja meg őket!
| 1. Csoportosítsa a papírgyártó ipari késztermékeket négyzetmétertömegük szerint! Írja a csoportok neveit jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! p) papír k) karton l) papírlemez
Betűjel | Jellemzők
| 400 g/m2 felett
| 180-400 g/m2 között
| 180 g/m2-ig
| 2. Válassza ki a tasakok automata töltésekor elérhető maximális teljesítményt! Jelölje be a helyes választ!
| 20 csomagolás/perc
| 50 csomagolás/perc
| 100 csomagolás/perc
| 200 csomagolás/perc
| 300 csomagolás/perc
| 400 csomagolás/perc
| 3. Válassza ki azt a csomagoló eszközt, amelyet a papírzsákkal váltottak fel! Jelölje be a helyes választ!
| üvegballon
| fém kanna
| fahordó
| papírboríték
| jutazsák
| 4. Válassza ki a papírzsákok szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzőit! Jelölje be a két helyes választ!
| kevés réteg papír
| sok réteg papír
| kis négyzetméter-tömegű papírból
| nagy négyzetméter-tömegű papírból
| csak 2 réteg papírból
| a papír négyzetméter-tömege nem meghatározó
| a papírrétegek száma nem meghatározó
| 5. Válassza ki a csomagolóipar számára gyártott finomlemez jellemző vastagságát! Jelölje be a helyes választ!
| 0,12...0,32 mm
| 0,18...0,49 mm
| 0,23...0,69 mm
| 0,35...0,76 mm
| 0,41...0,85 mm
| 6. Válassza ki a helyes választ! A polietilén zsugorfólia egy irányban nyújtott változatánál a zsugorodó-képesség:
| legfeljebb 20%-ig növelhető.
| legfeljebb 30%-ig növelhető.
| legfeljebb 50%-ig növelhető.
| legfeljebb 70%-ig növelhető.
| legfeljebb 90%-ig növelhető.
| 7. Válassza ki a polietilén zsugorfóliák jellemző vastagságát! Jelölje be a helyes választ!
| 0,001...0,006 mm
| 0,015...0,020 mm
| 0,030...0,050 mm
| 0,060...0,090 mm
| 0,090...0,300 mm
| 8. Válassza ki a csomagoláshoz használatos habosodó polisztirol formatestek térfogategységre jutó jellemző tömegét! Jelölje be a helyes választ!
| 05. .. 15 g/dm3
| 20. .. 35 g/dm3
| 40. .. 65 g/dm3
| 80. .. 95 g/dm3
| 90. .. 110 g/dm3
| 9. Válassza ki a csomagoláshoz használatos habosodó 25 g/dm3-es polisztirol hab viselkedését felületi terhelés hatására! Jelölje be a helyes választ!
| 100 kPa felületi terhelésnél már törik
| 100 kPa felületi terhelésnél már nagyon torzul
| 100 kPa felületi terhelésig alig torzul
| 10. Válassza ki a csomagoláshoz használatos polisztirol hab viselkedését felületi terhelés hatására! Jelölje be a 2 helyes választ! Nagyobb felületi terhelésre a habszerkezet:
| gyorsan eltörik
| nem változtatja az alakját
| egyre inkább változtatja az alakját
| nem nyeli el az energiát
| a dinamikus hatásokat nem csillapítja
| az energiaelnyelés révén a dinamikus hatásokat csillapítja
| csak a statikus hatásokat csillapítja
| 11. Válassza ki a csomagoláshoz használatos polisztirol hab felhasználhatóságát! Jelölje be a helyes választ! A polisztirol hab csomagolóeszközök:
| nagy légnedvességű környezetben nem használható
| vizes környezetben nem használható
| nagy légnedvességű vagy vizes környezetben nem használható
| nagy légnedvességű környezetben használható
| vizes környezetben használható
| nagy légnedvességű vagy vizes környezetben is használható
| 12. Válassza ki a csomagoláshoz használatos polisztirol hab jellemzőit! Jelölje be a 2 helyes választ!
| nagyobb igénybevételre a hőállóság csökken
| tartósabb hőhatásra a hőállóság csökken
| nagyobb igénybevételre és tartósabb hőhatásra a hőállóság csökken
| alsó hőmérsékleti határ 10 °C
| alsó hőmérsékleti határ 0 °C
| alsó hőmérsékleti határ -10 °C
| alsó hőmérsékleti határ nincs
| 13. Válassza ki a csomagoláshoz használatos polisztirol hab jellemzőit! Jelölje be a 2 helyes választ! A polisztirol hab:
| nem áll ellen a víznek, sók vizes oldatainak, alkoholnak
| ellenáll a víznek, sók vizes oldatainak, alkoholnak
| ellenáll a savaknak, lúgoknak, zsíroknak és olajoknak
| nem áll ellen a savaknak, lúgoknak, zsíroknak és olajoknak
| nem áll ellen a szappan és nedvesítőszer oldatoknak
| 14. Válassza ki a csomagoláshoz használatos polisztirol hab jellemzőit! Jelölje be a 2 helyes választ! A polisztirol hab:
| sem a rovarok, sem a rágcsálók számára nem jelentenek táplálékot
| csak a rovarok (termeszek) számára jelentenek táplálékot
| csak a rágcsálók számára jelentenek táplálékot
| rothadnak, de nem penészednek
| penészednek, de nem korhadnak
| nem rothadnak, nem penészednek és nem korhadnak
| 15. Válassza ki az üveg jellemzőit! Jelölje be a helyes választ!
| az üveg csomagolóeszközöket csak a sósav támadja meg
| az üveg csomagolóeszközöket csak a kénsav támadja meg
| az üveg csomagolóeszközöket csak a foszforsav támadja meg
| az üveg csomagolóeszközöket csak a fluorsav támadja meg
| az üveg csomagolóeszközöket csak a királyvíz támadja meg
| 16. Csoportosítsa a fa alapú síkfelülettel határolt csomagolóeszközöket! Írja a típusok nevét jelölő kisbetűt a megfelelő jellemző mellé! n) heveder nélküli láda h) homlokhevederes láda l) homlok-, tető- és fenékhevederes láda c) csúszótalpas csomagolóeszközök
Betűjel | Jellemző
| 50...60 kg tömegű termékhez alkalmas.
| A homloklapok egy darabból készülnek, ezekhez kapcsolják az ugyancsak egy vagy több elemből készített többi lapot. Legfeljebb 10...20 kg tömegű termékhez alkalmas.
| Közepes általában 500 kg-nál nagyobb termékek (gépek, műszerek, berendezési tárgyak) csomagolására használatosak.
| Kisebb (35...45 kg) tömegű termékhez és csomagolóeszköz-hosszhoz használatos.
| 17. Csoportosítsa a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok nevét és rövidítésüket (betűszavak)! Írja rövidítések előtti kisbetűt a megfelelő sorba! a) ADR r) RID i) IMDG - Code d) IATA DGR
Betűjel | Szabályzat
| A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
| A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásról szóló szabályzat
| Nemzetközi kódex a veszélyes áruk tengeri szállítására
| Veszélyes áruk légi szállítására vonatkozó szabályzat
| 18. A veszélyes áruk nemzetközi fuvarozásáról szóló szabályzatok veszélyességi osztályokat tartalmaznak. Írja be a veszélyességi osztályok kezdő és utolsó sorszámát (egész számot)! Kezdő sorszám: Utolsó sorszám:
| 19. Válassza ki veszélyes áruk esetén a műanyag csomagolóeszközök ejtő-vizsgálatának hőmérsékleti paraméterét! Jelölje be a helyes választ! A vizsgálatot:
| 10 °C alá hűtve kell végezni
| 0 °C alá hűtve kell végezni
| -5 °C alá hűtve kell végezni
| -8 °C alá hűtve kell végezni
| -18 °C alá hűtve kell végezni
| 20. Csoportosítsa a veszélyes áruk csomagolásának vizsgálatakor alkalmazott fokozatokat és a csomagolási csoportokat! Írja számok előtti kisbetűt a megfelelő sorba! x) X y) Y z) Z
Betűjel | Megnevezés
| III. csomagolási csoportú anyagra alkalmas
| mindhárom csomagolási csoportú anyagra alkalmas
| a II. és III. csomagolási csoportú anyagra alkalmas
| 21. Döntse el, hogy a veszélyes áruk csomagolása során igaz vagy hamis az állítás!
A hagyományos csomagolások kombinálhatók. |
| 22. Döntse el, hogy a veszélyes áruk csomagolása során igaz vagy hamis az állítás!
Az IBC-kbe belső csomagolásban lévő veszélyes anyag elhelyezhető, azaz az IBC-k kombinált csomagolások külső csomagolásaként is felhasználhatók. |
| 23. Döntse el, hogy a veszélyes áruk csomagolása során igaz vagy hamis az állítás!
Nagycsomagolásnak minősül a sík rakodólapon képzett és fóliával vagy pántszalaggal rögzített egységrakomány |