KURZUS: Anyagmozgatás-raktározás II.

MODUL: IV. modul: Darabáruk (egységrakományok) raktározása és tárolása

Modulzáró feladatok (IV. modul)

| A modulzáró feladatok a IV. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a II. modul tartalma alapján oldja meg őket!
1. Rendezze sorba a raktárak technológiai tervezésének a főbb lépéseit (nem teljes a folyamat leírása)!
1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |
1 pont
2. Csoportosítsa az anyagmozgatási rendszerek típusait és az igényelt útszélességet!
k: kézi t: targoncás d: darus a: állványkiszolgáló gép
Írja az anyagmozgatási rendszerek előtti kisbetűt a megfelelő adatok elé!
Betűjel | Anyagmozgatási út
| Anyagmozgatási út szélessége (m): 1,7...2,5
| Anyagmozgatási út szélessége (m): 1,0...2,0 és az elérhető halmazolási magasság (m): 2,0...2,2
| Anyagmozgatási út szélessége (m): 1,5...3,5
| Anyagmozgatási út szélessége (m): 1,0...2,0
4 pont
3. Határozza meg a sík rakodólapos egységrakományok esetében a legalsó rakodólap legfelső árurétegét terhelő nyomófeszültséget, ha:
n - az egymásra halmazolt rakodólapos rakományok száma: 8 Mr - egy rakodólapos rakomány bruttó tömege: 300 kg Ft - a rakodólap talphevedereinek felülete (m2): 0,414 m2 g - a nehézségi gyorsulást: 9,81 m/s2
Válassz ki a helyes megoldást (egész számra kerekítve)!
| 28212 N/m2
| 49760 N/m2
| 34211 N/m2
| 112322 N/m2
| 32211 N/m2
1 pont
4. Válassza ki a helyes megoldást! Általános esetben tehát valamely tárolóterület vagy tárolótér annál kedvezőtlenebb helyzetű:
| minél nagyobb a be- és a kilépés helyétől mért távolságok összege
| minél kisebb a kilépés helyétől mért távolságok összege
| minél kisebb a belépés helyétől mért távolságok összege
| minél nagyobb a be- és minél kisebb a kilépés helyétől mért távolságok összege.
1 pont
5. Válassza ki a helyes megoldást! A raktári anyagmozgatási folyamat mellékművelete:
| a beszállítás
| a kiszállítás
| a raktáron belüli áruátcsoportosítás
1 pont
6. Csoportosítsa a beszállítással kapcsolatos főműveleteket és jellemzőiket!
k: járművek kirakása a: áru átvétele b: belső mozgatás
Írja a beszállítással kapcsolatos műveletek előtti kisbetűt a megfelelő jellemző elé!
Betűjel | Jellemző
| a művelet az áru megfogásából, horizontális és vertikális mozgatásából tevődik össze
| ekkor az anyagmozgatási feladatok általában nem jelentősek, de esetenként fizikai munkavégzést igényelnek
| az árukirakást és az átvevőhelyre való továbbítást jelenti
| az átvevő-helyiségből a beérkező áru részére kijelölt tárolóterületre való továbbítást jelenti
| a művelet az áru megfogásából, rövid távolságú szállításából és az átvevő-helyiségben való elhelyezéséből áll
5 pont
7. Rendezze fontossági sorrendbe a tárolási rendszer megválasztását befolyásoló tényezőket! Kezdje a legfontosabbal (1-es)!
| a tárolt árukkal kapcsolatos jellemzők, valamint a tárolási funkciók
| a rendelkezésre álló tárolóeszközök választéka és azok jellemzői, az anyagmozgatás gépesítési rendszere, valamint az áruk folyamatos cserélődésének biztosítása
| a raktárépület adottságai, a be- és kiszállítás módja, a tárolóterület és a tárolótér kihasználása, valamint az ügyvitel és az árunyilvántartás adottságai
| a tárolómezők elhelyezhetősége és a raktár belső elrendezhetősége
4 pont
8. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás!
A szabálytalan alakú árukat olyan csomagolással célszerű ellátni, amelyek már szabályos geometriai alakzatot mutatnak. |
1 pont
9. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás!
A csomagolás közvetlen halmazolást is lehetővé tehet. |
1 pont
10. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás!
A romlandó áruknál különösen fontos a a "first in - first out" elv kielégítése. |
1 pont
11. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás!
A rekeszes állványok egységrakományba összefogott (tárolóeszközre helyezett) áruk állványos tárolását teszik lehetővé. |
1 pont
12. Csoportosítsa az állványok nélküli tárolás előnyeit és hátrányait!
e: előny h: hátrány
Írja a megfelelő kisbetűt a jellemzők elé!
Betűjel | Jellemző
| a tároló berendezés létesítésének költsége
| a tárolási magasság előírásai
| hozzáférés az áruegységekhez
| terület- és térkihasználás
| tárolóterület áttekintése, tárolási rend biztosítása
| a raktár átállíthatósága újabb árufajták fogadására, tárolására
6 pont
13. Válassza ki a helyes megoldásokat! A raktári anyagmozgatási munka nagyságát befolyásoló változó tényezők:
| anyagmozgatási út hossza
| áru tömege
| az áru forgási sebessége
2 pont
14. Csoportosítsa az anyagmozgatási távolságok csökkentésének módszereit és jellemzőit!
k: raktári teljes árukészlet két részre osztása e: az áruhalmazok és az anyagmozgatási utak célszerű elrendezése
Írja a módszerek előtti kisbetűt a megfelelő jellemző elé!
Betűjel | Jellemzők
| a kiszállításra kerülő tételek komissiózása az élőraktárban történik
| a készlet nagyobb részét az un. tartalékraktárakban helyezik el
| folyosókkal tagolt tömbtárolás
| a megoldás csak olyan raktárakban alkalmazható előnyösen, amelyekben az árufajták száma és az áruválaszték nem túl nagy
| a teljes tárolóterületet elfoglaló tömbtárolás
| soros tárolás
6 pont
15. Csoportosítsa magasraktárak típusát és jellemzőit!
k: komissiózó magasraktár t: teljes egységrakományok tárolására alkalmas magasraktár m: kombinált magasraktár
Írja a magasraktár típusok előtti kisbetűt a jellemzők elé!
Betűjel | Jellemző
| ennél a típusnál érhető el a legmagasabb gépesítési, illetve automatizáltsági szint
| lehetővé teszi a kiszállítási egység különböző árufajtákból való összeállítását
| a tároló- és a komissiózó tér egy egységet képez
| megbontatlan (sík, keretes, oldalfals rakodólapos) egységrakományokat tárolnak
| raktártér egy része a tartalékraktár, a másik része az élőraktár szerepét tölti be
| a rendelési jegyzékben feltüntetett mennyiségeket a gépkezelő - a kiszolgáló gépen levő gyűjtőládába - gyűjti össze
6 pont
16. Csoportosítsa az állványkiszolgáló géppel üzemelő csarnokraktárakat és állványtartós raktárakat jellemzőkkel!
c: állványkiszolgáló-géppel üzemelő csarnokraktár a: állványkiszolgáló-géppel üzemelő állványtartós raktár
Írja a raktártípusok előtti kisbetűt a jellemzők elé!
Betűjel | Jellemző
| hagyományos konstrukciós módszerekkel kialakított magas épületek
| a tároló berendezés és az épület egységén alapuló létesítmény
| jellemzően meglevő raktárak anyagmozgatási és tárolási technológiájának korszerűsítése, valamint komissiózó magasraktárak kialakítása esetén alkalmazható konstrukciós forma
| az állványkiszolgáló gép esetenként az állványokat terhelő tetőszerkezettel van kapcsolatban
| a jellemző tárolási magasság 10-25 m-es
| a tárolási magasság 6-10 m
| az állványok egyben az épület tartóelemei is
| a tárolótéren elrendezett állványok között mozgó kiszolgáló gép az állványokkal közvetlen kapcsolatban van
8 pont
17. Csoportosítsa a magasraktárak típusait az automatizáltsági szint alapján a jellemzőkkel!
g: gépesített magasraktár r: részlegesen automatizált magasraktár t: teljesen automatizált magasraktár
Írja a raktár automatizáltsági szintjét jelölő kisbetűt a jellemzők elé!
Betűjel | Jellemző
| árugyűjtő- és elosztó, valamint tárolótérben a teljes mozgatási folyamat automatizált
| a gép helyzetét a mozgás ideje alatt folyamatosan ellenőrizni kell
| a tárolótéri mozgatási műveletek egy része automatizált, más része kézi vezérlésű
| az irányítási műveleteket manuálisan kell végezni
| gép az áru berakása után nem tér vissza a kiindulási helyzetébe, hanem a kirakásra megjelölt rekeszhez megy, és ott kitárolási programot teljesít
| az elérni kívánt állványrekesz adatai (az állvány-oszlop száma és rekeszmagasság) előre beállíthatók
| a gép a kiindulás helyén felveszi az egységrakományt, a kijelölt állványrekeszhez áll át, berakja a helyére az egységrakományt és visszatér a kiindulási helyére
7 pont