KURZUS: Csomagolástechnika I.

MODUL: IV. modul: A mozgatandó anyagokat érő igénybevételek

Modulzáró feladatok (IV. modul)

A tankönyv 86-111. oldala nem kerül feldolgozásra. |  | A modulzáró feladatok a IV. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a IV. modul tartalma alapján (tankönyv 46-86. oldala) oldja meg őket!

|  | 1. Válassza ki a helyes megoldást! Az anyagmozgatás és tárolás során az árukat:
| a) nem érik számottevő hatások
| b) minőségi változást előidéző hatások érik
| c) veszteséget előidéző hatások érik
| d) minőségi változást és veszteséget előidéző hatások érik
1 pont
| 2. Válassza ki a helyes megoldást! Az áruk változásait kiváltó tényezők az árukra:
| a) az előállítástól a felhasználásig hatnak
| b) csak az előállítás során hatnak
| c) csak a felhasználóhoz történő szállítás során hatnak
1 pont
| 3. Válassza ki a helyes megoldást! Az áruk változásait kiváltó tényezők az árukat:
| a) állandóan veszélyeztetik
| b) időszakosan veszélyeztetik
| c) mindkét előző módon veszélyeztetik
1 pont
| 4. Válassza ki a HIBÁS megoldásokat! Az áruk változásait kiváltó tényezők az árukat:
| a) csak kívülről veszélyeztetik
| b) kívülről és belülről is veszélyeztetik
| c) csak belülről veszélyeztetik
1 pont
| 5. Csoportosítsa az áruk változását előidőző állandó és időszakos hatásokat! Írja a szempontnak megfelelő kisbetűt (a, i) a megfelelő sorba! a) állandó hatás i) időszakos hatás áru leejtése hőmérséklet közúti szállítás során fellépő rázkódás légnedvesség vasúti szállítás során fellépő tolatási lassulás 1 pont
| 6. Válassza ki a helyes megoldást! Zárttéri raktározáskor a leggyakoribb igénybevétel:
| a) rázkódás
| b) nedvesség
| c) halmaznyomás
| d) nagy légnyomás
1 pont
| 7. Válassza ki a helyes megoldást! A különféle raktárterekben fellépő klimatikus hatások:
| a) alig különböznek egymástól
| b) nagyon változatosak lehetnek
| c) nem befolyásolják a tárolást
1 pont
| 8. Válassza ki a két helyes megoldást! Vízi szállításnál a legnagyobb igénybevételeket:
| a) a levegő por tartalma jelenti
| b) a halmaznyomás jelenti
| c) a légnyomásváltozás jelenti
| d) a klimatikus hatások jelentik
1 pont
| 9. Válassza ki a HIBÁS megoldásokat! Tengeri szállításnál fellépő legnagyobb igénybevételek:
| a) a légnyomásváltozás
| b) a magas hőmérséklet
| c) a levegő por tartalma
| d) a nagy légnedvesség
| e) a közvetlen napsugárzás
| f) a mechanikai igénybevételek (rázkódás, bukdácsolás)
1 pont
| 10. Állítsa növekvő sorrendbe a különféle közlekedési ágazatokat a szállítás során fellépő igénybevételek nagyságrendje alapján! Kezdje a legkisebb igénybevételű ágazattal!
1. 2. 3. 4. 5. |  |
1 pont
| 11. Csoportosítsa a rakodási módokat és a jellemző igénybevételeket! Írja a rakodási mód előtti kisbetűt (k, g) a megfelelő igénybevétel elé! k) kézi rakodás g) gépi rakodás vonszolás kötelek bevágódása nagy kitérésű lengések görgetés hozzáütköztetés más árukhoz 1 pont
| 12. Válassza ki a helyes megoldásokat! A hőhatás okozta leggyakoribb fizikai változások eredménye:
| a) rázkódás
| b) térfogat növekedés
| c) nyomásváltozás
| d) lengés
1 pont
| 13. Válassza ki a helyes megoldásokat! A légnedvesség hatása különösen veszélyes:
| a) papírra
| b) üvegre
| c) fára
| d) műanyagra
| e) textiliára
| f) konyhasóra
| g) téglára
| h) cementre
1 pont
| 14. Válassza ki a helyes megoldásokat! A nedvességtartalom változása különösen veszélyeztetheti a következő csomagolóanyagok állékonyságát:
| a) műanyag
| b) fa
| c) üveg
| d) hullámpapír
| e) acél
1 pont
| 15. Válassza ki a helyes megoldásokat! A rakodólapos rendszer és a gépi anyagmozgatás hatására:
| a) csökkent a tárolási magasság
| b) nőtt a tárolási magasság
| c) növekedett a tárolási idő
| d) csökkent a tárolási idő
| e) a csomagolószerek teherbírása csökkent
| f) a csomagolószerek teherbírása nőtt
1 pont
| 16. Határozza meg, hogy a következő hasáb alakú természetes kő görgetés hatására eltörik-e? ha: a = 0,3 m b = 0,9 m c = 0,2 m m = 130 kg e B =6⋅ 10 3 N m m 2
| Az anyag méretei és a görgetés iránya az alábbi ábrán látható.
| A) Válassza ki a helyes eredményt! Az ütközési energia:
| a) 293,1 Nm
| b) 413,6 Nm
| c) 143, 2 Nm
| d) 501,4 Nm
1 pont
| B) Írja be a keresett értéket! Az adott keresztmetszet töréséhez szükséges energia: Nm 1 pont
| C) Válassza ki a helyes eredményt! A vizsgált kő:
| a) eltörik
| b) nem törik el
1 pont
| 17. Válassza ki a görgetéskor fellépő ütközési energiát meghatározó helyes összefüggést! Az anyag méretei és a görgetés iránya az alábbi ábrán látható:
| a) W=m⋅g⋅( a 2 + b 2 − a )
| b) W= m⋅g 2 ⋅( a 2 + b 2 )
| c) W= m⋅g 2 ⋅( a 2 + b 2 − a )
| d) W= m⋅g 2 ⋅( a+b − a )
1 pont
| 18. Határozza meg, hogy mekkora kinetikai energia és lökőerő keletkezik, ha egy áru a megadott magasságból lezuhan! Adatok: esési magasság h = 4 m áru tömege m = 20 kg becsült fékút s = 0,05 m
| A) Válassza ki a helyes eredményt! Az ütközési energia:
| a) 784,8 J
| b) 453,6 J
| c) 254,1 J
| d) 321,7 J
1 pont
| B) Válassza ki a helyes eredményt! A lökőerő:
| a) 23123 N
| b) 12432 N
| c) 18753 N
| d) 15696 N
1 pont
| 19. Határozza meg halmazolás esetén, a legnagyobb raklapterhelést! Adatok: egymásra rakott rakományok száma Z = 4 egy rakodólapos rakomány tömege: 1000 kg a térfogattömeg: 1,7 t m 3 a halmaz magassága: 3 m
| Írja be a keresett értéket! A legalsó rakodólap terhelése: kg. 1 pont
| 20. Válassza ki a helyes megoldást! Az áruszállítással szemben támasztott alapvető követelmény:
| a) a gazdaságosság
| b) a gyorsaság
| c) a biztonság
| d) a hatékonyság
| e) az alkalmazkodóképesség
1 pont
| 21. Válassza ki a helyes megoldást! A szállítási igénybevétel árura kifejtett meghatározó hatása:
| a) a sebesség
| b) a gyorsulás
| c) az idő
| d) a költség
1 pont
| 22. Válassza ki a helyes megoldást! A vasúti szállítás során a pályáról a járműre ható igénybevételek a sebesség növekedésével:
| a) csökkennek
| b) nem változnak
| c) növekednek
1 pont
| 23. Válassza ki a helyes megoldást! A vasúti szállítás során a pálya (felépítmény) jellege, adottságai elsősorban:
| a) függőleges irányban hatnak
| b) vízszintes irányban hatnak
| c) keresztirányban hatnak
1 pont
| 24. Válassza ki a helyes megoldást! A vasúti szállításkor fellépő függőleges, keresztirányú és hosszirányú gyorsulások jellemző csúcsértéke:
| a) 0,1 g
| b) 0,2 g
| c) 0,3 g
| d) 0,4 g
| e) 0,5 g
1 pont
| 25. Csoportosítsa a vasúti szállításkor fellépő gyorsulások jellemző frekvenciatartományát a jellemző irányoknak megfelelően! Írja az irányoknak megfelelő kisbetűt (f, v, h) a megfelelő frekvenciatartomány elé! f) függőleges irány v) vízszintes keresztirány h) hosszirány 4-16 Hz 2-8 Hz 0-1 Hz 1 pont
| 26. Válassza ki a két helyes megoldást! A vasúti rendezés során elfogadható legnagyobb ráfutási sebesség:
| a) 2 m/s
| b) 3,6 km/óra
| c) 3 m/s
| d) 1 m/s
| e) 7,2 km/h
| f) 0,5 m/s
| h) 1,8 km/h
1 pont
| 27. Válassza ki az üres és a rakott vasúti kocsik ütközési lassulását bemutató ábrákat!
a |  | b |
c |  | d |
| Írja az ábra előtti kisbetűt a megfelelő helyre! üres vasúti kocsi ütközési lassulása (9,6 t) rakott vasúti kocsi ütközési lassulása (36 t) 1 pont
| 28. Válassza ki a helyes megoldást! Ha a vasúti kocsin nincs mereven rögzítve az áru, akkor:
| a) igénybevétele eltér a vasúti kocsi igénybevételétől, mert az áru megcsúszhat
| b) igénybevétele eltér a vasúti kocsi igénybevételétől, mert az áru felbillenhet
| c) igénybevétele eltér a vasúti kocsi igénybevételétől, mert az áru felbillenhet és megcsúszhat
| b) igénybevétele megegyezik a vasúti kocsi igénybevételével
1 pont
| 29. Csoportosítsa az igénybevételeket a statikus és a dinamikus halmazba! Írja az igénybevétel típusát jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! s) statikus igénybevétel d) dinamikus igénybevétel lökések halmazolás lengések gyorsítás lassítás 1 pont
| 30. Csoportosítsa az igénybevételeket az elkerülhető és a nem elkerülhető halmazba! Írja az igénybevétel típusát jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! e) elkerülhető igénybevétel n) nem elkerülhető igénybevétel kicsúszás lassítás felütközés ívben haladás esés gyorsítás felborulás lecsúszás 1 pont
| 31. Válassza ki a helyes megoldást! A közúti jármű rakfelületén elhelyezett áru lengő igénybevételei:
| a) megszüntethetők
| b) nem megszüntethetők
| c) megszüntethetők és nem megszüntethetők
1 pont
| 32. Válassza ki a helyes megoldást! A közúti jármű rakfelületén elhelyezett áru lökésszerű (ütés) igénybevételei:
| a) megszüntethetők
| b) nem megszüntethetők
| c) megszüntethetők és nem megszüntethetők
1 pont
| 33. Egészítse ki az ábrát a hiányzó fogalmakkal!
| 1. Felborulás 2. Halmazolás 3. Lengések 4. Útvonal hatása 5. Lassítás 6. Nem elkerülhető
| Írja a nagybetűk elé a megfelelő fogalom számát (jelét)!
Szám | Jel
| A
| B
| C
| D
| E
| F
1 pont
| 34. Válassza ki a helyes megoldást! A közúti jármű rakfelületén fékezés során a haladási irányban fellépő maximális lassulás:
| a) 0,3-0,45 g
| b) 0,5-0,65 g
| c) 0,7-0,8 g
| d) 0,8-0,85 g
| e) 0,85-0,9 g
| f) 1-1,2 g
1 pont
| 35. Válassza ki a helyes megoldást! A közúti jármű rakfelületén minden 1 kg tömegű árunál fékezés során a haladási irányban az alábbi vízszintes mérvadó rögzítő erővel kell számolni:
| a) 6-7 N
| b) 7,8-8,3 N
| c) 8,9-9,6 N
| d) 9,9-10,5 N
1 pont
| 36. Válassza ki a HIBÁS megoldást! A közúti jármű rakfelületén a szükséges rögzítő erőt a következő hatások növelhetik:
| a) jármű rakfelületének tömege
| b) a jármű rakfelületének dőlése
| c) az útpálya lejtése
| d) az útpálya ívben való vezetése
1 pont
| 37. Válassza ki a helyes megoldást! A közúti jármű rakfelületének előredőlése fékezés során:
| a) csökkenti a rakomány felborulásának veszélyét
| b) növeli a rakomány felborulásának veszélyét
| c) nem befolyásolja a rakomány felborulásának veszélyét
1 pont
| 38. Válassza ki a HIBÁS megoldást! A közúti jármű rakfelületén elhelyezett áru felborulásának a veszélyét a következő hatások növelik:
| a) fékezés
| b) jármű tömege
| c) rakfelület lejtése
| d) az út lejtése
1 pont
| 39. Válassza ki a billentő erő (tehetetlenségi erő) határértékét meghatározó helyes összefüggést, ha: G: a rakomány súlya α : rakfelület dőlési szöge ( α≠0 ) FT: billentő erő B: a rakomány hossza H: a rakomány magassága
| A billentő erő határértéke:
| a) F T =G⋅ B⋅t g α H⋅t g α
| b) F T =G⋅ H⋅t g α B⋅t g α
| c) F T =G⋅ B−H H+B⋅t g α
| d) F T =G⋅ B−H⋅t g α H+B⋅t g α
1 pont
| 40. Válassza ki a billentő erő (tehetetlenségi erő) határértékét meghatározó helyes összefüggést, ha α=0 : G: a rakomány súlya FT: billentő erő B: a rakomány hossza H: a rakomány magassága
| A billentő erő határértéke:
| a) F T =G⋅ B H
| b) F T =G⋅H
| c) F T =G⋅B
| d) F T =G⋅ H B
1 pont
| 41. Számítsa ki a billentő erő (tehetetlenségi erő) határértékét az alábbi adatok alapján: G: a rakomány súlya = 1000 N B: a rakomány hossza = 1 m H: a rakomány magassága = 1 m rakfelület előredőlése α=3°
| A billentő erő értéke:
| a) 501 N
| b) 900,4 N
| c) 342,1 N
| d) 478,6 N
1 pont
| 42. Válassza ki, hogy az ábrán látható helyzetben, adott méretek mellett az áru mikor billen és mikor csúszik meg?
| a) B H > μ 0 b) H B < μ 0 c) B H < μ 0 d) G⋅ B−H H+B⋅t g α = μ 0 e) G⋅ H B = μ 0
| Írja az összefüggés előtti kisbetűt a megfelelő fogalom mellé! billenés csúszás 1 pont
| 43. Határozza meg halmazolás esetén, a legnagyobb raklapterhelést! Adatok: egymásra rakott rakományok száma Z = 3 egy rakodólapos rakomány tömege: 800 kg a térfogat tömeg: 1,9 t m 3 a halmaz magassága: 2 m
| Írja be a keresett értéket! A legalsó rakodólap terhelése: kg. 1 pont