KURZUS: Csomagolástechnika I.

MODUL: VII. modul: Fa alapú csomagolószerek

Modulzáró feladatok (VII. modul)

|  | A modulzáró feladatok a VII. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a VII. modul tartalma alapján (tankönyv 136-163. oldalai) oldja meg őket!

|  | 1. Válassza ki a helyes megoldásokat! A fa csomagolás szempontjából fontos tulajdonságai:
| a) kis szilárdságú
| b) szilárd
| c) rideg
| d) merev
| e) rugalmas
| f) nagy sűrűségű
| g) kis sűrűségű
| h) nehezen megmunkálható
| i) könnyen megmunkálható
1 pont
| 2. Válassza ki a helyes megoldásokat! A fa mint természetes csomagolóanyag elsősorban:
| a) keményfa
| b) puhafa
| c) tűlevelű fenyő
| d) akácfa
1 pont
| 3. Válassza ki a helyes megoldást! A természetes fa csomagolóanyag alapvető típusa:
| a) fa fűrészárú
| b) farostlemez
| c) rétegelt falemez
1 pont
| 4. Válassza ki a helyes megoldásokat! Az ipari úton előállított fa csomagolóanyag alapvető típusai:
| a) farostlemez
| b) fa fűrészárú
| c) rétegelt falemez
| d) hasított faárú
1 pont
| 5. Csoportosítsa az ipari úton előállított fa csomagolóanyagokat és jellemző tulajdonságaikat! Írja a csomagolóanyagok nevét jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! f) farostlemez r) rétegelt falemez furnírlemezből préseléssel állítják elő mechanikai vagy kémiai úton feltárt növényi rostokból préseléssel állítják elő 1 pont
| 6. Válassza ki a fa száraz tömegéhez viszonyított nedvességtartalmat helyesen meghatározó összefüggést, ha: m e = a nedves fa tömege m o = a száraz fa tömege
| a) u=100⋅ m e − m o m o %
| b) u=100⋅ m o − m e m o %
| c) u=100⋅ m o − m e m e %
| d) u= m e − m o
1 pont
| 7. Válassza ki a fa nedves tömegéhez viszonyított nedvességtartalmat helyesen meghatározó összefüggést, ha: m e = a nedves fa tömege m o = a száraz fa tömege
| a) q=100⋅ m o − m e m o %
| b) q=100⋅ m e − m o m e %
| c) q= m e − m o %
| d) u= m o − m e
1 pont
| 8. Csoportosítsa a faanyagok típusát és a jellemző nedvességtartalmat! Írja a típusok nevét jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! n) nedves s) szobaszáraz l) légszáraz f) félszáraz e) élőnedves a) abszolút száraz t) túlszárított u = 6,1-12%, q = 5,7-10% u = 0%, q = 0% u > 50%, q > 33,4% u = 12,1-18%, q = 10,8-15,3% u = 18,1-30%, q = 15,4-23,1% u < 6%, q < 5% u = 30,1-50%, q = 23,2-33,4% 1 pont
| 9. Válassza ki a fa nedvességtartalmát helyesen meghatározó összefüggést, ha: m v = a fa teljes víztartalma m e = a nedves fa tömege m o = a száraz fa tömege
| a) m v = m o − m e
| b) m v = m e − m o m o
| c) m v = m o − m e m e
| d) m v = m e − m o
1 pont
| 10. Csoportosítsa a faanyagok típusát és az előállítás lehetséges módját! Írja a típusok nevét jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! s) szobaszáraz l) légszáraz f) félszáraz t) túlszárított hosszabb erdei tárolás kis relatív páratartalmú térben történő tárolással mesterséges szárítás hosszabb ideig szabad levegőn történő tárolás 1 pont
| 11. Írja a fenti ábrán látható fa anatómiai főirányait jelölő számokat a megfelelő fogalom mellé!
Szám | Fogalom
| rostirány
| sugárirány
| húrirány
1 pont
| 12. Csoportosítsa a fa hibáit annak okaival, jellemzőivel, hatásaival!
| c) csavarosodás a) ággörcs y) gyantatáska v) vetemedés r) repedés g) gombásodás x) rovarrágás
| Írja a fahibák nevét jelölő kisbetűt a megfelelő sorba!
Betűjel | Típus
| az évgyűrűket alkotó rostok iránya eltér a hossztengelytől
| lehet felületi (2 mm), sekély (4-5mm) és mély (6-8mm)
| esztétikai hiba, de csökkenheti a szilárdságot is, ha a sejtfalakat károsítja
| a vékonyabb deszka a sok átmetszett rost miatt kisebb nyomószilárdságú lesz
| a fa szövetében elhelyezkedő ágrész
| leggyakoribb fahiba, csökkenti a szilárdságot, a felhasználhatóságot és a külső megjelenést is rontja
| az évgyűrűk között jelenik meg, nehezebb az anyag feldolgozása, csökken a szilárdsága
| teknősödés, görbülés
| csökkenti a rostirányú húzáskor a szakítószilárdságot, hajlításkor a húzott oldal ellenállását
| fenyőfélékre jellemző
| megjelenési formája: elszíneződés, korhadás, fülledés
| a fatest eltérő száradása miatt alakul ki, csökkenti a szilárdságot
| egyaránt megjelenik az élőfában (típusai: bél, gyűrűs, fagy) és a kitermelt anyagon (típusa: száradási)
1 pont
| 13. Válassza ki a helyes megoldást! A fa alapú csomagolóeszközök egyes részeinek leggyakoribb összekapcsolási módszere:
| a) abroncsozás
| b) csavarozás
| c) huzalozás
| d) ragasztás
| e) szegezés
| f) tűzés
1 pont
| 14. Válassza ki a helyes megoldást! A fa alapú csomagolóeszközök helyes szegezésének módját:
| a) angol szegezésnek nevezik
| b) magyar szegezésnek nevezik
| c) francia szegezésnek nevezik
| d) német szegezésnek nevezik
| e) svájci szegezésnek nevezik nevezik
1 pont
| 15. Válassza ki a helyes megoldást! A fa alapú csomagolóeszközök helyes szegezésének módszere:
| a) egyvonalban szegezni
| b) zegzug vonalban szegezni
| c) szabálytalanul szegezni
| d) nincs hatékony megoldás a szegezésre
1 pont
| 16. Válassza ki a helyes megoldást! A fa alapú csomagolóeszközöknél az egyvonalban történő szegezés hatása:
| a) rostirányú repedés
| b) nagy szilárdság
| c) magas anyagigény
| d) nagy élőmunka igény
1 pont
| 17. Válassza ki a helyes megoldásokat! A fa alapú csomagolóeszközöknél a szegezés szilárdságát növeli:
| a) az évgyűrűkkel párhuzamos szegezés
| b) az évgyűrűkre merőleges szegezés
| c) a rostokkal párhuzamos szegezés
| d) a rostokra merőleges szegezés
1 pont
| 18. Csoportosítsa a fa alapú csomagolóeszközök részeit összekapcsoló eljárásokat és azok jellemzőit!
| a) abroncsozás c) csavarozás h) huzalozás r) ragasztás s) szegezés t) tűzés
| Írja az eljárásokat jelölő kisbetűt a megfelelő sorba!
Betűjel | Típus
| hordókhoz használt módszer
| összehajtható ládákhoz használt módszer
| nagy szilárdságú kötés, ismételt felhasználás
| ütésekre fokozottan érzékeny árukhoz alkalmazott módszer
| típusa: a francia módszer
| szilárdság szempontjából fontos az eljárás geometriai rendszere és a fa szerkezetéhez viszonyított iránya
| jól gépesíthető, vékonyabb elemekhez alkalmazzák
| rétegelt falemezek összekapcsolásának módszere
1 pont
| 19. Csoportosítsa a fa alapú csomagolóeszközök szerkezeti típusait és jellemzőit! Írja a típusok nevét jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! k) keret r) rekesz l) láda a lapokat alkotó elemek közvetlenül kapcsolódnak a héjazatelemek hiányoznak a lapokat alkotó elemek között hézag van 1 pont
| 20. Csoportosítsa a fa alapú csomagolóeszközöket kialakításuk alapján!
| b) belső sarokhevederes láda k) homlok és kétkörhevederes láda a) homlok és kétkörhevederes láda az oldalán átlós merevítőkkel l) homlok kerethevederes láda körhevederrel
| Írja a típusok nevét jelölő kisbetűt a megfelelő ábra mellé!
Betűjel | Ábra
1 pont
| 21. Csoportosítsa a fa alapú csomagolóeszközöket kialakításuk alapján!
| n) heveder nélküli láda, rekesz b) belső sarokhevederes láda h) homlokhevederes láda k) homlok és kétkörhevederes láda l) homlok és kerethevederes láda
| Írja a típusok nevét jelölő kisbetűt a jellemzőik mellé!
Betűjel | Ábra
| két homlok-, két oldal-, tető- és fenéklapból áll
| ha az áru az oldal-, homlok- és előlapok által körülhatárolt teljes teret igényli, akkor a sarokhevedereket kívül helyezik el
| a csomagolóeszközt a homloklapok fogják egységbe
| hagyományos gyümölcs, zöldség ládák és rekeszek, a szellőzést a túlnyúló hevederek biztosítják
| viszonylag kis szilárdságú, maximum 10-20 kg tömeggel terhelhető
| a kávát alkotó deszkaelemeket a sarokhevederek fogják össze
| az oldal-, tető- és fenékdeszkázatot a körheveder, az oldal és homlokalapokat a homlokheveder kapcsolja egységbe
| a homlokoldal hevederei zárt keretet alkotnak
| kisebb tömegű árukhoz alkalmazzák, ha a hevederek az áru elhelyezését nem gátolják
1 pont
| 22. Válassza ki a helyes megoldást! A csúszótalpas csomagolóeszközök jellemző alkalmazási területe:
| a) a 100 kg feletti egységek
| b) a 200 kg feletti egységek
| c) az 500 kg feletti egységek
| d) a 700 kg feletti egységek
| e) az 1000 kg feletti egységek
1 pont
| 23. Válassza ki a csúszótalpas csomagolóeszközre jellemző helyes megoldásokat!
| a) a csúszótalp kapcsolja össze a szerkezeti egységeket
| b) a csúszótalpra építik fel a csomagolóeszközt
| c) a csúszótalp veszi fel az áru önsúlyából eredő hajlító igénybevételt
| d) a csúszótalp borításból és merevítő elemekből áll
1 pont
| 24. Válassza ki a csúszótalpas csomagolóeszközre jellemző helyes megoldást!
| a) a keretváz kapcsolja össze a szerkezeti egységeket
| b) a keretvázra építik fel a csomagolóeszközt
| c) a keretváz veszi fel az áru önsúlyából eredő hajlító igénybevételt
| d) a keretváz borításból és merevítő elemekből áll
1 pont
| 25. Válassza ki a csúszótalpas csomagolóeszközre jellemző helyes megoldást!
| a) a héjazat kapcsolja össze a szerkezeti egységeket
| b) a héjazatra építik fel a csomagolóeszközt
| c) a héjazat veszi fel az áru önsúlyából eredő hajlító igénybevételt
| d) a héjazat borításból és merevítő elemekből áll
1 pont
| 26. Válassza ki a helyes megoldásokat! A fagyapot párnázóanyagot az alábbi áruk védelmére alkalmazzák:
| a) üvegáruk
| b) acéláruk
| c) kerámiaáruk
| d) nedvességre érzékeny áruk
| e) porcelánáruk
1 pont
| 27. Csoportosítsa a fa alapú síkfelülettel határolt csomagolóeszközöket!
| k) keret l) láda r) rekesz
| Írja a típusok nevét jelölő kisbetűt a megfelelő ábra mellé!
Betűjel | Ábra
1 pont