KURZUS: Csomagolástechnika I.

MODUL: IV. modul: A mozgatandó anyagokat érő igénybevételek

9. lecke: Az üzemen belüli anyagmozgatás, a rakodás és raktározás igénybevételei

|  | Tanulási célok
| A lecke feldolgozása után Ön képes lesz:
| saját szavaival meghatározni az üzemen belüli anyagmozgatás, rakodás és raktározás jellemző igénybevételeit; kiválasztani a rakodólapos anyagmozgatási rendszer hatásait a tárolás során; kiválasztani a különféle áruk segédeszköz nélküli anyagmozgatásának módjait; kiválasztani a görgetés során fellépő ütközési energia meghatározására szolgáló összefüggést; adatok alapján meghatározni a görgetés során fellépő ütközési energiát; kiválasztani a kézi anyagmozgatás során az ütközési erőt meghatározó összefüggést; adatok alapján meghatározni a kézi anyagmozgatás során fellépő ütközési energiát és az ütközési erőt; adatok alapján meghatározni az áru leesése során fellépő esési energiát és lökőerőt; adatok alapján meghatározni a halmazolás során a legalsó rakodólapon fellépő terhelést; kiválasztani a csomagoló eszköz szilárdságát ellenőrző eljárást.
| Tevékenységek
| Olvassa el a Rakodástechnika I. tankönyv 54-62. oldalait! Határozza meg az üzemen belüli anyagmozgatás, rakodás és raktározás jellemző igénybevételeit! Válassza ki a rakodólapos anyagmozgatási rendszer hatásait a tárolás során! Válassza ki a különféle áruk segédeszköz nélküli anyagmozgatásának módjait! Válassza ki a görgetés során fellépő ütközési energia meghatározására szolgáló összefüggést! Adatok alapján határozza meg a görgetés során fellépő ütközési energiát! Válassza ki a kézi anyagmozgatás során az ütközési erőt meghatározó összefüggést! Adatok alapján határozza meg a kézi anyagmozgatás során fellépő ütközési energiát és az ütközési erőt! Adatok alapján határozza meg az áru leesése során fellépő esési energiát és lökőerőt! Adatok alapján határozza meg a halmazolás során a legalsó rakodólapon fellépő terhelést! Válassza ki a csomagoló eszköz szilárdságát ellenőrző eljárást!
| A 9. lecke vázlata
| Az üzemen belüli anyagmozgatás, a rakodás és raktározás
| Az üzemen belüli anyagmozgatás veszélyei Esetpéldák az anyagmozgatás során fellépő hatásokra A rakodólapos rendszer hatásai az anyagmozgatásra és a tárolásra A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás hatásai A görgetés hatása, a törőszilárdság meghatározása
| Figyelem: a tankönyv 57. oldalán a helyes összefüggés: 6⋅ 10 3 N m m 2 , hibás a 6,10 3 N m m 2 alak (a vessző miatt).
| A kézi anyagmozgatás során fellépő lökő igénybevétel, ütközési erő meghatározása
| Figyelem: a tankönyv 57. oldalán a helyes mondat: a zsáktargonca tömege 10 kg, a szállított teher tömege 50 kg hibás, felesleges: a szállított teher tömege 10 kg (kétszer szerepel)
| Egyedi árudarabok leesésének hatása, esési energia és a lökőerő meghatározása
| Figyelje meg, hogy az esési idő és az esési sebesség nem függ az áru tömegétől. A 60. oldalon látható 3. sz. táblázattal közelítőleg meg lehet határozni (adott kiindulási értékek esetén) az esési energiát és a lökőerőt.
| A halmazolás hatásai, a legalsó raklap terhelésének a meghatározása Csomagolás szilárdságának az ellenőrzése Hőmérsékleti- és nedvességhatások
| Önellenőrző kérdések
| Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a lecke (tankönyv) tartalma alapján oldja meg őket!

|  | 1. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! Az üzemen belüli anyagmozgatás, a rakodás és raktározás során az árudarabokat elsősorban igénybevételek veszélyeztetik.
| 2. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A könnyű csomagokat rendszerint , a súlyos árukat , .
| 3. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! A csomagoló eszköz szilárdságát a raktározáskor fellépő nyomó igénybevételekkel szemben révén állapítják meg.