KURZUS: Elektrotechnika

MODUL: Aszinkron gépek

Modulzáró felmérés

|  | Ön a modul végére ért. Előrehaladásáról információt kap, ha kitölti a modulzáró feladatlapot. Ezzel oktatójának is tájékoztatást nyújt arról, hogy hol tart a vizsgára való felkészülésben.
| 1. Melyik válasz a helyes az alábbi adatok esetén? f = 50Hz; p=3; n=940 f/perc
| s=4
| s=5
| s=6
1 pont
| 2. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| A forgó mágnesmező fordulatszámát az állórészt tápláló hálózat frekvenciája és a gép póluspár száma határozza meg.
| A forgó mágnesmező fordulatszámát az állórészt tápláló hálózat feszültsége és frekvenciája határozza meg.
| A forgó mágnesmező fordulatszámát az állórészt tápláló hálózat feszültsége és a gép póluspár száma határozza meg.
1 pont
| 3. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Pl : légrésteljesítmény: A forgórészből az állórészbe jutó teljesítmény
| Pl : légrésteljesítmény: A hálózatból felvett teljesítmény
| Pl : légrésteljesítmény: A hálózatból felvett teljesítményből levonva az állórész veszteségeit
1 pont
| 4. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Motoros üzemállapotban a szlip negatív.
| Generátoros üzemállapotban a szlip 1-nél nagyobb pozitív szám.
| Motoros üzemállapotban a szlip 0 és 1 közötti érték.
1 pont
| 5. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| A csillag/delta kapcsolással harmadára csökken az indító nyomaték.
| A csillag/delta kapcsolással harmadával nő az indító nyomaték.
1 pont
| 6. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| Az aszinkron motorok indításkor a névleges áramuknál kisebb áramot vesznek fel a hálózatból.
| Az aszinkron motorok indításkor a névleges áramuk többszörösét veszik fel a hálózatból.
1 pont
| 7. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| A fordulatszámot három tényező befolyásolja: szlip, frekvencia, póluspárszám.
| A fordulatszámot négy tényező befolyásolja: szlip, feszültség, frekvencia, póluspárszám.
1 pont
| 8. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| Frekvenciaváltók alkalmazásával nem lehet 3000 ford./percnél nagyobb fordulatszámot elérni.
| Frekvenciaváltók alkalmazásával 3000 ford./percnél nagyobb fordulatszám is elérhető.
| Frekvenciaváltók alkalmazásával 3000 ford./percnél kisebb fordulatszám is elérhető.
1 pont
| 9. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| Az egyfázisú aszinkron motorban az állórészre kapcsolt egyfázisú feszültség hatására lüktető mágneses tér alakul ki.
| Az egyfázisú aszinkron motorban az állórészre kapcsolt egyfázisú feszültség hatására állandó mágneses tér alakul ki.
1 pont
| 10. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Az egyfázisú aszinkron motor bármelyik forgásirányban képes üzemelni.
| Az egyfázisú aszinkron motor csak egy forgásirányban képes üzemelni.
1 pont