KURZUS: Elektrotechnika

MODUL: Egyenáramú gépek

Modulzáró felmérés

|  | Ön a modul végére ért. Előrehaladásáról információt kap, ha kitölti a modulzáró feladatlapot. Ezzel oktatójának is tájékoztatást nyújt arról, hogy hol tart a vizsgára való felkészülésben.
| 1. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Az állórészen lévő gerjesztőtekercsre egyenfeszültséget kapcsolnak.
| Az armatúrán lévő gerjesztőtekercsre egyenfeszültséget kapcsolnak.
1 pont
| 2. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| A forgórész az armatúra, amelynek tekercselésében a főfluxus hatására feszültség indukálódik.
| Az állórész az armatúra, amelynek tekercselésében a főfluxus hatására feszültség indukálódik.
1 pont
| 3. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Az armatúrareakció eltorzítja az indukció-eloszlást az armatúra kerülete mentén, a gép fluxusa csökken, és az ún. semleges vonal eltolódik.
| Az armatúrareakció eltorzítja az indukció-eloszlást az armatúra kerülete mentén, a gép fluxusa nő, de az ún. semleges vonal nem változik.
1 pont
| 4. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| A segédpólus az üresjárási semleges vonalban van és az armatúraárammal gerjesztik.
| A kompenzálótekercs az üresjárási semleges vonalban van és az armatúraárammal gerjesztik.
1 pont
| 5. Helyes-e az alábbi állítás?
A külső gerjesztésű motor egyaránt működik váltakozó-, illetve egyenáramú táplálásról is, ezért univerzális gépnek nevezzük. |
1 pont
| 6. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| A külső gerjesztésű motor nyomatéka négyzetesen arányos az armatúra árammal.
| A soros gerjesztésű motor nyomatéka négyzetesen arányos az armatúra árammal.
1 pont
| 7. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| A külső gerjesztésű motor fordulatszámtartó.
| A külső gerjesztésű motor teljesítménytartó.
1 pont
| 8. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| A fordulatszámot 3 tényező befolyásolja: armatúra kapocsfeszültsége, armatúrakör ellenállása, fluxus.
| A fordulatszámot 3 tényező befolyásolja: gerjesztőfeszültség, gerjesztőkör ellenállása, fluxus.
1 pont
| 9. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Az armatúrafeszültség változtatásával lehet a fordulatszámot változtatni, de ez veszteséges megoldás.
| Az armatúraköri ellenállás változtatásával lehet a fordulatszámot változtatni, de ez veszteséges megoldás.
| A fluxus változtatásával nem lehet a fordulatszámot változtatni.
1 pont
| 10. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Az egyenáramú motorok indításkor a névleges áramot veszik fel a hálózatból.
| Az egyenáramú motorok indításkor a névleges áram többszörösét veszik fel a hálózatból.
| Az egyenáramú motorok indításkor a névleges áramnál kisebb értéket vesznek fel a hálózatból.
1 pont