KURZUS: Elektrotechnika

MODUL: Aszinkron gépek

37. lecke: Aszinkron gépek II.

|  | Tanulási célok
| A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Elemezni az aszinkron gépben kialakuló teljesítményviszonyokat. Felrajzolni az aszinkron gép M-n jelleggörbéjét. Saját szavaival értelmezni az aszinkron gép villamos helyettesítő kapcsolási vázlatát.
| Tevékenységek
| Olvassa el figyelmesen a háromfázisú aszinkron gépek működésével foglalkozó részt! Tanulmányozza alaposan az aszinkron gépekben kialakuló teljesítményviszonyokat! Ismerje meg az aszinkron gép M-n jelleggörbéjét! Ismerje meg az aszinkron gép villamos helyettesítő kapcsolási vázlatát!
| Tananyag
| Teljesítmény viszonyok az aszinkron gépben
| Az alábbi ábra alapján elemezhetjük az aszinkron motorban kialakuló különböző teljesítményeket:
| Az ábrában használt jelölések: Pfel: hálózatból felvett teljesítmény Pv1: állórész vasvesztesége Pl: légrésteljesítmény
| Az egyes teljesítmények közötti összefüggések:
| P 1 =3⋅ U 1 ⋅ I 1 ⋅cos⁡ ϕ 1 P t 1 =3⋅ I 1 2 R 1
| P l =M⋅ ω 0 P t 2 =3⋅ I 2 2 ⋅ R 2 (=s⋅ P l ),( P v 2 ≈0)
| P m e c h = P l − P t 2 P m e c h =M×ω n= n 0 −s n 0 ω= ω 0 −s ω 0 P m e c h =M ω 0 −s M ω 0 = P l −s P l P m e c h =(1−s) P l P t 2 =s P l P h = P m e c h − P s ú r l ó d á s η= P h P f e l
| A nyomaték-fordulatszám (M-n) jelleggörbe
| Az aszinkron gép nyomaték - fordulatszám jelleggörbéje az alábbi ábrán látható (figyeljük meg a különböző üzemállapotokra érvényes jelleggörbe szakaszt és a nevezetes pontokat):
| Az ábra nevezetes pontjai: Mi: indítási nyomaték Mb: billenő vagy maximális nyomaték Mt: terhelő nyomaték n0: szinkron fordulatszám sb: billenő szlip
| Helyettesítő kép
| Az aszinkron gép villamos helyettesítő kapcsolása alapján a gép működése jobban megérthető. Az ellenállások és reaktanciák jelentése lényegében megegyezik a transzformátornál leírtakkal (állórész ~ primer tekercs, forgórész ~ szekunder tekercs). A három fázis szimmetriája miatt elegendő egy fázisra megrajzolni a kapcsolást.
| ahol
| X s 2 '= a 2 ⋅ X s 2 R 2 '= a 2 ⋅ R 2
| Az ellenállások és reaktanciák jelentése lényegében megegyezik a transzformátornál leírtakkal.
| Kördiagram
| A terhelés változása megával vonja a szlip érték megváltozását, amelynek hatására megváltozik az állórész árama. Ezt az áramvektordiagramot nevezik kördiagrammnak.

|  | Önellenőrző feladatok
| Töltse ki az alábbi feladatlapot!
| 1. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| Pl: légrésteljesítmény: Az állórészből a forgórészbe jutó teljesítmény
| Pl: légrésteljesítmény: A hálózatból felvett teljesítmény
| Pl: légrésteljesítmény: A hálózatból felvett teljesítményből levonva az állórész veszteségeit
| 2. Melyik összefüggés a helyes?
| Plégrés = M ω
| Plégrés = M ω 0
| Plégrés = 3 I12 R1
| 3. Melyik összefüggés a helytelen?
| Pt2 = s Pl
| Pt2 = M ω 0
| Pt2 = 3 I22 R2
| 4. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| Motoros üzemállapotban a szlip pozitív.
| Motoros üzemállapotban a szlip negatív.
| Generátoros üzemállapotban a szlip negatív.
| Motoros üzemállapotban a szlip 0 és 1 közötti érték.
| 5. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Mi: indítási nyomaték: álló helyzetben a motor nyomatéka.
| Mi: indítási nyomaték: álló helyzetben a terhelő gép nyomatéka.
| Mi: indítási nyomaték: a motor billenő vagy maximális nyomatéka
| 6. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| R1: állórész tekercs ellenállása
| R1: forgórész tekercs ellenállása
| R1: kalicka ellenállása
| 7. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| X's2 : forgórész szórási reaktancia állórészre redukálva
| X's2 : forgórész szórási reaktancia
| X's2 : állórész szórási reaktancia