KURZUS: Elektrotechnika

MODUL: Váltakozóáramú hálózatok

Modulzáró feladatok

|  | 1. feladat
| Soros RC kört U0=10V egyenfeszültségre kapcsolunk (31.10. ábra).
| R=1k Ω, C=10nF.
31.10. ábra
| Válassza ki a helyes végeredményeket!
| Mekkora az időállandó, τ?
| 0,01 μ s ,
| 0,01 m s ,
| 1 m s ,
| 10 μ s ,
| 10 −2 s ,
| 10 −5 s ,
| 10 −8 s .
1 pont
| Mekkora az áram a bekapcsolás pillanatában?
| 1A,
| 10A,
| 0,
| ∞,
| 10mA,
| 0,01mA.
1 pont
| Mekkora az áram a bekapcsolás után, állandósult állapotban?
| 1A,
| 10A,
| 0,
| ∞,
| 10mA,
| 0,01mA.
1 pont
| 2. feladat
| Soros RL kört U0=100V egyenfeszültségre kapcsolunk (31.11. ábra).
| R=100 Ω, L=100 μH.
31.11. ábra
| Válassza ki a helyes végeredményeket!
| Mennyi idő után tekintjük befejezettnek a bekapcsolás utáni átmeneti változásokat?
| 1 μs,
| 5 μs,
| 10 μs,
| 50 μs,
| 10ms,
| 50ms.
1 pont
| Mekkora az áram a bekapcsolás pillanatában?
| 1A,
| 10A,
| 0,
| ∞,
| 10mA,
| 0,01mA.
1 pont
| Mekkora az áram a bekapcsolás után, állandósult állapotban?
| 1A,
| 10A,
| 0,
| ∞,
| 10mA,
| 0,01mA.
1 pont
| 3. feladat
| Szinuszos feszültséggenerátorral táplált soros RL kapcsolásban (31.12. ábra):
| R=100 Ω, L=100mH, ω= 10 3 r a d s , I e f f =1 A .
31.12. ábra
| Válassza ki a helyes végeredményeket!
| Mekkora a generátor feszültségének effektív értéke, U g?
| 0V,
| 2V,
| 14,14V,
| 20V,
| 141,4V,
| 200V,
| ∞V .
1 pont
| Mekkora az ellenállás feszültségének effektív értéke, U R?
| 0V,
| 1V,
| 10V,
| 100V,
| 141,4V,
| 1000V,
| ∞V .
1 pont
| Mekkora a tekercs feszültségének effektív értéke, U L?
| 0V,
| 1V,
| 10V,
| 100V,
| 141,4V,
| 1000V,
| ∞V .
1 pont
| Mekkora a hatásos teljesítmény?
| 0,
| 10VA,
| 10VAr,
| 10W,
| 100VA,
| 100VAr,
| 100W.
1 pont
| Mekkora a meddő teljesítmény?
| 0,
| 10VA,
| 10VAr,
| 10W,
| 100VA,
| 100VAr,
| 100W.
1 pont
| Mekkora a látszólagos teljesítmény?
| 0,
| 100VA,
| 100W,
| 141,4W,
| 141,4VA,
| 200W,
| 200VAr.
1 pont
| Mekkora a teljesítménytényező?
| 100W,
| 10%,
| 1,
| 1,414,
| 0,707,
| 0,5,
| 50%.
1 pont
| 4. feladat
| Szinuszos feszültséggenerátorral táplált soros RC kapcsolásban (31.13. ábra):
| u g (t)=100⋅ 2 sin⁡ω⋅t[V] ,
| R=40 Ω, UC=60V, C=106 μF.
31.13. ábra
| Válassza ki a helyes végeredményeket!
| Mekkora a generátor feszültségének effektív értéke, U g?
| 0V,
| 10V,
| 14,14V,
| 100V,
| 141,4V,
| 1000V,
| ∞V .
1 pont
| Mekkora az ellenállás feszültségének effektív értéke, U R?
| 0V,
| 40V,
| 80V,
| 81,4V,
| 160V,
| 136V,
| 141,4V,
| ∞V .
1 pont
| Mekkora az áram effektív értéke?
| 0A,
| 1A,
| 2A,
| 2,04A,
| 4A,
| ∞A .
1 pont
| Mekkora a szinuszos feszültségek és áramok frekvenciája?
| 25 r a d s ,
| 50 r a d s ,
| 314 r a d s ,
| 25Hz,
| 50Hz,
| 100Hz.
1 pont
| Mekkora a hatásos teljesítmény?
| 0,
| 40W,
| 80VA,
| 160W,
| 166VA,
| 640W.
1 pont
| Mekkora az eredő látszólagos ellenállás?
| 0,
| 25 Ω,
| 50 Ω,
| 70,7 Ω,
| 100 Ω,
| 141,4 Ω,
| ∞Ω .
1 pont
| 5. feladat
| Soros rezgőkör (31.14. ábra) elemei:
| R=10 Ω, L=1mH, C=1nF.
31.14. ábra
| A rezgőkört Ug=10V feszültségű szinuszos feszültséggenerátorra kapcsoljuk.
| Válassza ki a helyes végeredményeket!
| Mekkora a rezonancia-körfrekvencia?
| 10 3 r a d s ,
| 10 6 r a d s ,
| 10 −12 r a d s ,
| 1 k H z ,
| 1 M H z ,
| 1 G H z .
1 pont
| Mekkora a jósági tényező?
| 1,
| 5,
| 10,
| 50,
| 100,
| 500.
1 pont
| Mekkora a feszültség az ellenálláson rezonancián?
| 0V,
| 5V,
| 10V,
| 50V,
| 100V,
| 500V.
1 pont
| Mekkora a feszültség a kondenzátoron rezonancián?
| 0V,
| 5V,
| 10V,
| 100V,
| 500V,
| 1000V.
1 pont