KURZUS: Ellátási lánc menedzsment II

MODUL: Helyváltoztatás az elosztási logisztikában

Körjáratok elemzése

| Körjáratok elemzése
Tanulási célok
A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Saját szavaival meghatározni a terítő, begyűjtő járat fogalmát;
| Felírni a körjárat hosszának képletét;
| Meghatározni a tényleges terítési útszakasz hosszát;
| Saját szavaival megfogalmazni, hogy milyen alakú területhez melyik k koefficienst célszerű használni;
| Megadni a k koefficiens értékkészletét;
| Meghatározni egy tetszőleges pont távolságát a centrumtól kör és négyzet alakú terület esetén;
| A gyakorlati számításokhoz javasolt formulával megbecsülni a terítő járat hosszát;
| Meghatározni az átlagos járathossz értékét a centrum helyének figyelembe vételével;
| Meghatározni az átlagos járathossz értékét a terület alakjának figyelembe vételével;
| Meghatározni egy adott teherbírású járat által meglátogatható pontok számát;
| Meghatározni egy adott járathoz beállítandó tehergépkocsi kapacitását;
| Meghatározni a várható futásteljesítmény értékét.
Tevékenységek
Tanulmányozza át az "Elosztási logisztika" tankönyvben "A helyváltoztatás az elosztási logisztikában" fejezetből a "Körjáratok elemzése" című részt! Határozza meg a terítő, begyűjtő járat fogalmát! Írja fel a körjárat hosszának képletét! Határozza meg a tényleges terítési útszakasz hosszát! Állapítsa meg, hogy milyen alakú területhez melyik k koefficienst célszerű használni; Adja meg a k koefficiens értékkészletét! Becsülje meg a gyakorlati számításokhoz javasolt formulával a terítő járat hosszát! Határozza meg az átlagos járathossz értékét a centrum helyének figyelembe vételével! Határozza meg az átlagos járathossz értékét a terület alakjának figyelembe vételével! Határozza meg egy adott teherbírású járat által meglátogatható pontok számát! Határozza meg egy adott járathoz beállítandó tehergépkocsi kapacitását! Határozza meg a várható futásteljesítmény értékét!
Összefoglalás
A terítő, begyűjtő járat fogalma konszolidáció = egyesítés, összevonás, megszilárdítás (latin eredetű szó) milk run = megszokott útvonal (angol kifejezés) A körjárat hossza A tényleges terítési útszakasz hossza A terítési terület távolsága a központtól A terítő járat hosszának becslése amorf = alaktalan, nem szabályos (görög eredetű szó) A centrum-helyének hatása az átlagos járathosszra A terület alakjának hatása a várható járathosszra Járműteherbírás választása A terítő járatok járműveinek önköltsége erősen függ azok kihasználtságától, ezért ITT nem indokolható a nagyobb kapacitású járművek nagy távolságú szállításokhoz való beosztása. A szükséges járműszám meghatározása

| Körjáratok elemzése - feladatlap
Töltse ki az alábbi feladatlapot!
Mitől függ a k koefficiens értéke?
| a választott távolság-mértéktől (légvonalban mért, négyzet- vagy kör-hálós)
| az úthálózat tényleges kialakításától, az utak vonalvezetésétől
| a körzetek alakjától, "karcsúságától"
| a jármű teherbírásától
Melyik állítás igaz az alábbi összetett mondatra?
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
A terítő járatok járműveinek önköltsége erősen függ azok kihasználtságától, ezért ITT nem indokolható a nagyobb kapacitású járművek nagy távolságú szállításokhoz való beosztása. |
A | B | C | D | E
Tegyük fel, hogy egy 23.500 km2 területen végzünk áruterítést egy raktárból. Az áruterítést végző gépkocsik teherbírása 5 tonna, egy bolt átlagos igénye 500 kg. Összesen 250 ellátandó bolt van a területen. Milyen hosszú lesz körülbelül egy járat? Az eredményt felfelé kerekítve adja meg! Egy járat átlagos (várható) hossza km.
Tegyük fel, hogy Magyarországon (93.000 km2), centrális helyről végzünk áruterítést az egész országban. Az ellátandó helyek száma 230. Vegyük fel az átlagos menetsebességet 40 km/órára. A rakodási idő legyen vevőnként 0,5 óra, a vevők átlagos rendelése pedig 0,4 tonna, a megengedett foglalkozatási idő pedig 11 óra. Hány vevőt tudunk kiszolgálni egy átlagosnak tekinthető járattal? Az eredményt felfelé kerekítve adja meg! Egy átlagosnak tekinthető járat vevőt tud kiszolgálni.
Tegyük fel, hogy Magyarországon (93.000 km2), centrális helyről végzünk áruterítést az egész országban. Az ellátandó helyek száma 230. Vegyük fel az átlagos menetsebességet 40 km/órára. A rakodási idő legyen vevőnként 0,5 óra, a vevők átlagos rendelése pedig 0,4 tonna, a megengedett foglalkozatási idő pedig 11 óra. Mekkora legyen a legnagyobb gépkocsi, amit a feladat megoldásához beállítani célszerű? Az eredményt felfelé kerekítve, kilogrammban adja meg! A legnagyobb beállítható gépkocsi kapacitása kg.