KURZUS: Erőátviteli rendszerek, alternatív hajtások

MODUL: VII. modul: Elektronikus asszisztens rendszerek

24. lecke: Önálló modulokból álló közös asszisztens rendszerek

| Cél: A lecke célja, hogy a hallgató ismeretek szerezzen az olyan aktív biztonsági rendszerek felépítésével és működésével kapcsolatban, amelyek képesek a vezetés támogatására, a járművezető terhelésének csökkentésére és a kifáradást megelőző időintervallum növelésére.
Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes:
pontosan elmondani a Line Departure Warning (LDW) rendszer felépítését és működését. pontosan elmondani a Closing Velocity System (CVS) rendszer felépítését és működését. pontosan elmondani a táblafelismerő rendszer felépítését és működését. pontosan elmondani a holttérfigyelő (Blind Spot Detection) rendszer felépítését és működését. pontosan elmondani a sávváltási asszisztens (Lane Change Assist) rendszer felépítését és működését. pontosan elmondani az éjszaka látó (Nightvision) berendezés felépítését és működését. lerajzolni a közeli infravörös fénnyel működő éjszaka látó (Nightvision) berendezés felépítését bemutató ábrát. pontosan elmondani az Adaptive Cruise Control (ACC) rendszer felépítését és működését. pontosan megadni a közeli és távolsági radar érzékelők működési frekvenciáját. pontosan elmondani a LIDAR érzékelés felépítését és működését. pontosan elmondani a lézer szkenneres érzékelés felépítését és működését.
Időszükséglet: A tananyag elsajátításához körülbelül 80 percre lesz szüksége.
Kulcsfogalmak:
Line Departure Warning (LDW) Closing Velocity System (CVS) táblafelismerő rendszer holttérfigyelő (Blind Spot Detection) rendszer sávváltási asszisztens (Lane Change Assist) rendszer éjszaka látó (Nightvision) berendezés Adaptive Cruise Control (ACC) közeli és távolsági radar érzékelők LIDAR lézer szkenner

| Önellenőrző kérdések
1. Hová helyezik el a Line Departure Warning (LDW) rendszer optikáját? Válassza ki a helyes megoldást!
| a belső visszapillantó tükör talpába
| a hűtőrácsban kialakított házba
| a külső visszapillantó tükrök házába
| a szélvédő aljánál kialakított házba
| az első lökhárítóba
2. Milyen műveleteket hajthat végre a Line Departure Warning (LDW) rendszer? Válassza ki a helyes megoldásokat!
| automatikusan vezetheti a sávban a gépkocsit
| enyhe kormánykorrekciót hajthat végre
| féknyomás kivezérlésére adhat parancsot az ESP rendszernek a CAN hálózaton keresztül
| jelzést adhat a kormánykerék rezgetésével
3. Hová helyezik el a Closing Velocity System (CVS) rendszer optikáját? Válassza ki a helyes megoldást!
| a belső visszapillantó tükör talpába
| a hűtőrács mögött kialakított házba
| a külső visszapillantó tükrök házába
| a szélvédő aljánál kialakított házba
| az első lökhárítóba
4. Mekkora területet felügyel a Closing Velocity System (CVS) rendszer? Válassza ki a helyes megoldást!
| a jármű előtti 10 m-es szakaszt
| a jármű előtti 2 m-es szakaszt
| a jármű előtti 25 m-es szakaszt
| a jármű körüli 10 m-es zónát
5. Milyen műveletet hajt végre a Closing Velocity System (CVS) rendszer abban az esetben, ha a járművezető visszaengedi a gázpedált?
| prebrake műveletre ad parancsot
| precrash műveletre ad parancsot
| prefill műveletre ad parancsot
| presafe műveletre ad parancsot
6. Mely táblák felismerése az elsődleges feladata a tábla-felismerő rendszernek? Válassza ki a helyes megoldást!
| előzést tiltó táblák
| elsőbbségadást szabályozó táblák
| helységnév-táblák
| sebességkorlátozó táblák
| várakozást és megállást tiltó táblák
7. Milyen műveletet hajt végre a tábla-felismerő rendszer, amennyiben sebességkorlátozó táblát ismer fel?
| automatikus sebességcsökkentési beavatkozást hajt végre
| csak abban az esetben látható figyelmeztetés a kijelzőn, ha a járművezető gyorsabban halad az adott szakaszon megengedett legnagyobb sebességnél
| figyelmeztetést kapcsol be a megfelelő kijelzőn
| jelzést ad a kormánykerék rezgetésével
8. Milyen érzékelőt alkalmaznak a holttérfigyelő (Blind Spot Detection) rendszerben? Válassza ki a helyes megoldást!
| nagy fényerődinamikájú CMOS optikai érzékelőket
| nagy látószögű, 24 GHz frekvenciájú radar érzékelőket
| NIR vagy FIR kamerarendszert
| ultrahangos érzékelőket
9. Mekkora sebesség felett kapcsolt be a sávváltási asszisztens (Lane Change Assist)? Válassza ki a helyes megoldást!
| 30 km/h
| 40 km/h
| 50 km/h
| 60 km/h
| 70 km/h
10. Mekkora szakaszt figyel a gépjármű mögött a sávváltási asszisztens (Lane Change Assist)? Válassza ki a helyes megoldást!
| 100 m
| 200 m
| 250 m
| 50 m
| a gépjármű mögötti szakaszt nem figyeli
11. Milyen jelzéseket adhat a járművezetőnek a sávváltási asszisztens (Lane Change Assist)? Válassza ki a helyes megoldásokat!
| hangjelzést ad a járműbe szerelt hangszórókon keresztül
| jelzést ad a kormánykerék rezgetésével
| jelzést adhat figyelmeztető jelzés megfelelő kijelzőn történő bekapcsolásával
| jelzést jelenít meg az A-oszlopba vagy a külső tükör lapjába szerelt figyelmeztető lámpával
12. Milyen érzékelőt alkalmaznak az éjszaka látó (Nightvision) berendezésben? Válassza ki a helyes megoldást!
| nagy fényerődinamikájú CMOS optikai érzékelőket
| nagy látószögű, 24 GHz frekvenciájú radar érzékelőket
| NIR vagy FIR kamerarendszert
| ultrahangos érzékelőket
13. Mit jelent a passzív működésű éjjellátó rendszer? Válassza ki a helyes megoldást!
| csak 0,9 μm hullámhosszú, úgynevezett közeli infravörös sugarakat bocsát ki
| csak abban az esetben közvetít képet a megfelelő kijelzőre, ha veszélyforrásnak tekinthető objektumot érzékel
| nem bocsát ki infravörös sugarakat, hanem csak az élőlények saját infravörös sugárzását érzékeli
| olyan infravörös fénnyel világítják meg a gépkocsi előtti rész, amely nem zavarja a szemből érkezőket
14. Az alábbi képen a közeli infravörös fénnyel működő éjszaka látó (Nightvision) berendezés felépítését bemutató ábrát láthat, ahol az egyes részegységeket számjelöléssel látták el.
Határozza meg az egyes részegységek helyes megnevezését a számjelölések szövegmezőbe gépelésével!
Részegység megnevezése | Számjelölés
Display / HMI / HUD |
ECU |
IR fényforrás |
IR fényforrás vezérlőegység |
Kiértékelő algoritmus |
NIR kamera |
15. Hová helyezik el a távoli infravörös sugárzással működő éjjellátó rendszer érzékelőjét? Válassza ki a helyes megoldást!
| a belső visszapillantó tükör talpába
| a hűtőrács mögött kialakított házba
| a külső visszapillantó tükrök házába
| a szélvédő aljánál kialakított házba
| az első lökhárítóba
16. Milyen hullámhosszú infravörös fényt alkalmaznak a FIR éjjellátó rendszerekben? Válassza ki a helyes megoldást!
| 16-24 μm
| 6-12 μm
| 0,5 μm
| 0,9 μm
17. Mekkora sebességtartományban működik az Adaptive Cruise Control (ACC) rendszer? Válassza ki a helyes megoldást!
| 50-250 km/h
| 20-200 km/h
| 30-200 km/h
| 50-150 km/h
18. Milyen érzékelők alkalmazása lehetséges az Adaptive Cruise Control (ACC) rendszerben? Válassza ki a helyes megoldásokat!
| Lézer szkenner
| LIDAR érzékelők
| nagy fényerődinamikájú CMOS optikai érzékelők
| NIR vagy FIR kamerarendszer
| RADAR érzékelők
| ultrahangos érzékelők
19. Az alábbi állítások az Adaptive Cruise Control (ACC) jellemzőiről szólnak. Állapítsa meg az egyes állításokról, hogy azok igazak vagy hamisak!
Az ACC a vezetőt fény és hangjelzéssel is figyelmeztetheti. |
Az ACC+ változatnál már a megállásig történő fékezés is a lehetséges beavatkozások közé tartozik. A tovább haladás a gázpedál lenyomásával lehetséges, de ebben az esetben az ACC működését a járművezetőnek ismételten engedélyeznie kell. |
Az előzési szándékot a vezető a rendszer beállító kapcsolóján külön gomb megnyomásával jelezheti, ami a követési távolság tartását felfüggeszti. |
Ha túl nagy a jármű előtti gépjárműhöz közelítő sebesség, az ACC figyelmezteti a vezetőt, de beavatkozási műveletre nem ad parancsot. |
Több beállítási fokozatban is használható. |
20. Mekkora a távolsági radar érzékelő vízszintes látószöge? Válassza ki a helyes megoldást!
| ∓2°
| ∓8°
| ∓16°
| ∓20°
21. Mekkora frekvenciával működnek a közeli radar érzékelők? Válassza ki a helyes megoldást!
| 24 GHz
| 44 kHz
| 56 GHz
| 76 GHz
22. Milyen módon detektálja az objektumokat a LIDAR rendszer érzékelője? Válassza ki a helyes megoldást!
| a jel-futásidő megállapításával és a doppler effektus alkalmazása révén
| az objektumok helyzetének megállapítása a háromszögelési módszerrel történik
| kúp alakú infravörös fényimpulzusok kibocsátásával
| nagy sávszélességű frekvenciával működő jeladók segítségével
23. Milyen előnnyel rendelkezik a LIDAR rendszer a RADAR rendszerrel szemben? Válassza ki a helyes megoldásokat!
| jobb felbontással rendelkezik
| kedvezőtlen környezeti viszonyok között megbízhatóbban működik
| kisebb energiaigénnyel rendelkezik
| olcsóbb
24. Az alábbi állítások a lézer-szkenner jellemzőiről szólnak. Állapítsa meg az egyes állításokról, hogy azok igazak vagy hamisak!
A fényalapú érzékelésből adódóan rossz időjárási viszonyok között kevésbé megbízhatóan működik, ezért ki kell egészíteni LIDAR vagy RADAR rendszerrel. |
A függőleges irányú látószöge olyan, hogy a személyautók szokásos bólintási szöge esetén sem veszíti el például az előtte haladó gépkocsit a látótérből. |
A szkennelési frekvenciája 76 Hz. |
Alkalmazási területe az ACC rendszer, a Stop & Go üzemmód, nagy látószögű gyalogosvédelem, a forgalmi sáv tartó asszisztens rendszer, de használható Pre-Crash érzékelőként is. |
Alkalmazási területe eredetileg a robotok munkaterének védelme, illetve a vezető nélküli szállító eszközök haladási útvonalának biztosítása volt. |
Az érzékelés megbízhatóságát befolyásolhatja, ha a szemből jövő gépkocsi is hasonló technikával van felszerelve. |
Az érzékelőbe beépített dióda programozható infravörös fény impulzusokat bocsát ki. |