KURZUS: Gépelemek

MODUL: III. modul: Tengelyek kialakítása, méretezése. A rugók típusai, karakterisztikája és méretezésük

Modulzáró feladatok

| 1. Működésük alapján milyen tengelyeket ismer? Válassza ki az alábbi felsorolásból!
| álló tengelyek
| forgó és egyben nyomatékot átvivő tengelyek
| merev tengelyek
| csuklós tengelyek
| forgó, de nyomatékot nem közvetítő tengelyek
| hajlékony tengelyek
4 pont
2. Jelölje be az alábbi állítások közül a rugóállandóra igaz meghatározásokat!
| A rugóállandó a rugómerevség reciproka.
| A rugóállandó a rugóhossz és az átmérő hányadosa.
| A rugóállandó a rugó karakterisztika reciproka.
| A rugóállandó az egységnyi erő okozta rugó deformáció.
4 pont
3. Jelölje az alábbi állítások közül azt, amelyik a gumirugók készítési alapeseteit tartalmazza.
| A gumirugók soros, ill. párhuzamos kialakításúak lehetnek.
| A gumirugók készülhetnek tárcsás és hüvelyes kialakítással is.
| A gumirugók lehetnek tárcsás vagy hüvelyes kialakításúak, de lehetnek acéllemezre vulkanizált, ún. lemezrugók is.
4 pont
4. Egy tengely terhelése és helyzete az alábbi modellel jellemezhető:
Adatok F = 10 kN l = 600 mm d = 50 mm a tengely anyagára megengedett feszültség: σ m e g = 140 N/mm2
4/a. Mekkora hajlító nyomaték és hajlítófeszültség ébred a tengelyben? M h= Nm σ= N/mm2 4 pont
4/b. Kibírja-e a tengely ezt az igénybevételt?
| igen
| nem
2 pont
5. Mekkora átmérőjű körszelvényű rúdrugót kell alkalmazni, ha a megengedett csavarófeszültség értéke τ m e g =800 N/mm2 nagyságú és a csavaró nyomaték értéke T= 400 Nm? Határozza meg a torziós rúdrugó szükséges hosszát, ha a rugó megengedett szögelfordulása ϕ m e g =15° ! A csúsztató rugalmassági modulus értéke G= 8⋅ 10 4 N/mm2. Kerekítse az átmérő és a hossz értékét is a következő egész számra! A rúdrugó hosszának számításánál a kerekített átmérőt vegye figyelembe! d számított= mm d kerekített= mm l számított= mm l kerekített= mm 6 pont
6. Válassza ki statikus csavaró igénybevételnél az átmérő meghatározására vonatkozó helyes számítási összefüggését tömör tengely esetén!
| d= 16⋅T τ m e g ⋅π 3
| d= 32⋅T τ m e g ⋅π 3
| d= 32⋅ M h σ m e g ⋅π 3
| d= 16⋅T σ m e g ⋅π 3
| d= 16⋅ M h τ m e g ⋅π 3
3 pont
7. Válassza ki a laprugó befogási keresztmetszetében ébredő feszültség meghatározására szolgáló helyes számítási összefüggését!
| σ= M h K = 12⋅F⋅l b⋅ s 2
| σ= M h K = 16⋅F⋅l b⋅ s 2
| σ= M h K = 6⋅F⋅l b⋅ s 2
| σ= M h K = 6⋅F⋅l b 2 ⋅ s 2
| σ= M h K = 12⋅F⋅l b 2 ⋅ s
3 pont
8. Párosítsa az alábbi tengelymegnevezéseket azok ábrájával! 1: forgattyús tengely 2: lépcsős tengely 3: kardántengely
4 pont