KURZUS: Gépelemek

MODUL: VIII. modul: Dörzs- és végtelenített (vonóelemes) hajtások (szíjhajtás, lánchajtás). Elemeik, hajtásáttétel, méretezési eljárások, meghibásodásuk

Modulzáró feladatok

| 1. Jelölje meg a szíjhajtás hátrányait!
| Nagyobb áttételek is megvalósíthatók egy fokozatban.
| Nagyobb tengelyterhelés.
| Magas kerületi sebességek.
| A "szlip", esetleg szíjcsúszás miatt az áttétel nem állandó.
| Zajos.
4 pont
2. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A fogaslánc négyfogú lemezekből épül fel, a fogaknak adott evolvens görbe oldaluk van, és ezek támaszkodnak fel a lánckerék fogoldalára. |
Görgős láncban a görgő és a hüvely közötti olajpárna lökéscsillapító hatása csökkenti a hajtás zajosságát. |
A hüvelyes láncban nincsenek görgők. |
4 pont
3. Dörzshajtásokra az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Az érintkező felületeken keletkező tangenciális erő, a súrlódási erő, az összeszorító erőtől és a felületek közti súrlódási tényezőtől függ. |
A gyakorlatban a súrlódó tárcsák között csúszásmentes gördülés valósul meg. |
A dörzshajtás az erőzáró gördülő hajtások csoportjába tartozik. |
4 pont
4. Egy lánchajtás tervezési adatai: P= 4 kW, n= 715 1/perc, i= 1,52, d 2= 228 mm, a lánc fajlagos tömege (1 m hosszra eső) q= 3 kg/m, a tengelytáv a= 900 mm, a lánc belógása f= 8 mm, a lánc vízszintesen fut. Számítsa ki a kiskerék osztókörátmérőjét (d 1), kerületi sebességét (v 1), valamint határozza meg az átviendő nyomatékot (T), a kerületi erőt (F h), a saját tömegből adódó erőt (F g), a centrifugális erőt (F c), és a lánchúzó erőt (F)! d 1= mm v 1= m/s T= Nm F h= N F g= N F c= N F= N 6 pont
5. Egy dörzshajtásnál a meghajtó kerék átmérője d 1= 250 mm és a súrlódási tényező μ= 0,09. A meghajtómotor adatai: P= 5,5 kW, n= 950 1/perc. Számítsa ki a látszólagos súrlódási tényező értékét ( μ ′ ) és szükséges összenyomó erő (F t) nagyságát γ= 15°-os (fél trapézszög!) trapéz alakú hornyok alkalmazása esetén! μ ′ = F t= N 6 pont
6. Szíjhajtás esetén válassza ki a valóságos áttétel helyes számítási összefüggését!
| i é v a l = d 1 d 2 (1−s)
| i é v a l = d 2 d 1 (1+s)
| i é v a l = d 2 d 1 (1−s)
| i é v a l = d 1 d 2 (1+s)
| i é v a l = d 2 d 1 1 (1−s)
3 pont
7. Dörzshajtás esetén válassza ki a látszólagos súrlódási tényező helyes számítási összefüggését trapéz alakú hornyok alkalmazása esetén!
| μ , = μ sin⁡α
| μ , = μ sin⁡2⋅γ
| μ , = μ cos⁡γ
| μ , = μ sin⁡γ
| μ , = μ 2⋅sin⁡γ
3 pont
8. Nevezze meg az ábrán látható lánchajtás elrendezését!
| feszítőkerekes
| optichain
| rugós feszítőkerekes
| súlyos feszítőkerekes
| támasztókerekes
| többtárcsás
4 pont