KURZUS: Gépelemek

MODUL: IV. modul: Csapágyak feladata, fajtái. Siklócsapágyak szerkezete, méretezése. Gördülőcsapágyak típusai, ellenőrzése élettartamra

Modulzáró feladatok

| 1. Válassza ki a siklócsapágyakra jellemző megállapításokat (tulajdonságokat)!
| Szabványosított, kereskedelmi áruk
| Érzékenyek a kenőanyagra és kenési módra
| Dinamikus hatásokra kevésbé érzékenyek
| Túl zajos járásúak
4 pont
2. Döntse el, hogy a gördülőcsapágyakra vonatkozó alábbi állítások igazak, vagy hamisak! Jelölje az igaz állításokat!
| Nem szabványosított áruk.
| Osztatlan kivitelűek.
| Érzékenyek a dinamikus terhelésre.
| Szilárd szennyeződésekre érzéketlen.
4 pont
3. Jelölje be a csapágy külső palástfelületének tűrését!
| H7
| K7
| k6
| h6
4 pont
4/a. Egy axiális siklócsapágynál (talpcsapágy) mekkora terhelőerőt alkalmazhatunk, ha a csapátmérője d 0= 50 mm valamint a külső átmérő és a csapátmérő aránya 1,4? A megengedett felületi nyomás értéke 10 N/mm2. F t= N 2 pont
4/b. Számítsa ki a d 1 külső átmérő értékét is! (2+4= 6 pont, részpontozás) d 1= mm 4 pont
5. Egy tengely csapágyazását két darab hengergörgős csapággyal oldjuk meg. (Az axiális terhelés elhanyagolható.) Határozza meg egy hengergörgős csapágy egyenértékű terhelését, millió fordulatban megadott élettartamát és üzemórákban kifejezett élettartamát, ha F r= 10000 N (a tengely teljes terhelése), n=1460 1/perc, f ü=1,4 (üzemi dinamikus tényező) X=1, Y=0, C=60000 N F= N L= millió fordulat L h= üzemóra 6 pont
6. Válassza ki axiális siklócsapágynál a terhelőerő meghatározására felírt helyes számítási összefüggést!
| F≤ ( d 1 2 − d 0 2 )⋅π 4 ⋅ p m e g
| F≤ ( d 1 − d 0 )⋅π 4 ⋅ p m e g
| F≤ ( d 1 2 − d 0 2 ) 4 ⋅ p m e g
| F≤ ( d 1 2 − d 0 2 )⋅π 2 ⋅ p m e g
| F≤ ( d 1 2 + d 0 2 )⋅π 4 ⋅ p m e g
3 pont
7. Válassza ki a gördülőcsapágyak élettartamát millió kilométerben meghatározó helyes számítási összefüggést!
| L k m = L⋅D 1000
| L k m = L h ⋅D⋅π 1000
| L k m = L⋅D⋅π 1000
| L k m = C⋅D⋅π 1000
| L k m = L⋅D⋅π 10000
3 pont
8. Tanulmányozza át az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre! Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!
| Az ábrán osztott siklócsapágy perselyt lát olajbevezető hornyokkal.
| Az ábrán osztatlan siklócsapágy perselyt lát olajbevezető hornyokkal.
| Az ábrán osztott siklócsapágy perselyt lát bélésanyaggal.
| Az ábrán osztatlan siklócsapágy perselyt lát bélésanyag nélkül.
4 pont