KURZUS: Gépelemek

MODUL: VI. modul: A fogaskerekek csoportosítása. Elemi, kompenzált és általános egyenes fogazat

Modulzáró feladatok

| 1. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Az evolvens fogprofilú fogaskerék gyártása tárcsamaróval történhet a legelőnyösebb módon. |
A fogazat lefejtésének kinematikai kapcsolata körön egyenes legördítéssel egyezik meg. |
Tehát, ha a gyártandó kerék lábkörén a szerszám osztóvonalát csúszásmentesen legördítjük, akkor a fogasléc profil különböző helyzeteihez tartozó burkológörbe a kapcsolódó kerék (evolvens) foggörbéjét adja. |
4 pont
2. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Általános egyenes fogazatnál a gördülőkörön mért fogvastagság megegyezik az osztókörön mért fogvastagsággal. |
A tetszőleges sugáron kiszámított fogvastagság meghatározásához ismerni kell az osztóköri fogvastagság értékét. |
A fejkörön mért fogvastagság nagyobb a gördülőkörön mért fogvastagságnál. |
A fejkörön a fog fejszalag vastagságát azért célszerű ellenőrizni, hogy a fog kihegyesedését elkerüljük. |
4 pont
3. Jelölje meg az általános egyenes fogazatra igaz állításokat!
Általános egyenes fogazat esetén mindkét keréken pozitív profileltolást alkalmazunk. |
Általános egyenes fogazat esetén, az egyik keréken pozitív a másik keréken negatív profileltolást alkalmazunk. |
Általános egyenes fogazatnál az elemi tengelytáv nagyobb, mint a megváltozott tengelytáv. |
Általános egyenes fogazatnál a kerekek a gördülőkörökön gördülnek le. |
4 pont
4. Hengeres fogaskerékpárt készítünk külső, egyenes fogazással. Ellenőrizze, hogy van-e alámetszés, ha: α= 20°, α w t =25,563856°, m = 4 mm, a =120 mm, d w1 = 50 mm Határozza meg a megváltozott tengelytávot (a w), a fogszámviszonyt (u), a kiskerék fogszámát (z 1) és az alámetszés elkerüléséhez szükséges profileltolás-tényező (x 1= x lim) értékét! a w= mm u= z 1= x 1= x lim = 6 pont
5. Határozza meg egymással kapcsolódó egyenes fogazatú fogaskerekek esetén a bemenő és kimenő tengelyen ébredő csavarónyomatékot (T 1, T 2), az általános tengelytávolságot, a kerületi erőt (F), a radiális irányú erőt (F r) és a normál fogerőt (F n), ha P= 3 kW, n 1= 950 1/perc, u= 2,8, r w1= 45 mm, α w = 24,94392°! T 1= Nm T 2= Nm a w= mm F = N F r = N F n = N 6 pont
6. Válassza ki a tengelytávok közötti helyes számítási összefüggést!
| a w ⋅cos⁡α=a⋅cos⁡ α w
| a w ⋅sin⁡α=a⋅sin⁡ α w
| a w ⋅cos⁡ α w =a⋅sin⁡α
| a w ⋅sin⁡ α w =a⋅sin⁡α
| a w ⋅cos⁡ α w =a⋅cos⁡α
3 pont
7. Válassza ki a közrefogott fogak számának helyes számítási összefüggését többfogméret mérés esetén!
| k= z 10 +0,5
| k= z 9 +0,5
| k= z 9 +1
| k= z 9 −0,5
| k= z 10 −0,5
3 pont
8. A lenti ábra alapján azonosítsa a fogazat betűvel jelölt elnevezéseit! Osztókörsugár: Involut α y : Tetszőleges sugáron lévő osztás: 4 pont