KURZUS: Gépelemek

MODUL: V. modul: Tengelykapcsolók feladata, fajtái és méretezési eljárások

Modulzáró feladatok

| 1. Jelölje meg a szögkiegyenlítésre is alkalmas tengelykapcsolókat!
| Kardáncsukló.
| Hardy-kapcsoló.
| Periflex.
| Poligon-kapcsoló.
| Körmös.
4 pont
2. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A kúpos kapcsoló a súrlódó nyomatékot a kúpfelületeken viszik át. A kúpfelületek beszorulásának elkerülése céljából az α félkúpszögnek kisebbnek kell lennie a súrlódási félkúpszögnél. |
A lemezes dörzskapcsolóknál a súrlódó felületek száma általában több mint a tárcsás dörzskapcsolóknál. |
A biztonsági tengelykapcsoló a nyomatékot előre meghatározott határig folyamatosan viszi át és túlterhelés esetén önműködően kikapcsol, így a káros nagy terhelést nem viszi át. |
4 pont
3. Jelölje meg azon kapcsolókat, amelyek a különleges tengelykapcsolók csoportjába tartoznak!
| Oldható körmös.
| Dörzstárcsás.
| Biztonsági.
| Hidrodinamikus.
| Lemezes.
4 pont
4. Egy centrifugálszivattyút és egy P = 11 kW teljesítményű és n = 715 1/perc fordulatszámú elektromotort merev tárcsás tengelykapcsolóval kapcsolunk össze. A nyomatékot illesztett szárú csavarokkal (alakzáró kapcsolat) visszük át. A csavarok száma z = 3 db. A csavarok lyukkörének átmérője d lyuk = 80 mm. A dinamikus tényező c d =1,4 és a megengedett nyírófeszültség τ m e g = 80 N/mm2. Határozza meg a mértékadó nyomatékot (T m), a kerületi erőt (F t) és az egy csavarra jutó terhelést (F t1), valamint az illesztett szárú csavar számítási átmérőjét (d)! T m= Nm F t= N F t1= N d= mm 6 pont
5. Oldható alakzáró körmös kapcsolónál, határozza meg a kerületi erőt (F k), a reteszekre ható erőt (F r), és a kikapcsoláshoz szükséges axiális erőt (F ax)! Az összekapcsolt d t = 60 mm-es acél tengelyekre T = 660 Nm méretezési nyomatékú, öntöttvas tengelykapcsolót használunk. A körmök középátmérője: d k = 120 mm. A súrlódási tényező értéke: μ=0,05. F k = N F r = N F ax = N 6 pont
6. Válassza ki a mértékadó nyomaték helyes méretezési összefüggését!
| T m = P 2⋅n c d
| T m = P 2⋅π⋅n⋅ c d
| T m = P π⋅n c d
| T m = P ω c d
| T m = P 2⋅ω c d
3 pont
7. Válassza ki oldható körmös tengelykapcsolónál az axiális kikapcsoló erő helyes méretezési összefüggését!
| F a = F n ⋅sin⁡α
| F a x =μ⋅ F k + F r
| F a x =μ⋅( F k + F r )
| F a = F n ⋅cos⁡α
| F a x = μ⋅( F k + F r ) 2
3 pont
8/a. Válassza ki az ábrán látható tengelykapcsoló 3-as alkatrészének megnevezését a megadott listából!
| Hajtott tengely.
| Szivattyúkerék.
| Turbinakerék.
| Dörzstárcsa.
2 pont
8/b. Válassza ki az ábrán látható tengelykapcsoló 4-es alkatrészének megnevezését a megadott listából!
| Hajtott tengely.
| Szivattyúkerék.
| Turbinakerék.
| Dörzstárcsa.
2 pont