KURZUS: Gépelemek

MODUL: II. modul: Kötőgépelemek. Kötési módok. Csavarkötések. Tengelykötések. Oldható és nem oldható kötés fajták

Modulzáró feladatok

| 1. Mit jelent az önzárás fogalma? Jelölje a helyes meghatározást!
| Azt jelenti, hogy a kötőcsavar üzemszerű terhelés hatására nem lazul meg, illetve a mozgatócsavar nem kezd el mozogni.
| Azt jelenti, hogy a kötőcsavar megszorításához, vagy a mozgatócsavar terhelés ellenében történő mozgatásához erőt kell kifejteni.
| Azt jelenti, hogy a kötőcsavar meglazításához, vagy a mozgatócsavar terhelés ellenében történő mozgatásához nem kell erőt kifejteni.
4 pont
2. Jelölje meg az alábbiak közül azokat a meghatározásokat, amelyek a szilárd illesztésű kötésre jellemzőek!
| Nem okoz excentricitást.
| Az illeszkedő felületeket nagy méretpontossággal, fedéssel kell készíteni.
| A tengelyek kialakítása egyszerűen és olcsón elvégezhető.
| Mindkét alkatrészt fel kell melegíteni kb. 300 °C-ig.
| Oldás és újbóli összeszerelés után a kötés minősége nem éri el az eredeti kötés minőségét.
| Az agyba hornyot kell készíteni.
4 pont
3. Válassza ki az alábbiak közül a sajtoló hegesztés jellemzőit!
| A felületek hozanyag nélkül hegednek össze.
| Tömeggyártásban alkalmazott egyik változata a villamos pont- és vonalhegesztés.
| A kötés kialakításához legtöbbször adalékanyagot is használnak.
| Az összekötendő felületek felhevítéséhez szükséges hőmennyiséget elektromos áram, ultrahang vagy súrlódás útján nyerik.
4 pont
4. Egy mozgatóorsót Tr 32x6 méretű, egybekezdésű menettel készítünk el. Az anya magátmérője 26 mm. Ellenőrizzük az anyát berágódásra! Mekkora orsóirányú terhelést alkalmazhatunk maximálisan és milyen nagyságúra készítsük az anya magasságát, ha a menetszámot 8-ra választjuk meg? A felületi terhelés megengedhető értéke a meneteken edzett acél orsó és bronz anya esetén (táblázatból) p meg=12 N/mm2.
4/a. F = N 4 pont
4/b. m= mm 2 pont
5/a. Egy 20 kW teljesítményű és n= 1440 1/perc fordulatszámú villanymotorral bordástengelyt hajtunk meg. A lent megadott bordástengely méretek közül melyiket választaná, hogy átvihető nyomaték szempontjából a legmegfelelőbb legyen a kötés?
| 6d x 11 x 14 x 3, f=0,2 mm
| 6d x 13 x 16 x 3,5, f=0,2 mm
| 6d x 16 x 20 x 4, f=0,2 mm
3 pont
5/b. A megengedett palástnyomás 70 N/mm2, a dinamikus tényező 0,9 és a bordáskötés hossza 60 mm. Mekkora nyomatékot tudunk átvinni a kiválasztott bordázattal? T= Nm 3 pont
6. Válassza ki a reteszkötés méretezésénél alkalmazott, nyírófeszültségre vonatkozó helyes számítási összefüggését!
| τ= T d t ⋅l⋅b ≤ τ m e g
| τ= 2⋅T d t ⋅l⋅h ≤ τ m e g
| σ= 2⋅T d t ⋅l⋅b ≤ σ m e g
| τ= 2⋅T d t ⋅l⋅b ≤ τ m e g
| τ= 2⋅T d t ⋅h⋅b ≤ τ m e g
3 pont
7. Válassza ki forrasztott kötésnél a szükséges átlapolási hossz meghatározására szolgáló helyes számítási összefüggését!
| l=b⋅ σ m e g τ m e g
| l=s⋅ σ m e g τ m e g
| l=s⋅ τ m e g σ m e g
| l=a⋅ σ m e g τ m e g
| l=2⋅s⋅ σ m e g τ m e g
3 pont
8. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd adjon választ a feltett kérdésre!
Milyen csapszeget használnak a fenti csuklós szerkezetben?
| Fej nélküli csapszeg sasszegfurattal, alátéttel.
| Fejes csapszeg sasszegfurattal.
| Fejes csapszeg horonnyal, rögzítő gyűrű számára.
4 pont