KURZUS: Gépelemek

MODUL: VII. modul: A belső fogazat alapfogalmai. Ferde- és kúpfogazat valamint a csigahajtás alapfogalmai

Modulzáró feladatok

| 1. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A belső fogazat fogárokprofiljának kontúrvonala megegyezik a külső fogazatéval. |
Kompenzált belső fogazatnál a profileltolási tényezőkre a következő egyenletet írhatjuk fel x 1=-x 2. |
Belső fogazatú hajtásnál a kiskerék tengelye átmenő, ezért mindkét oldalról csapágyazható. |
4 pont
2. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Ferde fogazatú fogaskerekeket egymást metsző tengelyek esetén használjuk, ahol a fogirányvonal β szöget zár be a tengellyel. |
A normálmetszet és a homlokmetszet hajlásszöge 10 o ≤β≤ 30 o között változik általában. |
A homlokmetszetben a homlokosztás, a homlokmodul és a homlokkapcsolószög kisebb, mint a normálmetszetben mért (számított) értékek. |
A kompenzált ferde fogazat tengelytávolsága függ az osztóhengeri foghajlásszögtől ( β). |
4 pont
3. Jelölje meg a csigahajtásra igaz állításokat!
| Csigahajtásnál z 1-el a csiga fogszámát, míg z 2-vel a csigakerék fogszámát jelöljük.
| A csigakerék legnagyobb átmérője a fejkörátmérő.
| A csigára egy speciális fogalmat vezettek be, az átmérőhányadost.
| A csiga menetemelkedési szöge függ a p z osztástól és a csiga osztókörén számított kerületétől.
4 pont
4. Kompenzált belső fogazat esetén a tengelytávolság értéke a= 76 mm. Számítsa ki a nagykerék fogszámát (z 2), profileltolás-tényezőjét (x 2), osztóköri fogvastagságát (s 2), fejkörátmérőjét (d a2) és lábkörátmérőjét (d f2), ha u = 3, m = 4 mm, x 1= 1, c* = 0,25, α= 20 o ! z 1= z 2= x 2= s 2= mm d a2= mm d f2= mm 6 pont
5. Egy kúpkerékpár adatai: z 1 = 12, i=u = 3,5, m = 4 mm, c*= 0,25. Számítsa ki az alámetszés elkerülésére helyesbített kompenzált kúpfogazat főbb méreteit: z 2, δ 1 , δ 2 , d 1, d 2, z v1, r v1, x lim, R e, d a1, d a2, d f1, d f2! δ 1 = fok δ 2 = fok d 1= mm d 2= mm z 2= z v1= r v1= mm x lim= R e= mm d a1= mm d a2= mm d f1= mm d f2= mm 6 pont
6. Válassza ki kúpfogazat esetén az áttétel meghatározására szolgáló helyes számítási összefüggést!
| i=u=t g δ 1
| i=u=t g δ 2
| i=u=t g( δ 1 + δ 2 )
| i=u=sin⁡ δ 2
| i=u=sin⁡ δ 1
3 pont
7. Válassza ki a kétfokozatú (lassító) hajtómű kimenő nyomatékát meghatározó helyes számítási összefüggést!
| T k i = T 3 = T 1 ⋅( i 1 + i 2 )= T 1 ⋅( u 1 + u 2 )
| T k i = T 3 = T 1 ⋅( i 1 − i 2 )= T 1 ⋅( u 1 − u 2 )
| T k i = T 3 = T 1 ⋅ i 1 ⋅ i 2 = T 1 ⋅ u 1 ⋅ u 2
| T k i = T 3 = T 1 i 1 ⋅ i 2 = T 1 u 1 ⋅ u 2
| T k i = T 3 = T 1 i 1 + i 2 = T 1 u 1 + u 2
3 pont
8. A lenti ábra alapján azonosítsa a síkkerék-kúpkerék kapcsolat számmal jelölt elnevezéseit! Kiskerék osztókörátmérője: Síkkerék osztókörátmérője: Nagykerék osztókörátmérője: 4 pont