KURZUS: Gépipari automatizálás

MODUL: I. modul

3. lecke: A szabályozástechnika (1. rész)

| Cél
A 3. lecke tartalmazza a 2. fejezet ("A szabályozástechnika alapjai"), 2.1-2.2. alfejezeteit.
Ezek címei: 2.1. Vizsgálati módszerek 2.2. A szabályozó rendszerek osztályozása
A lecke célja a szabályozástechnika alapvető ismeretinek átadása. A leckében a szabályozó rendszerek osztályozása kerül bemutatásra.
A jegyzet "Vizsgálati módszerek" című alfejezete általános bevezetés a későbbi alfejezetek megértéséhez.
Követelmények
A lecke végeztével a hallgatónak tisztában kell lennie a szabályozó rendszerek tulajdonságaival, azok osztályozását képesnek kell elvégeznie. Az lecke megtanulásával a hallgatónak ismernie kell a szabályozás vizsgálatának alapvető gondolatait. A lecke ismerteti a szabályozó rendszerek osztályozását. Szövegesen, ábrák segítségével is ismerteti a szabályozási rendszerek típusait. A lecke megtanulásával a hallgatónak képesnek kell lennie a szabályozó rendszerek osztályozásra, az adott típusok definiálására, ismertetésére.
Időszükséglet: 80 perc
Kulcsfogalmak: Laplace-transzformáció, frekvenciaanalízis, menetrendi (program) szabályozás, értékkövető szabályozás, helyzetszabályozás, arányszabályozás, folyamatos működésű szabályozás, szaggatott működésű szabályozás, szakaszos szabályozás, egyhurkos szabályozási rendszer, többhurkos szabályozási rendszer, többváltozós (kapcsolt) szabályozási rendszer

| Önellenőrző kérdések
Milyen fő szempontok alapján végezhetjük el a szabályozó rendszerek csoportosítását? Válassza ki a 4 megfelelőt!
| az alapérték időbeli lefolyása szerint
| a szabályozás folyamatossága szerint
| az alapérték térbeli lefolyása szerint
| a hatáslánc jeleinek értékkészlete szerint
| a szabályozó rendszer értékkészletes alapján
| a szabályozó rendszer szerkezete alapján
Az alapérték lefolyása szerint mely két szabályozást tudjuk meg különböztetni?
| az idő függvényében előre megadott módon (menetrendszerűen) változik
| értéktartó és követő szabályozás
| az alapérték, időbeli és térbeli elektromos lefolyása
| értéktartó és követő mérés
A menetrendi (program) szabályozásnál az xsa alapérték hogyan változik?
| értéktartó vagy következetes szabályozás
| az alapérték, időbeli lefolyása előre nem ismert
| az xsa alapérték időbeli lefolyása előre nem ismert
| az idő függvényében előre megadott módon (menetrendszerűen) változik
Az értékkövető szabályozás esetében az xsa alapérték hogyan változik?
| az idő függvényében előre megadott módon változik.
| az xsa alapérték, a "vezetőjel" időbeli lefolyása előre nem ismert
| az idő függvényében előre megadott módon (menetrendszerűen) változik
| értéktartó és/vagy következetes szabályozás
A helyzetszabályozás milyen értékkövető szabályozás?
| Olyan, amelynek xa szabályozott jellemzője az irányított készülék teljes egészének (pl. szerszámgép) időbeli elektromos állapota.
| Olyan, amelynek yab szabályozott jele az irányított berendezés valamely PLC-jének (pl. szerszámgép) elektro-pneumatikus helyzete.
| Olyan, amelynek xs szabályozott jellemzője az irányított berendezés valamely részének, elemének (pl. szerszámgép szánok, asztalok stb.) térbeli helyzete, elmozdulása vagy szögelfordulása.
| Olyan, amelynek szabályozott jellemzője az irányított készülék teljes egészének (pl. szerszámgép) időbeli hidraulikus állapota.
Milyen szabályozás az arányszabályozás?
| Az arányszabályozás az értéknövelő szabályozások egyik alfaja. Az arányszabályozásnál három vagy több jellemző arányát tartják növekvő értéken, miközben az egyik jellemző előre nem ismert módon változik.
| Az arányszabályozás az értékkövető szabályozások egyik válfaja. Az arányszabályozásnál kettő vagy több jellemző arányát tartják állandó értéken, miközben az egyik jellemző előre nem ismert módon változik.
| Az arányszabályozás az értékkövető szabályozások egyik részegysége. Az arányszabályozásnál kettő vagy több jellemző arányát tartják növekvő értéken, miközben az egyik jellemző előre ismert módon változik.
| A választható szövegek közül egyik sem helyes válasz.
A szabályozás folyamatossága szerint milyen szabályozókat különböztetnek meg?
| folyamatos működésű szabályozókat és szaggatott működésű szabályozókat
| digitális működésű szabályozókat és analóg működésű szabályozókat
| elektromos működésű szabályozókat, pneumatikus működésű szabályozókat, elektropneumatikus szabályzókat
| a választható szövegek közül egyik sem helyes válasz
Milyen a folyamatos működésű szabályozó rendszerek hatáslánca?
| tartósan nyitott
| tartósan zárt
| időközönként nyitott
| változó időközönként nyitott
Milyen a szaggatott működésű szabályozás hatáslánca?
| Legalább 10 helyen időnként - üzemszerűen - megakad.
| Legfeljebb 10 helyen időnként - üzemszerűen - megakad.
| Legalább egy helyen időnként - üzemszerűen - megszakad.
| Definínicó szerint 1 hely és 10 hely között időnként megszakad.
A hatáslánc jeleinek értékkészlete szerint milyen szabályozásokat különböztetnek meg?
| digitális működésű szabályozókat, analóg működésű szabályozókat,
| elektromos működésű szabályozókat, pneumatikus működésű szabályozókat
| folytonos és szakaszos szabályozást különböztetnek meg
A szakaszos szabályozáshoz milyen szabályozások sorozlhatók?
| a folytonos
| a szakaszos mérés és az analóg szabályozás
| a hibrid többhurkos elektromosak
| az állásos szabályozás és a digitális szabályozás
A szabályozó rendszerek szerkezete alapján milyen szabályozási rendszereket különböztetnek meg?
| kizárólag egyhurkos és kéthurkos és szabályozási rendszereket
| egyhurkos, többhurkos és többváltozós (kapcsolt) szabályozási rendszereket
| kizárólag egyhurkos szilárd és kéthurkos képlékeny szabályozási rendszereket
| egyváltozós és egyhurkos szabályozási rendszereket
Mik az egyhurkos szabályozási rendszernek a tulajdonságai?
| Egyetlen szabályozott jellemzője és egyetlen beavatkozó jele van, szervei egyetlen zárt hurkot alkotnak.
| Egyetlen szabályozott beavatkozó jele van, amelyből kifolyólag szervei egyetlen nyílt hurkot alkotnak.
| Egyetlen tulajdonsága van, ami viszont nem jellemezhető.
| Az ilyen szabályozási rendszerben két vagy több zárt hurok található.
Mi a többhurkos szabályozási rendszernek a fő tulajdonsága?
| A többhurkos szabályozási rendszerben két vagy több nyílt hurok található.
| Az ilyen szabályozási rendszerben két vagy több zárt hurok található.
| Az ilyen szabályozási rendszerben több nyílt hurok található.
| Egyetlen szabályozott jellemzője és egyetlen beavatkozó jele van, ami által a szervei több hurkot alkotnak.
Mik az többváltozós (kapcsolt) szabályozási rendszere a fő tulajdonságai?
| A többváltozós (kapcsolt) szabályozási rendszerekben váltózó szabályozási folyamatok találhatók, amelyek nincsen egymásra befolyással.
| Az ilyen szabályozási rendszerekben több kapcsolási kör található, amelyek kölcsönösen nem befolyásolják egymást.
| Egyik választható szöveg sem helyes.
| A többváltozós (kapcsolt) szabályozási rendszerekben több szabályozási kör található, amelyek kölcsönösen befolyásolják egymást.