KURZUS: Gépipari automatizálás

MODUL: I. modul

12. lecke: CNC

| Cél
A 12. lecke a teljes 7. fejezetet tartalmazza ("CNC")
A lecke, célja az NC és CNC ismereteinek bemutatása, CNC megmunkálás logikájának és a CNC programozásnak alapjainak oktatása. Az alfejezet az NC vezérléseket és alkalmazási módjaikat mutatja be, ismerteti a CNC alapelveit, alkalmazásának logikáját. A lecke célja a CNC szerszámgépek vonatkozási pontjainak ismertetése. A lecke részletezi CNC előnyeit, a DNC vezérlések tulajdonságait és azok előnyeit. A lecke a CNC programozás alapjait mutatja be, részletezi az előkészítés folyamatát és ismerteti a programozás alapjait, logikáját és menetét.
Követelmények
A fejezet végén a hallgatónak képesnek kell lennie a CNC megmunkálás és a CNC programozás ismertetésére, bemutatására. Az lecke megtanulásával a hallgatónak ismernie kell az NC vezérléseket és alkalmazási módjaikat. Képesnek kell lennie a CNC-k alkalmazását, annak logikáját bemutatnia. A hallgatónak ismernie kell CNC szerszámgépekhez alkalmazott koordinátarendszereket és képesnek kell lennie az alkalmazásukat ismertetni. A hallgatónak ismernie kell a vonatkozási pontokat, képesnek kell lennie leírni, bemutatni azokat. A lecke megtanulásával a hallgatónak képesnek kell lennie a CNC és a DNC vezérlések működését és előnyeit ismertetni. A lecke végeztével a hallgatónak képesnek kell lennie elmagyarázni a CNC programozást.
Időszükséglet: 90 perc
Kulcsfogalmak: NC, CNC, MC, FMC, FMS, programvezérlésű szerszámgép, koordinátatengely, X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, gépi nullpont, referenciapont, munkadarab nullpont, pontvezérlés, szakaszvezérlés, pályavezérlés, CNC vezérlés, DNC vezérlés, G kódok, M kódok

| Önellenőrző kérdések
Minek a rövidítése CNC?
| Machining Center - megmunkáló központ
| Flexible Manufacturing cell - a rugalmas (flexibilis) gyártócella
| Computer Numerical Control - számítógépes számjegy vezérlés
| Flexible Manufacturing System - a rugalmas (flexibilis) gyártórendszer
Minek a rövidítése MC?
| Computer Numerical Control - számítógépes számjegy vezérlés
| Flexible Manufacturing cell - a rugalmas (flexibilis) gyártócella
| Flexible Manufacturing System - a rugalmas (flexibilis) gyártórendszer
| Machining Center - megmunkáló központ
Minek a rövidítése FMC?
| Flexible Manufacturing cell - a rugalmas (flexibilis) gyártócella
| Computer Numerical Control - számítógépes számjegy vezérlés
| Machining Center - megmunkáló központ
| Flexible Manufacturing System - a rugalmas (flexibilis) gyártórendszer
Minek a rövidítése FMS?
| Computer Numerical Control - számítógépes számjegy vezérlés
| Machining Center - megmunkáló központ
| Flexible Manufacturing cell - a rugalmas (flexibilis) gyártócella
| Flexible Manufacturing System - a rugalmas (flexibilis) gyártórendszer
Mi az NC és mi a CNC?
| A számítógépes számjegyvezérlés a hagyományos NC. A szabadon programozható logikájú, azaz rögzített logikájú számjegyvezérlés a CNC.
| A rögzített logikájú számjegyvezérlés, a hagyományos NC. A szabadon programozható logikájú, azaz számítógépes számjegyvezérlés a CNC.
| A számítógépes számjegyvezérlés az 1950-es évekbeli NC. A szabadon programozható logikájú, azaz rögzített logikájú számjegyvezérlés a CNC.
A programvezérzlésű szerszámgépek vezérléssel vagy szabályozással működnek?
| Szabályozással működnek. Ha szerszámgép irányító szerkezete zárt láncú, tehát szabályozási folyamatot lát el, a gépet programvezérlésű szerszámgépnek nevezik. A régebben már meghonosodott elnevezés helytelen, mert nem vezérlésről, hanem szabályozásról van szó.
| Vezérléssek működnek. Ha szerszámgép irányító szerkezete zárt láncú, tehát vezérlési folyamatot lát el, a gépet programvezérlésű szerszámgépnek nevezik. A régebben meghonosodott elnevezés helyes, mert vezérlésről van szó.
| Mind a két megnevezés helytelen.
CNC esztergagépek esetében hogyan helyezkednek el a koordináta tengelyek?
| A főorsó tengelye az "Y", a keresztszán mozgatását az "Z" tengelyt jelöli ki. A forgásszimmetria miatt az "X" tengelyre nincs szükség.
| A főorsó tengelye a "X", a keresztszán mozgatását a "Z" tengelyt jelöli ki. A forgásszimmetria miatt az "Z" tengelyre nincs szükség.
| A főorsó tengelye az "Y", a keresztszán mozgatását is az "Y" tengelyt jelöli ki. A forgásszimmetria miatt az "Z" tengelyre nincs szükség.
| A főorsó tengelye a "Z", a keresztszán mozgatását az "X" tengelyt jelöli ki. A forgásszimmetria miatt az "Y" tengelyre nincs szükség.
Milyen betűk (jelölések) hiányoznak az ábrázolt CNC koordináta-rendszerből a széles sárga X, Y és Z tengelyekkel párhuzamos nyilak mellett?
| A, B, C
| E, F, G
| U, V, W
Milyen betűk (jelölések) hiányoznak az ábrázolt CNC koordináta-rendszerből a széles fehér (X, Y és Z tengelyek körül) körmozgást mutató nyilak mellett?
| A, B, C
| F, G, M
| U, V, W
Mi a gépi nullpont rövidített jelölése?
| M
| R
| W
Mi a referenciapont rövidített jelölése?
| M
| R
| W
Mi a munkadarab nullpontjának rövidített jelölése?
| R
| M
| W
Mi a gépi nullpont?
| A gép nem változó - nem eltolható koordináta rendszerének kezdőpontja (nullpontja). Ezt a pontot a gép gyártója rögzíti, és a gépen lévő összes további koordináta rendszer és vonatkoztatási pont kiindulási pontja.
| A szerszámgép olyan pontja, amelyet azért rögzítenek, hogy a szerszámot (pl. a munka megkezdése előtt) pontosan meghatározott kiindulási helyzetbe lehessen beállítani.
| A munkadarab koordinátarendszerének kezdőpontja (nullapontja). Ez a pont szabadon választható, és gép beállításakor vagy a program kezdetén a gépi nullapontra, illetve a referenciapontra vonatkoztatva rögzítik.
Mi a referenciapont?
| A gép nem változó - nem eltolható koordináta rendszerének kezdőpontja (nullpontja). Ez a pont a gépen lévő összes további koordináta rendszer és vonatkoztatási pont kiindulási pontja.
| A munkadarab koordinátarendszerének kezdőpontja (nullapontja). Ez a pont szabadon választható, és gép beállításakor vagy a program kezdetén a gépi nullapontra, illetve a referenciapontra vonatkoztatva rögzítik.
| A szerszámgép gyártója választja meg, amelyet azért rögzítenek, hogy a szerszámot (pl. a munka megkezdése előtt) pontosan meghatározott kiindulási helyzetbe lehessen beállítani.
Mi a munkadarab nullpontja?
| A munkadarab koordinátarendszerének kezdőpontja (nullapontja). Ez a pont szabadon választható, és gép beállításakor vagy a program kezdetén a gépi nullapontra, illetve a referenciapontra vonatkoztatva rögzítik.
| A szerszámgép gyártója választja meg, amelyet azért rögzítenek, hogy a szerszámot (pl. a munka megkezdése előtt) pontosan meghatározott kiindulási helyzetbe lehessen beállítani.
| A gép nem változó - nem eltolható koordináta rendszerének kezdőpontja (nullpontja). Ez a pont a gépen lévő összes további koordináta rendszer és vonatkoztatási pont kiindulási pontja.
Az itt látható ábrán melyik gépvezérlés ismerhető fel?
| szakaszvezérlés
| 3D pályavezérlés
| pontvezérlés
Az itt látható ábrán melyik gépvezérlés ismerhető fel?
| szakaszvezérlés
| pontvezérlés
| 3D pályavezérlés
Az itt látható ábrán melyik gépvezérlés ismerhető fel?
| pontvezérlés
| 3D pályavezérlés
| szakaszvezérlés
Mi a DNC?
| Dual Number Control - duális számvezérlés
| Discrete Nothing Cube - diszkrét köbös vezérlés
| Direct Numerical Control - közvetlen számjegyvezérés
Mik a DNC rendszer előnyei?
| A központi folyamatirányító számítógép összekapcsolható a gyár központi számítógépével, így a technológiai folyamatot beépíthetik a vállalat adatfeldolgozási rendszerébe. Az egész gyártási folyamat integrálható és automatizálható.
| A központi folyamatirányító számítógép összekapcsolható a többi folyamatirányító számítógéppel, így a technológiai folyamat kivehető a vállalat adatfeldolgozási rendszeréből. A gyártási fázis részben kiváltható és részben automatizálható.
Mi a G00 kód funkciója?
| helyzetbeállás gyormenettel
| lineáris interpoláció
| X ← Y ← Z ← X körül járás irány
| X → Y → Z → X körül járás irány
Mi a G01 kód funkciója?
| helyzetbeállás gyormenettel
| X ← Y ← Z ← X körül járás irány
| X → Y → Z → X körül járás irány
| lineáris interpoláció
Mi a G02 kód funkciója?
| X → Y → Z → X körül járás irány
| X ← Y ← Z ← X körül járás irány
| lineáris interpoláció
| helyzetbeállás gyormenettel
Mi a G03 kód funkciója?
| X ← Y ← Z ← X körül járás irány
| lineáris interpoláció
| helyzetbeállás gyormenettel
| X → Y → Z → X körül járás irány
Mi a G18 kód funkciója?
| Z-X sík kiválasztása
| X-Y sík kiválasztása
| Y-Z sík kiválasztása
| X → Z körül járás irány
Mi a G17 kód funkciója?
| X-Y sík kiválasztása
| Y-Z sík kiválasztása
| Z-X sík kiválasztása
| X → Y körül járás irány
Mi a G19 kód funkciója?
| Z-X sík kiválasztása
| X-Y sík kiválasztása
| Y-Z sík kiválasztása
| Z → Y körül járás irány
Mi az abszolút méretmegadás?
| Abszolút méretmegadás G91-es kóddal. A G91 megadásával azt az információt közöljük a vezérléssel, hogy a következő koordináták értékei relatív méretek, amelyek a gépi nullpontra vonatkoznak.
| Abszolút méretmegadás G92-es kóddal történik. A G92 megadásával azt az információt közöljük a vezérléssel, hogy a következő koordináták értékeihez relatívan mennyivel és milyen irányban (pozitív vagy negatív) kell a szerszámnak elmozdulni.
| Abszolút méretmegadás G90-es kóddal történik. A G90 megadásával azt az információt közöljük a vezérléssel, hogy a következő koordináták értékei abszolút méretek, amelyek a munkadarab-nullpontra vonatkoznak.
| Az abszolút méretmegadást a G91 kóddal történik. Az abszolút méretmegadáskor azt határozzuk meg, hogy a célpont eléréséhez mennyivel és milyen irányban (pozitív vagy negatív) kell a szerszámnak elmozdulni az aktuális kiindulási pontból.
Mi a növekményes méretmegadás?
| Növekményes méretmegadás G90-es kóddal történik. A G90 megadásával azt az információt közöljük a vezérléssel, hogy a következő koordináták értékei abszolút méretek, amelyek a munkadarab-nullpontra vonatkoznak.
| Növekményes méretmegadás G92-es kóddal történik. A G92 megadásával azt az információt közöljük a vezérléssel, hogy a következő koordináták értékei abszolút méretek, amelyek a munkadarab-nullpontra vonatkoznak.
| A növekményes méretmegadás G92-es kóddal történik. A G92 megadásával azt az információt közöljük a vezérléssel, hogy a következő koordináták értékei abszolút méretek, amelyek a szerszámgép-nullpontra vonatkoznak.
| A növekményes méretmegadás a G91 kóddal adható meg a vezérlés számára. A növekményes méretmegadáskor azt határozzuk meg, hogy a célpont eléréséhez mennyivel és milyen irányban (pozitív vagy negatív) kell a szerszámnak elmozdulni az aktuális kiindulási pontból.
Mi a M00 kód funkciója?
| az orsófordulat, hűtés és előtolás leállítása
| szerszámcsere
| forgásirány óramutató járásával ellentétes
| forgásirány óramutató járásával megegyező
Mi a M03 kód funkciója?
| szerszámcsere
| forgásirány óramutató járásával megegyező
| a program "vége"
| forgásirány óramutató járásával ellentétes
Mi a M04 kód funkciója?
| szerszámcsere
| a program "vége"
| forgásirány óramutató járásával ellentétes
| forgásirány óramutató járásával megegyező
Mi a M06 kód funkciója?
| a program "vége"
| forgásirány óramutató járásával ellentétes
| forgásirány óramutató járásával megegyező
| szerszámcsere
Mit jelölünk F címkóddal?
| szerszámokat
| előtolást
| fordulatszámot
Mit jelölünk T címkóddal?
| szerszámokat
| fordulatszámot
| előtolást
Mit jelölünk S címkóddal?
| fordulatszámot
| szerszámokat
| előtolást