KURZUS: Gépipari automatizálás

MODUL: I. modul

6. lecke: Pneumatika (1. rész)

| Cél
A 6. lecke tartalmazza a 4.1. alfejezet ("A vezérléstechnika alapjai") 4.1-4.1.1-4.1.2 alfejezeteit.
Az alfejezetek címei: 4.1.0. Pneumatikai alapfogalmak 4.1.1. Irányítórendszer 4.1.2. Egyenes vonalban mozgó dugattyú
A lecke célja a pneumatika alapvető ismeretinek átadása. A lecke célja többek közt az irányítórendszerek bemutatása, mennyiségirányító elemek ismertetése és alkalmazásuk bemutatása. A lecke részletezi a pneumatika előnyeit és hátrányait más lehetőségekkel szemben. Bemutatja az irányítórendszereket, az egyenes vonalban mozgó dugattyút.
Követelmények
A lecke végeztével a hallgatónak tisztában kell lennie a pneumatika alapvető ismeretanyagával. Képesnek kell lennie a pneumatikában alkalmazott elemeket, folyamatokat, irányítórendszereket ismertetni.
Időszükséglet: 80 perc
Kulcsfogalom: pneumatika, irányítórendszer, útváltó, kéthelyzetű útváltó, rugó visszatérítésű útváltó, levegő működtetésű útváltó, zárószelepek, visszacsapó szelep, vezérelt visszacsapó szelep, kettős visszacsapó szelep, nyomáscsökkentő, nyomásszabályozó, nyomáshatároló, követő szelep, időszelep, egyoldali működésű hengerek, kétoldali működésű hengerek

| Önellenőrző kérdések
Az alkalmazott nyomásszint szerint a pneumatika négy fő csoportját párosítsa össze a fő alkalmazási területeikkel! A: Kis nyomású pneumatika; p<0,2 bar B: Normál nyomású pneumatika; 0,2<p<2 bar C: Nagy nyomású pneumatika; 2<p<10 bar D: Igen nagy nyomású pneumatika; p<10 bar Motorindítás, hajók stb. Irányítási feladatok, mérőkészülékek. Kizárólag irányítási feladat (ún. fluid technika). Ipari pneumatika leggyakrabban alkalmazott nyomástartomány. Alkalmazása általában automatizálás, festés, szállítás, stb.
Mik a pneumatika előnyei? Válassza ki a 8 megfelelőt!
| A levegő kis viszkozitású, kis súrlódású, ezért nagy sebességgel és hosszú vezetékben vezethető (a hidraulikával szemben(.
| A levegő nagy viszkozitású, nagy súrlódású, ezért kis sebességgel vezethető.
| Az üzemelés külső körülményeire nem érzékeny, tűzveszélyes helyen is jól alkalmazható.
| Az üzemi jellemzők könnyen irányíthatók (erő, nyomaték, sebesség, fordulatszám(.
| A levegős forgó motor teljesítmény/súly aránya kisebb, mint az elektromotoroké. Ez kézi szerszámoknál előnyös.
| Az üzemi jellemzők bonyolultan irányíthatók (erő, nyomaték, sebesség, fordulatszám(.
| Lineáris mozgások nem megvalósíthatók.
| A munkafolyamatok jól automatizálhatók.
| Az üzemelés külső körülményeire nagyon érzékeny.
| Nem túlterhelhető, mert a nyomás felső határát nehéz korlátozni.
| Lineáris mozgások könnyen megvalósíthatók.
| A fáradt energiahordozó elvezetése nem okoz gondot.
| Munkavégző közegre hidraulikához viszonyítva nagyobb figyelmet kell fordítani, mert öregszik.
| Irányváltás egyszerűen megoldható.
| Érzékeny a hőmérsékleti ingadozásra.
| A mágneses térre érzékeny.
Mik a pneumatika hátrányai? Válassza ki a 6 megfelelőt!
| Tűzveszélyes helyen is jól alkalmazható.
| Irányváltás.
| A levegő összenyomható.
| A hidraulikával szemben levegő kis viszkozitású, kis súrlódású, ezért nagy sebességgel és hosszú vezetékben vezethető.
| Sűrített levegő hálózat kiépítése drága.
| A fáradt levegő energiája nem hasznosítható.
| Viszonylag kis erőket tud és az erő-, illetve terhelésváltozásra érzékeny.
| A fáradt energiahordozó elvezetése.
| A nagy nyomású levegő érzékeny a szennyezettségre.
| Az üzemi jellemzők, mint az erő, nyomaték, sebesség, fordulatszám könnyen irányíthatók.
| A levegős forgó motor teljesítmény/súly aránya kisebb, mint az elektromotoroké.
| A kiáramló levegő zajos lehet.
Mik a nyomáscsökkentők feladatai?
| az eszköz előtti nyomás beállítása; a beállított nyomás változó értéken tartása.
| az eszköz utáni nyomás beállítása; a beállított nyomás állandó értéken tartása.
Mi az útváltók feladata?
| Az útváltók az áram-feszültség kezdetét, végét határozzák meg.
| Az útváltók az időegység kezdetét, végét és az idő irányát határozzák meg.
| Az áramlás kezdetét, végét és az áramlás irányát határozzák meg.
Hogyan "jellemezzük" az útváltókat?
| Jellemzésükre egy törtet használunk, ahol a számláló az útváltó által realizált csatornák számát jelenti, a nevező pedig az útváltó kapcsolási helyzeteinek számát.
| Jellemzésükre egy szorzatot használunk, ahol a számláló az útváltó kapcsolási helyzeteinek számát, a nevező pedig az útváltó által realizált csatornák számát jelenti.
| Jellemzésükre egy számpárt használunk, ahol a nevező az útváltó által realizált csatornák számát jelenti, a számláló pedig az útváltó kapcsolási helyzeteinek számát.
Hogyan értelmezhető a következő: "3/2 útváltó"?
| az útváltó által használt csatornák száma: 2; az útváltó kapcsolási helyzeteinek száma: 3
| az útváltó által használt csatornák száma: 3; az útváltó kapcsolási helyzeteinek száma: 2
| az útváltó kapcsolási helyzeteinek száma: 3; az útváltó által használt csatornák száma: 2
| az útváltó által nem használt csatornák száma: 2; az útváltó kapcsolási helyzeteinek száma: 3
| egyik sem helyes
Az ábra melyik részén látható egy 2/2-es útváltót zárt és nyitott állapotaikban?
Az ábra melyik részén látható egy 3/2-es útváltót zárt és nyitott állapotaikban?
Hogyan ábrázolunk egy 3/2-es útváltót zárt és nyitott állapotaikban?
| A - nyitott
| B - nyitott
| A - zárt
| B - zárt
Milyen két fajta kivitelűek lehetnek a kéthelyzetű útváltók?
| monostabil
| bistabil
| tristabil
| metastabil
Milyen két fajta kivitelűek lehetnek a monostabil rugó visszatérítésű útváltók?
| alaphelyzetben bistabil kivitelűek
| alaphelyzetben nyomásnövekedésre kapcsolók
| alaphelyzetben zárt kivitelűek
| alaphelyzetben nyitott kivitelűek
Milyen két fajta kivitelűek lehetnek a levegő-működtetésű útváltók?
| elektronikus kapcsolók
| nyomásnövekedésre kapcsolók
| leszellőztetésre kapcsolók
| hidraulikus kapcsolók
A zárószelepeknek milyen fajtái vannak? Válassza ki az 5 megfelelőt!
| Visszahajtó szelep
| Visszacsapó szelep
| Vezérelt visszacsapó szelep
| Vezér visszahajtó szelep
| Hármas visszacsapó szelep
| Kettős visszacsapó szelep, vagy más néven váltószelep
| Kettős zárószelep
| Hármas zárószelep
| Gyorsleürítő szelep
| Válószelep szelep
Mi a visszacsapó szelep jelképe?
Mi a vezérelt visszacsapó szelep jelképe?
Mi a kettős visszacsapó szelep vagy más néven váltószelep jelképe?
Mi a kettős zárószelep jelképe?
Mi a mennyiségirányító elemek alkalmazásának fő célja?
| Cél: az elektromos áram mennyiségének csökkentése.
| Cél: az információ mennyiségének csökkentése.
| Cél: az áramló levegő mennyiségének csökkentése.
Mi a nyomásirányító elemek fő jellemzője?
| Jellemzőjük, hogy vagy az akkumulátor kimenetén, vagy az akkumulátor bemenetén befolyásolja a levegőnyomást.
| Jellemzőjük, hogy vagy az elem kimenetén, vagy az elem bemenetén befolyásolja a levegőnyomást.
| Jellemzőjük, hogy sehol sem befolyásolja a levegőnyomást.
Mi nyomáscsökkentő (nyomásszabályozó) jelképe?
Mit korlátoz a nyomáscsökkentő (nyomásszabályozó)?
| a kimeneti nyomást
| a bemeneti nyomást
| a légköri nyomást
Mi nyomáshatároló (biztonsági szelep) jelképe?
Mi a nyomáshatároló szelep feladata?
| A bemeneti nyomást korlátozza úgy, hogy a rendszerbe párhuzamosan kell bekötni. Ha a bemeneti nyomás nő, a szabadba engedi a "felesleget". Nyitónyomás a rugóval beállítható.
| A kimeneti nyomást korlátozza úgy, hogy a rendszerbe sorosan kell bekötni. Ha a kimeneti nyomás csökken, akkor leengedi a "felesleget". Nyitónyomás nem állítható.
Mi a követő szelep jelképe?
Mi a követő szelep feladata?
| A bemeneti nyomást korlátozza úgy, hogy a rendszerbe párhuzamosan kell bekötni. Ha a bemeneti nyomás nő, a szabadba engedi a "felesleget".
| A kimeneti nyomást korlátozza úgy, hogy a rendszerbe sorosan kell bekötni. Ha a kimeneti nyomás csökken, akkor leengedi a "felesleget". Nyitónyomás nem állítható.
| Egy fajta biztonsági szelep, amely az áthaladó levegőt nem a szabadba engedi, hanem a rendszer további részébe, ahol felhasználásra kerül. Ha a bemeneti nyomás nő, a rendszerbe engedi a "felesleget".
Milyen esetben célszerű időszelepet alkalmazni?
| Jelek vételekor szükség lehet jelek érvényesülésére, rövid jelek megszüntetésére.
| Vezérlési feladatoknál szükség lehet jelek érvényesülésének késleltetésére, hosszan tartó jelek megszüntetésére.
Milyen az egyoldali működésű hengerek munkavégzése?
| Mindkét irányban képes munkavégzésre. Készül löketvégi csillapítással vagy csillapítás nélkül. A hengerek önmagukban általában nem építhetők be, ezért különböző segédelemeket alkalmazunk felfogatásukra.
| Levegő általi munkavégzés csak az egyik irányban történik, a másik irányú mozgást a rugó segítségével végzi, ami munkavégzésre nem alkalmas. A rugó miatt a löket hossza korlátozott.
Milyen a kétoldali működésű hengerek munkavégzése?
| Mindkét irányban képes munkavégzésre. Készül löketvégi csillapítással vagy csillapítás nélkül. A hengerek önmagukban általában nem építhetők be, ezért különböző segédelemeket alkalmazunk felfogatásukra.
| Levegő általi munkavégzés csak az egyik irányban történik, a másik irányú mozgást a rugó segítségével végzi, ami munkavégzésre nem alkalmas. A rugó miatt a löket hossza korlátozott.
Mi látható az alábbi ábrákon?