KURZUS: Gépipari automatizálás

MODUL: I. modul

1. lecke: Az irányítástechnika (1. rész)

| Cél
Az 1. lecke tartalmazza az 1. fejezet ("Az irányítástechnika alapfogalmai"), 1.1-1.3. alfejezeteit. Ezek címei: 1.1. Az irányítástechnika és az automatizálás kialakulása és fejlődése 1.2. Az irányítás fogalma 1.3. Irányítástechnikai jelek, hatáslánc, hatásvázlat
Az ismeretanyag célja az irányítástechnika alapjainak bemutatása. A lecke ismerteti az irányítástechnika és az automatizálás kialakulását, fejlődését, az irányítás fogalmát. Ismerteti az irányítástechnikai jeleket, a hatásláncot és a hatásvázlatot.
Követelmények
A lecke végén a hallgatónak tisztában kell lennie az irányítástechnika és az automatizálás elméleti alapjaival. Képesnek kell lennie az irányítástechnikai jeleket ismertetnie, hatásláncot ismertetni. A lecke megtanulásával a hallgatónak képesnek kell lenni az irányítás fogalmát, annak fajtáit ismertetni. Képesnek kell lennie az önműködő és a kézi irányítás közötti különbségeket bemutatni. Képesnek kell lennie az irányítási folyamat elvi felépítését ismertetni és ábrázolni. Képesnek kell lenni az irányítási folyamat műveleteit ismertetni. A hallgatónak képesnek kell lennie a jel ismertetésére, különböző szempontok alapján a csoportosításukra, a különböző fajtáinak jellemzésére. Képesnek kell lennie a hatásvázlat ismertetésére, irányított szakaszok ismertetésére.
Időszükséglet: 90 perc
Kulcsfogalmak: gépesítés, komplex gépesítés, mechanizálás, automatizálás, komplex automatizálás, irányítás, kézi irányítás, önműködő irányítás, érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás, művelet, jel, analóg jel, digitális jel, folytonos jel, szakaszos (diszkrét) jel, folyamatos jel, szaggatott jel, determinisztikus jel, sztochasztikus jel, hatáslánc

| Önellenőrző kérdések
Mit jelent a gépesítés?
| A gépesítés nem más, minthogy az ember munkavégzése során valamilyen szerszámmal (ék, lapát stb.) működtetett mechanizmus használatára váltott.
| Az ember irányítás műveletének automatizálása a "gépesítés". Ezáltal felszabadult a gépek, berendezések sokszor megerőltető egyhangú, ismétlődő és sok esetben az ember teljesítőképességét is meghaladó közvetlen, direkt működtetése alól.
| A gépesítés folyamata és tömeges térhódítása; amikortól az ember munkavégzése során valamilyen erőgéppel (gőzgép, motor stb.) működtetett mechanizmust, munkagépet használt.
| A gépesítés az automatizálás valamely műszaki folyamat elindítására, fenntartására, megváltoztatására vonatkozó irányítási utasítás meghatározása, az utasítás megfelelő irányító személlyel vagy irányító berendezéssel való közlése, és az irányítási utasítás végrehajtása, érvényesítése.
Mit jelent a komplex gépesítés?
| A komplex gépesítés, valamennyi munkafolyamat gépesítését takarja. Kezdetben a munkafolyamatoknak csak egy részét gépesítették, majd megoldották bizonyos termelési ágakban, üzemekben a komplex gépesítést.
| A komplex gépesítés a gépesítés tömeges térhódítása; amikortól az ember munkavégzése során valamilyen erőgéppel (gőzgép, motor, stb.) működtetett mechanizmust, munkagépet használt.
| Az komplex gépesítés valamely műszaki folyamat elindítására, fenntartására, megváltoztatására vonatkozó irányítási utasítás meghatározása, az utasítás megfelelő irányító személlyel vagy irányító berendezéssel való közlése, és az irányítási utasítás - ennek révén történő - végrehajtása, érvényesítése.
| Az ember irányítás műveletének gépesítése a komplex automatizálás. Ezáltal felszabadult a gépek, berendezések sokszor megerőltető egyhangú, ismétlődő és sok esetben az ember teljesítőképességét is meghaladó közvetlen, direkt működtetése alól.
Mit jelent az automatizálás?
| Az automatizálás, valamennyi munkafolyamat kézi végzését tartalmazza. .Kezdetben a munkafolyamatoknak csak egy részét irányították, majd megoldották minden termelési ágban, a komplex gépesítést.
| Az automatizálás az irányítás műveletének gépesítése. Ezáltal felszabadult a gépek, berendezések sokszor megerőltető egyhangú, ismétlődő és sok esetben az ember teljesítőképességét is meghaladó közvetlen, direkt működtetése alól.
| Az automatizálás a gépesítés valamely műszaki folyamat elindítására, fenntartására, megváltoztatására vonatkozó irányítási utasítás meghatározása, az utasítás megfelelő irányító személlyel vagy irányító berendezéssel való közlése, és az irányítási utasítás végrehajtása, érvényesítése.
| Az komplex gépesítés valamely műszaki folyamat elindítására, fenntartására, megváltoztatására vonatkozó irányítási utasítás meghatározása, az utasítás megfelelő irányító személlyel vagy irányító berendezéssel való közlése, és az irányítási utasítás - ennek révén történő - végrehajtása, érvényesítése.
Mit jelent a komplex automatizálás?
| Az komplex gépesítés valamely műszaki folyamat elindítására, fenntartására, megváltoztatására vonatkozó irányítási utasítás meghatározása, az utasítás megfelelő irányító személlyel vagy irányító berendezéssel való közlése, és az irányítási utasítás - ennek révén történő - végrehajtása, érvényesítése.
| Az ember irányítás műveletének gépesítése az automatizálás. Ezáltal felszabadult a gépek, berendezések sokszor megerőltető egyhangú, ismétlődő és sok esetben az ember teljesítőképességét is meghaladó közvetlen, direkt működtetése alól.
| Az automatizálás, valamennyi munkafolyamat kézi végzését tartalmazza. .Kezdetben a munkafolyamatoknak csak egy részét irányították, majd megoldották minden termelési ágban, a komplex gépesítést.
| A komplex automatizálás alatt bonyolult, összetett folyamatokra, sőt akár teljes üzemekre, gyárakra kiterjedő automatizálást értünk. A komplex automatizálás számos bonyolult folyamat fizikai paramétereinek érzékelését, rendkívül sok és összetett ítéletalkotó tevékenység gépesítését teszi szükségessé, igen nagy szerepet kapnak a folyamatirányító számítógépek.
Mit jelent az irányítás?
| Az irányítás olyan folyamat, amely valamely (műszaki) műveletet elindít és megállít.
| Az ember irányítás műveletének gépesítése az automatizálás
| Az irányítás olyan művelet, amely valamely (műszaki) folyamatot elindít, fenntart, megváltoztat vagy megállít.
| Az irányítás, valamennyi kezdeti munkafolyamat kézi végzését jelenti.
Mi a különbség a kézi és az önműködő irányítás között?
| A kézi irányítás során a művelet egészét vagy egy részét kezelőszemélyzet végzi (akár kézzel, vagy akár pl. lábbal), míg az önműködő irányításban a teljes irányítási folyamat emberi közbeavatkozás nélkül valósul meg.
| A kézi irányítás során a teljes irányítási folyamat emberi közbeavatkozás nélkül valósul meg), míg az önműködő irányítás egészét vagy egy részét kezelőszemélyzet végzi (akár kézzel, vagy akár pl. lábbal)
| A kézi irányítás során a döntés - az esetlegesen szükséges rendelkezés kitalálásáról befolyásolt, míg az önműködő irányításban adott rendelkezés előírásai szerint végzi (akár kézzel, vagy akár pl. lábbal)
Milyen műveletekből áll az irányítási folyamat?
| érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás
| értékkészlet, időbeni lefolyás, az információ megjelenési formája, az érték meghatározása
Mi a jel fogalma?
| A jel valamely matematikai mennyiség (állapothatározó) olyan értéke vagy értékváltozása, amely - nem egyértelműen hozzárendelt - információ szerzésére, továbbítására vagy tárolására alkalmatlan.
| Az jel egy olyan folyamat, amely valamely (műszaki) műveletet matematikai műveletekkel hajt.
| A jel valamely fizikai mennyiség (állapothatározó) olyan értéke vagy értékváltozása, amely - egyértelműen hozzárendelt - információ szerzésére, továbbítására vagy tárolására alkalmas
Mik az irányítástechnikában használatos jelek csoportosításának legfontosabb osztályozási szempontjai?
| értékkészlet, időbeni lefolyás, az információ megjelenési formája, az érték meghatározottsága
| érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás
Milyenek lehetnek a jelek értékkészletük szerint?
| folyamatos és szaggatott jelek
| folytonos és szakaszos (diszkrét) jelek
| analóg és digitális jeleket
Milyenek lehetnek a jelek az időbeni lefolyásuk szerint?
| folyamatos és szaggatott jelek
| folytonos és szakaszos (diszkrét) jelek
| analóg és digitális jeleket
Milyenek lehetnek a jelek az információ megjelenési formája szerint?
| folyamatos és szaggatott jelek
| folytonos és szakaszos (diszkrét) jelek
| analóg és digitális jelek
Milyen tulajdonságai vannak az analóg jelnek?
| Az analóg jel esetében az információt a jelhordozó értéke vagy értékváltozása közvetlenül képviseli.
| Az analóg jel esetében az információ a jelhordozónak számjegyet kifejező, diszkrét jelképi értékeiben (kódjaiban) számjegyes formában van jelen.
Milyen tulajdonságai vannak a digitális jelnek?
| A digitális jel esetében az információt a jelhordozó értéke vagy értékváltozása közvetlenül képviseli.
| A digitális jel esetében az információ a jelhordozónak számjegyet kifejező, diszkrét jelképi értékeiben (kódjaiban) számjegyes formában van jelen.
Milyenek lehetnek a jelek az érték meghatározottsága szerint?
| determinisztikus és sztochasztikus jelek
| folyamatos és szaggatott jelek
| folytonos és szakaszos (diszkrét) jelek
Milyen esetben determinisztikus a jel?
| Determinisztikus a jel, ha annak lefolyása szabálytalan, véletlenszerű, és csak valószínűség-számítási módszerekkel írható le.
| Determinisztikus a jel, ha értéke valamilyen időfüggvénnyel egyértelműen meghatározható.
Milyen esetben sztochasztikus a jel?
| Sztochasztikus a jel, ha annak lefolyása szabálytalan, véletlenszerű, és csak valószínűség-számítási módszerekkel írható le.
| Sztochasztikus a jel, ha értéke valamilyen időfüggvénnyel egyértelműen meghatározható.
Helyes a következő kijelentés?
A hatáslánc az irányítási rendszer (az irányítási rendszert az irányított és az irányító berendezés együttesen alkotja) azon szerkezeti egységeinek sorozata (láncolata), amelyeken keresztül az irányítási hatás érvényesül. |
Milyen módokkal ábrázolható az irányítási rendszer?
| Az irányítási rendszer szerkezeti vázlattal, működési vázlattal és hatásvázlattal ábrázolható.
| Az irányítási rendszer műszaki szerkesztési rajzzal, és határvázlattal ábrázolható.
Mi a szerkezeti vázlat?
| A szerkezeti vázlat a hatáslánc szerkezeti részeinek jelképi ábrázolását tartalmazza. A szerkezeti egységeket téglalapok, míg a jelek útját hatásvonalak jelképezik.
| A szerkezeti vázlat az irányítási rendszer olyan vázlatos vagy jelképes ábrázolási módja, amely főként a rendszer irányítási szempontból lényeges részeit tünteti fel.
| A szerkezeti vázlat a hatáslánc elvi, elvonatkoztatott ábrázolásmódja, amelyben a tagokat és jeleket egyszerű geometriai alakzatok jelképezik. Az irányítástechnikai tagokat ábrázoló jelképekbe esetenként beírt vagy (berajzolt) függvény a tag statikus vagy dinamikus viselkedését jellemzi.
Mi a működési vázlat?
| A működési vázlat a hatáslánc elvi, elvonatkoztatott ábrázolásmódja, amelyben a tagokat és jeleket egyszerű geometriai alakzatok jelképezik. Az irányítástechnikai tagokat ábrázoló jelképekbe esetenként beírt vagy (berajzolt) függvény a tag statikus vagy dinamikus viselkedését jellemzi.
| A működési vázlat az irányítási rendszer olyan vázlatos vagy jelképes ábrázolási módja, amely főként a rendszer irányítási szempontból lényeges részeit tünteti fel.
| A működési vázlat a hatáslánc szerkezeti részeinek jelképi ábrázolását tartalmazza. A szerkezeti egységeket téglalapok, míg a jelek útját hatásvonalak jelképezik.
Mi a hatásvázlat?
| A hatásvázlat az irányítási rendszer olyan vázlatos vagy jelképes ábrázolási módja, amely főként a rendszer irányítási szempontból lényeges részeit tünteti fel.
| A hatásvázlat a hatáslánc elvi, elvonatkoztatott ábrázolásmódja, amelyben a tagokat és jeleket egyszerű geometriai alakzatok jelképezik. Az irányítástechnikai tagokat ábrázoló jelképekbe esetenként beírt vagy (berajzolt) függvény a tag statikus vagy dinamikus viselkedését jellemzi.
| Az hatásvázlati tag (röviden megfogalmazva: a tag) absztrakció útján nyert fogalom, amely az irányítási rendszer (hatáslánc) valamely tetszés szerint kiválasztott részének jelformáló tulajdonságát fejezi ki.
Mi az irányítástechnikai tag?
| Az irányítástechnikai tag (röviden megfogalmazva: a tag) absztrakció útján nyert fogalom, amely az irányítási rendszer (hatáslánc) valamely tetszés szerint kiválasztott részének jelformáló tulajdonságát fejezi ki.
| Az irányítástechnikai tag (röviden megfogalmazva: a tng) szorzás útján nyert fogalom, amely a vezérlési rendszer valamely tetszés szerint kiválasztott tagjának a tulajdonságát fejezi ki.
| Az irányítástechnikai tag az irányítási rendszer olyan vázlatos vagy jelképes ábrázolási módja, amely főként a rendszer irányítási szempontból lényeges részeit tünteti fel.
| Az irányítástechnikai tag a hatáslánc szerkezeti részeinek jelképi ábrázolását tartalmazza. A szerkezeti egységeket téglalapok, míg a jelek útját hatásvonalak jelképezik.
Melyik irányítástechnikai tagot nevezzük irányított szakasznak?
| Vezérelt szakasznak nevezzük azt a részt, amely az irányított berendezés jelátviteli menetét írja le. A vezérelt szakasz irányítása során annak egyes (matematikai) mennyiségeit módosítják, ennek révén érik el más jellemző matematikai mennyiségek megváltoztatását.
| Az irányítástechnikai tag (röviden megfogalmazva: a tag) absztrakció útján nyert fogalom, amely az irányítási rendszer (hatáslánc) valamely tetszés szerint kiválasztott részének jelformáló tulajdonságát fejezi ki.
| A választhatók válaszok közül egyiket sem nevezzük irányított szakasznak.
| Irányított szakasznak nevezzük azt a tagot, amely az irányított berendezés (folyamat) jelátviteli tulajdonságait írja le. Az irányított szakasz irányítása során annak egyes (fizikai) mennyiségeit módosítják, ennek révén érik el - a kívánt célnak megfelelően - más jellemző fizikai mennyiségek megváltoztatását.
Melyik mondat a helyes?
| Az irányított szakasz kimenő jelei a módosított jellemzők; míg a bemeneten az irányított jellemzők jelennek meg.
| Az irányított szakasz bemenő jelei a módosított jellemzők; míg a kimeneten az irányított jellemzők jelennek meg.