KURZUS: Gépipari automatizálás

MODUL: I. modul

10. lecke: Hidraulika (2.rész)

| Cél
A 10. lecke tartalmazza az 5. fejezet ("Hidraulika") 5.4-es alfejezetének 5.4.6-os pontjától, az 5.5-5.6. alfejezeteket.
Az alfejezetek címei: 5.4. Hidraulikus szivattyúk és motorok (5.4.6-tól kezdődően / "Duplalöketű szárnylapátos szivattyú és motor") 5.5. alfejezet: Hidraulika hengerek 5.6. alfejezet: Szelepek
A lecke, célja a hidraulikus szivattyúk és motorokat, csoportosításukat, tulajdonságaikat bemutatni. A lecke bemutatja, részletezi a szelepeket, típusaikat, működésüket, alkalmazásukat. A lecke bemutatja, részletezi a hidraulikus hengereket, alkalmazásukat, működésüket.
Követelmények
A lecke megtanulásával a hallgatónak képesnek kell lennie a külső fogazású fogaskerék-szivattyúk és motorok, belső fogazású fogaskerekes szivattyúk és motorok, csavarorsós szivattyúk, egylöketű szárnylapátos szivattyúk és motorok felismerésére. A lecke megtanulásával a hallgatónak ismernie kell a hidraulikus hengereket, feladataikat, csoportosításukat, működésüket. Képesnek kell lennie a hengerek ismertetésére, működésük bemutatására. A lecke végeztével a hallgatónak ismernie kell a szelepeket, útváltókat, a túlfedés fogalmát. Képesnek kell lennie a szelepek, útváltók ismertetésére, működésük bemutatására.
Kulcsfogalmak: duplalöketű szárnylapátos szivattyúk, radiáldugattyús szivattyúk és motorok, axiáldugattyús szivattyúk és motorok, kettős működésű hengerek, differenciál hengerek, két irányban működő hengerek, tandemhengerek, egyszeres működésű teleszkóphengerek, kettősműködésű teleszkóphengerek, zárószelep, útszelep, tolattyús útváltó, ülékes útváltó, forgótolattyús útváltó, tolattyús útszelep (alakzáró szelep), pozitív túlfedés, negatív túlfedés, nulla túlfedés, nyomásirányító szelep, áramlásirányító szelep, állítható fojtó, fojtó-visszacsapószelep, áramállandósító szelep
Időszükséglet: 90 perc

| Önellenőrző kérdések
Milyen szivattyú ismerhető fel az egyszerűsített ábra alapján?
| egylöketű szárnylapátos szivattyú
| belső fogazású fogaskerekes szivattyú
| duplalöketű szárnylapátos szivattyú
| külső fogazású fogaskerék-szivattyú
Milyen szivattyú/motorok ismerhető fel az egyszerűsített ábra alapján?
| duplalöketű szárnylapátos szivattyú
| egylöketű szárnylapátos szivattyú
| belső fogazású fogaskerekes szivattyú
| radiáldugattyús szivattyú/motor
Milyen gép ismerhető fel az egyszerűsített ábra alapján?
| ferde tárcsás axiáldugattyús gép
| ferde tengelyű axiáldugattyús gép
| szárnylapátos gép
| belső fogazású fogaskerekes gép
Milyen gép ismerhető fel az egyszerűsített ábra alapján?
| ferde tárcsás axiáldugattyús gép
| ferde tengelyű axiáldugattyús gép
| szárnylapátos gép
| külső fogazású fogaskerekes gép
Milyen típusú hengerek ismerhetők fel az egyszerűsített ábra alapján?
| kettős működésű hengerek
| egyszeres működésű, búvárdugattyús hengerek
| többszörös működésű hengerek
| tandemhengerek
Milyen típusú hengerek ismerhetők fel az egyszerűsített ábra alapján?
| egyszeres működésű, rugós visszaállítású hengerek
| kettős működésű hengerek
| többszörös működésű hengerek
| tandemhengerek
Milyen típusú hengerek ismerhetők fel az egyszerűsített ábra alapján?
| egyszeres működésű, rugós visszaállítású hengerek
| egyszeres működésű, búvárdugattyús hengerek
| egyoldali dugattyúrúddal rendelkező differenciál hengerek
| tandemhengerek
Milyen típusú henger ismerhető fel az egyszerűsített ábra alapján?
| egy irányban működő henger, két oldalon különböző átmérőjű dugattyúrúddal
| mindkét irányban működő henger, mindkét oldalon azonos átmérőjű dugattyúrúddal
| egyszeres működésű, rugós visszaállítású henger
| egyszeres működésű, búvárdugattyús henger
Milyen típusú henger ismerhető fel az egyszerűsített ábra alapján?
| kétoldali dugattyúrúddal rendelkező differenciál henger
| egyszeres működésű, rugós visszaállítású henger
| egyszeres működésű, búvárdugattyús henger
| tandemhenger
Milyen típusú henger ismerhető fel az egyszerűsített ábra alapján?
| kétoldali dugattyúrúddal rendelkező differenciál henger
| kétszeres működésű, rugós visszaállítású henger
| egyszeres működésű teleszkóphenger
| tandemhenger
Milyen típusú henger ismerhető fel az egyszerűsített ábra alapján?
| egyszeres működésű, rugós visszaállítású henger
| kettős működésű teleszkóphenger
| tandemhenger
| kétoldali dugattyúrúddal rendelkező differenciál henger
Milyen típusú útváltó ismerhető fel az egyszerűsített (működést szemléltető) ábra alapján?
| ülékes útváltó
| tolattyús útváltó
| forgótolattyús útváltó
| egyik sem
Milyen típusú útváltó ismerhető fel az egyszerűsített (működést szemléltető) ábra alapján?
| ülékes útváltó
| tolattyús útváltó
| forgótolattyús útváltó
| egyik sem
Mik a tolattyús útszelepek (alakzáró szelepek) előnyei? Válassza ki az 5 helyes lehetőséget!
| véletlenszerű mozgások
| rezonancia
| egyszerű felépítés
| dinamikus rángatás
| rezgések
| jó nyomáskiegyenlítés
| nagy kapcsolási teljesítmény
| alacsony veszteségek
| erős lökések alakulnak ki
| a vezérlőfunkció sokrétű
Mi a pozitív átkapcsolási túlfedés?
| A tolattyú vezérlőélének szélessége nagyobb, mint a vezérelt csatornáé. Biztos zárt helyzetet valósít meg, tehát a fogyasztó bármilyen helyzetben megállítható. A tolattyú átváltásakor - nyitás, vagy zárás - erős folyadéklökések jelentkeznek. A pozitív átkapcsolási túlfedés jellemzői: - nincsenek véletlenszerű mozgások, - nyomáscsúcsok alakulnak ki.
| A tolattyú vezérlőélének szélessége kisebb, mint a vezérelt csatornáé. Nem hoz létre zárt helyzetet. Ez ok miatt a fogyasztó mozgása ekkor ellenőrizhetetlen. (Amennyiben a munkahenger dugattyújára erő hat, úgy annak irányába elmozdul.). Úszóhelyzetet, vagy tehermentesítést biztosít. A tolattyú átváltásakor nem jelentkeznek erős folyadéklökések. Kapcsolása lágy. A pozitív átkapcsolási túlfedés jellemzői: - lágy átkapcsolás (egy pillanatra minden összenyit), - nincs dinamikus rángatás.
| A tolattyú vezérlőélének szélessége megegyezik a vezérelt csatornáéval. Ezt a megoldást a szokásos hidraulikában nem alkalmazzuk. Felhasználási területe elsősorban a szabályozástechnika.
Mi a negatív átkapcsolási túlfedés?
| A tolattyú vezérlőélének szélessége nagyobb, mint a vezérelt csatornáé. Biztos zárt helyzetet valósít meg, tehát a fogyasztó bármilyen helyzetben megállítható. A tolattyú átváltásakor - nyitás, vagy zárás - erős folyadéklökések jelentkeznek. A negatív átkapcsolási túlfedés jellemzői: - nincsenek véletlenszerű mozgások, - nyomáscsúcsok alakulnak ki.
| A tolattyú vezérlőélének szélessége megegyezik a vezérelt csatornáéval. Ezt a megoldást a szokásos hidraulikában nem alkalmazzuk. Felhasználási területe elsősorban a szabályozástechnika.
| A tolattyú vezérlőélének szélessége kisebb, mint a vezérelt csatornáé. Nem hoz létre zárt helyzetet. Ez ok miatt a fogyasztó mozgása ekkor ellenőrizhetetlen. (Amennyiben a munkahenger dugattyújára erő hat, úgy annak irányába elmozdul.). Úszóhelyzetet, vagy tehermentesítést biztosít. A tolattyú átváltásakor nem jelentkeznek erős folyadéklökések. Kapcsolása lágy. A negatív átkapcsolási túlfedés jellemzői: - lágy átkapcsolás (egy pillanatra minden összenyit) - nincs dinamikus rángatás.
Mi a nulla túlfedés?
| A tolattyú vezérlőélének szélessége kisebb, mint a vezérelt csatornáé. Nem hoz létre zárt helyzetet. Ez ok miatt a fogyasztó mozgása ekkor ellenőrizhetetlen. (Amennyiben a munkahenger dugattyújára erő hat, úgy annak irányába elmozdul.). Úszóhelyzetet, vagy tehermentesítést biztosít. A tolattyú átváltásakor nem jelentkeznek erős folyadéklökések. Kapcsolása lágy. A túlfedés jellemzői: - lágy átkapcsolás (egy pillanatra minden összenyit) - nincs dinamikus rángatás
| A tolattyú vezérlőélének szélessége nagyobb, mint a vezérelt csatornáé. Biztos zárt helyzetet valósít meg, tehát a fogyasztó bármilyen helyzetben megállítható. A tolattyú átváltásakor - nyitás, vagy zárás - erős folyadéklökések jelentkeznek. A túlfedés jellemzői: - nincsenek véletlenszerű mozgások, - nyomáscsúcsok alakulnak ki.
| A tolattyú vezérlőélének szélessége megegyezik a vezérelt csatornáéval. Ezt a megoldást a szokásos hidraulikában nem alkalmazzuk. Felhasználási területe elsősorban a szabályozástechnika. (Szervo-szelepek.)
Mi a nyomásirányító szelepek feladata?
| A nyomásirányító szelepek feladata, hogy a hidraulikus szerkezetben, a hidrodinamikus nyomást létrehozzák.
| Az nyomásirányító szelepeket azért alkalmazzák, hogy egy henger sebességét, vagy egy motor fordulatszámát csökkenteni lehessen.
| Feladatuk, hogy a hidraulikus berendezésben, vagy annak egy részében a nyomást vezéreljék és szabályozzák.
Mi az áramirányító szelepek feladata?
| Feladatuk, hogy a hidraulikus berendezésben, vagy annak egy részében a nyomást vezéreljék és szabályozzák.
| Az áramlásirányító szelepeket azért alkalmazzák, hogy egy henger sebességét, vagy egy motor fordulatszámát csökkenteni lehessen.
| Az áramlásirányító szelepek feladata, hogy a hidraulikus szerkezetben, a hidrodinamikus nyomást létrehozzák.