KURZUS: Gépszerkesztés és modellezés

MODUL: IV. modul Fogaskerekek, rugók, tömítések

Modulzáró feladatok

| 1. Állítsa sorrendbe a fogaskerék egyes részeinek megnevezéseit az alábbi kép alapján!
1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |
1 pont
2. Melyik a helyes megállapítás az alábbiak közül?
| A lábkört nem szükséges jelölni a nézeti rajzon.
| Rugók ábrázolásakor metszeti rajzon 1mm alatt tömör kitöltést kell alkalmazni.
| A rugó alkatrészrajzán az előállításra vonatkozó méreteken felül célszerű megadni a rugó terheletlen hosszát L0.
| A tömítések biztonsági célt szolgálnak, segítségükkel megelőzhető a komolyabb üzemzavar.
1 pont
3. Milyen jellegű a körszelvényű hengeres nyomórugó karakterisztikája?
| Teljesen lineáris.
| Progresszív.
| Degresszív.
| Szinte végig lineáris a végén viszont progresszív.
1 pont
4. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A tömítések célja, hogy segítségükkel különböző nyomású és különböző közeggel töltött tereket tudjunk egymástól elválasztani. |
A labirinttömítések tömítőképessége függ az anyag minőségétől és az összeszorító erőtől. |
A profilos tömítéseknél a tömítő hatás a tömítőanyagon múlik. |
A tömítések a szennyeződések bejutását akadályozzák meg, valamint a közeg kiáramlását a nyomás alatt álló terekből. |
4 pont