KURZUS: Gépszerkesztés és modellezés

MODUL: VI. modul: Szerelt egységek ábrázolása

Modulzáró feladatok

| 1. Melyik a helyes megállapítás az alábbiak közül az egyes rajzfajtákkal kapcsolatban?
| A funkcionális vázlat olyan rajz olyan összeállítási rajz, amely valamely termék összes szerkezeti egységét és alkatrészét ábrázolja.
| A vázlat általában szabadkézi, és nem feltétlen méretarányos rajz.
| Az alkatrészrajz olyan, olyan egyetlen, tovább már nem bontható alkatrészt ábrázoló rajz, amely tartalmazza az alkatrész elkészítéséhez szükséges információkat.
| A rész-összeállítási rajz olyan összeállítási rajz, amely valamely termék összes szerkezeti egységét és alkatrészét ábrázolja.
1 pont
2. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
Tételszámozásnál keresztezhetik egymást a mutatóvonalak. |
Megadható közös mutatóvonalon az egyes munkadarabok tételszámai. |
Az azonosító mezőben meg kell adni a rajz címét. |
A darabjegyzékben nem kell tételszámot megadni. |
4 pont
3. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
Az agykialakítást meghatározza a hornyok száma. |
A gyártás technológia nem befolyásolja az agykialakítását. |
Az agy geometriai kialakításánál nem kell figyelembe venni az axiális rögzítés típúsát. |
Az agy kialakításánál figyelembe kell venni az anyagminőséget, mivel ez befolyásolja a tárcsa szilárdágát. |
4 pont
4. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A kúposgyűrűs tengelykötés a közvetítőelemes kötések csoportjába tartozik. |
A terhelést a tengely és az agy közé helyezett, rugóacélból készült kúpos gyűrűpár közvetíti. |
A tengelyirányú feszítő erő hatására létrejövő rugalmas alakváltozás nem egyenlíti ki a szerelési játékból származó átmérőkülönbségeket. |
Több gyűrűpár beépítésénél minden egyes gyűrűpárra ugyanolyan feszítő erő jut. |
4 pont
5. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A Taper Lock R szorítóbetét egyszerű gyors tárcsarögzítés valósítható meg. |
A Taper Lock R szorítóbetéttel működés közben lehetséges a tengelyirányú elmozdulás. |
A Taper Lock R szorítóbetét nem igényel a tengely oldalárol szigorú tűréses megmunkálást. |
A Taper Lock R szorítóbetéttel a súrlódó kapcsolat miatt nagyon érzékeny a pontatlan szerelésből adódó apróbb hibákra. |
Egyszerre több Taper Lock R szorítóbetét is lehet használni egy tárcsához. |
5 pont