KURZUS: Gépszerkesztés és modellezés

MODUL: V. modul: Tűrések, illesztések

Modulzáró feladatok

| 1. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A tűrés a két határméret közötti távolságot jelenti. |
Az elkészült alkatrészeknek van tűrése. |
A rajzi méret a munkadarab valós mérete. |
A furatok méretének ellenőrzésére a dugós idomszert használják. |
4 pont
2. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A tűrés nagyságot gazdasági szempontok határozzák meg. |
A H tűrés az alapvonal alatt helyezkedik el. |
A szabványos tűrésekkel megadott méretek számszerű eltéréseit nem kell megadni a műszaki rajzon. |
Az előírt mértani formától való eltérés az alakeltérés. |
4 pont
3. Melyik megállapítás helyes az alábbiak közül?
| Ha a csap tényleges mérete kisebb, mint a lyuk tényleges mérete, akkor játékról beszélünk.
| Ha a csap tényleges mérete kisebb, mint a lyuk tényleges mérete, akkor fedésről beszélünk.
| ha az előírt tűrésekkel elkészített alkatrészek között a tényleges méretek megengedett legkedvezőtlenebb szóródása esetén is biztosan fedés keletkezik, akkor szilárd illesztésről beszélünk.
| Valamennyi illesztési jellegre a párosítandó alkatrészek tűréseiből kiszámítható egy mérőszám, a közepes méretek különbsége.
1 pont
4. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
Az alaplyukrendszer esetén a lyukhoz választjuk a csapot. |
A furatot könnyebb megmunkálni, mint a csapot. |
A szilárd illesztésű kötést fedéssel hozzuk létre. |
3 pont