KURZUS: Gépszerkesztés és modellezés

MODUL: III. modul: Tengelyek

Modulzáró feladatok

| 1. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A tengelyvég kialakítása függ az agy felerősítésének módjától. |
A tengelyvégeken a munkadarab befogása miatt központfuratot alkalmazunk, amely a szegnyeregnek ütközik. |
A tengelyeken kialakított lépcsők számát kúpos szorítóhüvely alkalmazásával csökkenteni lehet. |
3 pont
2. Tengelyek esetén a tengelyvállaknál kialakult feszültség gyűjtő hatást mivel lehet csökkenteni?
| Távtartó gyűrű alkalmazásával.
| Úgy lehet csökkenteni, hogy a felszerelt tárcsa nem ütközik a tengelyvállnak.
| Beszúrás készítésével lehet csökkenteni.
| Több tengelylépcső alkalmazásával.
1 pont
3. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A bordáskötés előnyösebb kialakítás, mint a reteszkötés, mivel a nyomaték átvitel közelítőleg egyenletes az egész tengely kerületén. |
Nézetben a bordástengely külső átmérőjének megfelelő alkotót folytonos vastag vonallal ábrázoljuk. |
A bordák kialakítása nem gyengíti a tengelyt. |
Nézetben a bordástengely külső átmérőjét folytonos vékony vonallal kell ábrázolni. |
4 pont
4. Melyik megállapítás helyes az alábbiak közül?
| Bordás tengelykötésnél csak oldalvezetés lehetséges, ami azt jelenti, hogy a bordák oldalfelületei kapcsolódnak egymáshoz.
| Bordás tengelykötésnél lehet oldal, külső vagy belső átmérőn történő vezetés is de a belső vagy oldalvezetés a gyakoribb megoldás.
| Bordás tengelykötésnél a külső vezetés a gyakori megoldás.
1 pont