KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: VI. modul: Siklócsapágyak

41. lecke: Siklócsapágyak méretezése

|  | Tevékenység
| Olvassa el a jegyzet 180-181. oldalát, és térjen vissza az 5.2 fejezethez is! Figyeljen az alábbiakra:
| A radiális és az axiális siklócsapágyak terhelt felületei Értelmezze a tananyagban található képleteket Tanulja meg a siklócsapágyak méretezési összefüggéseit
| Követelmény
| A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Listából ki tudja választani a radiális, vagy axiális siklócsapágyak méretezési összefüggéseit. Párosítani tudja a képletekben használt betűket és jelentésüket

|  | Ellenőrző kérdések
| 1. Válassza ki a radiális siklócsapágy csapjának átmérőjét meghatározó képletet!
| d min⁡ = F r b d
| d min⁡ = F r b d ⋅ p m e g
| d min⁡ = F r b d ⋅ p m e g
| 2. Párosítsa az axiális siklócsapágy méretezésénél használt fogalmakat és betűjeleket! Axiális terhelőerő Csapágyszélesség Csap átmérő Megengedett felületi nyomás Külső átmérő a) d0, b) d1, c) F, d) pmeg, e) b