KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: I. modul: A gépelemek méretezésének alapelvei

6. lecke: Kifáradási biztonsági területek

|  | Tevékenység
| Olvassa el a tananyagot a jegyzet 16-18. oldalán. Figyeljen az alábbiakra:
| Milyen formában ábrázolják a Wöhler-görbéket. Milyen információkat kaphatunk ezekből a görbékből.
| Követelmény
| A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Értelmezni tudja a feszültséglefolyás, a Wöhler-görbék és a Smith diagram közötti összefüggést adott anyag esetén. Fel tudja sorolni a különböző méretezési eljárásokat, adott ciklusszám esetén. Értelmezni tudja a Smith diagramot.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. A Wöhler-görbéket σ-N, σ-lgN vagy lg σ-lgN formába ábrázolják. Mit értünk a σ és N értékek alatt? Válassza ki az alábbi felsorolásból!
| A σ az igénybevételből származó minimális feszültséget, az N a terhelésismétlődések számát jelenti.
| A σ az igénybevételből származó maximális feszültséget, az N a terhelésismétlődések számát jelenti.
| 2. Írja a mezőkbe a helyes értéket! N0= ciklusszám fölött kifáradásra méretezünk. N= és N0= ciklusszám között élettartamra méretezünk. N= ciklusszám alatt a statikus méretezést alkalmazzuk.
| 3. Hogyan nevezzük azt a ciklusszámot, amelynél abbahagyjuk a Wöhler-görbe felvételét? Jelölje be a helyes választ!
| NB bázisciklusszám
| NA alapciklusszám
| 4. Adja meg a bázisciklusszám értékeit acélra és könnyűfémre! A bázisciklusszám acélra: - A bázisciklusszám könnyűfémre: -
| 5. Pótolja az alábbi megállapítás hiányzó részét! A Smith diagramot acélokra igen jó közelítéssel megszerkeszthetjük két adat, a és a szimmetrikus lengő igénybevételhez tartozó birtokában.