KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: V. modul: Gördülőcsapágyak

32. lecke: A gördülőcsapágyak kifáradásos terhelhetősége, élettartama

|  | Tevékenység
| Olvassa el a jegyzet 150-155 oldalát és a segédlet 55-70 oldalán kidolgozott példákat! Az anyag feldolgozása során figyeljen a következőkre:
| Tanulja meg a gördülőcsapágyak kifáradásos élettartam meghatározásának összefüggéseit, milliófordulatban, üzemórában és futáskilométerben. Jegyezze meg az egyenértékű terhelések meghatározását különböző fajta csapágyakra.
| Követelmény
| A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Listából párosítani tudja a tananyagban szereplő fogalmakat a jelzésekkel és a mértékegységekkel. Alkalmazni tudja az egyenértékű terhelést és élettartam meghatározását leíró összefüggéseket. Meg tud határozni csapágyélettartamot számszerűen. (L - milliófordulat, Lh - üzemóra, Lkm - futáskilométer)
| Felhívjuk a figyelmüket, hogy ebből a témakörből összetettebb számpélda az írásbeli vizsgán lehetséges!

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Párosítsa az alábbi fogalmakat a betűjelek sorszámaival! Egyenértékű terhelés Dinamikus alapterhelés Élettartam Kifáradási görbe kitevő Fordulatszám 1. L; 2. F; 3. p; 4. n; 5. C
| 2. Számítsa ki egy gyűrűs (radiális) golyóscsapágy "F" egyenértékű terhelését és élettartamát (L) milliófordulatban! Adatok: csapágyterhelés 10000N radiális terhelési tényező X=1 üzemi tényező 1,2 dinamikus terhelhetőség 48000N F= N L=
| 3. Válassza ki, melyik összefüggéssel kell kiszámítani egy beálló axiális csapágy egyenértékű terhelését!
| F=Fax
| F=Fax+1,2×Fr
| F=fü×(X×Fr+Y×Fa)
| 4. Melyik élettartam összefüggés mértékegysége futáskilométer?
| L 1 = ( C F ) p
| L 2 = L⋅D⋅π 1000
| L 3 = ( C F ) p ⋅ 10 6 3600⋅n