KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: III. modul: Nem oldható kötések

III. modul modulzáró feladatai

|  | 1. Jelölje meg az alábbiak közül azokat a meghatározásokat, amelyek a szilárd illesztésű kötésre jellemzők!
| Nem okoz excentricitást.
| Az illeszkedő felületeket nagy méretpontossággal, fedéssel kell készíteni.
| A tengelyek kialakítása egyszerűen és olcsón elvégezhető.
| Mindkét alkatrészt fel kell melegíteni kb. 300 °C-ig.
| Oldás és újbóli összeszerelés után a kötés minősége nem éri el az eredeti kötés minőségét.
| Az agyba hornyot kell készíteni.
3 pont
| 2. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!
| Milyen szegecskötést ábrázol a fenti kép?
| Átlapolt kötést.
| Hevederes kötést.
2 pont
Használja a szám billentyűket! | Hány nyírt keresztmetszete van a szegecsszárnak? A szegecszár nyírt keresztmetszeteinek száma:
| 3. Jelölje meg az alábbiak közül azokat az állításokat, amelyek a lágyforrasztásra igazak!
| A forrasztás 450 °C-nál magasabb hőmérsékleten történik.
| A munkahőmérséklet pákával is elérhető.
| Forraszanyagként többnyire ón és ólom ötvözete használatos.
2 pont
| 4. Jelölje meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak a ragasztott kötésekre!
| A ragasztott kötésnél a terhelésátadás sokkal egyenletesebb, mint a szegecselt vagy hegesztett kötés esetén.
| Ragasztással csak meghatározott anyagok között lehet kötést létrehozni.
| A ragasztott kötés rossz villamos szigetelő.
| A ragasztott kötés jó villamos szigetelő és a vegyi hatásoknak is ellenáll.
| A ragasztott kötés hátránya, hogy fajlagos terhelhetősége kicsi, és hőhatásra érzékeny.
3 pont
| 5. Válassza ki az alábbiak közül a sajtoló hegesztés jellemzőit!
| A felületek hozanyag nélkül hegednek össze.
| Tömeggyártásban alkalmazott egyik változata a villamos pont- és vonalhegesztés.
| A kötés kialakításához legtöbbször adalékanyagot is használnak.
| Az összekötendő felületek felhevítéséhez szükséges hőmennyiséget elektromos áram, ultrahang vagy súrlódás útján nyerik.
2 pont
Használja a számbillentyűket! | 6. Az alábbi ábrán a sarokkötések különböző fajtáit láthatja. Melyikre igaz a következő megállapítás? 1. Vályús helyzetű V varratos kötés. 2. Belső sarokvarratos kötés. 3. Külső sarokvarratos kötés. A drága, a pontos illesztés beállítása nehézkes, ezért a kötés megbízhatósága és teherbírása kisebb. 1 pont
Használja a számbillentyűket! | 7. Tegye igazzá az alábbi állítást! 1. tompavarrattal 2. sarokvarrattal Az egymásra merőlegesen elhelyezkedő lemezeket , míg az egy síkban levőket tudjuk egymáshoz rögzíteni. 2 pont