KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: IV. modul: Tengelyek

26. lecke: A tengelyek ellenőrzése alakváltozásra

|  | Tevékenység
| Olvassa el a jegyzet 135-137. oldalán található anyagrészt. A feldolgozás során figyeljen az alábbiakra:
| Értelmezze adott tengely megfelelőségét szilárdsági szempontból. Tanulja meg a kör vagy körgyűrű keresztmetszetű egyenes rúd elcsavarodását meghatározó összefüggést. Tanulja meg a poláris másodrendű nyomaték kifejezését tömör rúd és csőtengely esetén.
| Követelmény
| A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Értelmezni tudja adott tengely megfelelőségét szilárdsági szempontból. Összefüggések közül ki tudja választani a kör vagy körgyűrű keresztmetszetű rúd elcsavarodásának meghatározására alkalmasat. Összefüggések közül ki tudja választani a tömör rúd és a csőtengely másodrendű nyomatékának meghatározására alkalmas kifejezést.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Tegye igazzá az alábbi megállapítást a felsorolt kifejezések valamelyikének behelyettesítésével! A tengely megfelelő (szilárdsági szempontból), ha az alakváltozás a ... belül marad.
| folyáshatáron
| szakítószilárdságon
| rugalmassági határon
| 2. Válassza ki az alábbi összefüggések közül a kör keresztmetszetű rúd elcsavarodásának meghatározásra alkalmas kifejezést!
| ϕ= M T ⋅l I⋅G
| ϕ= M T ⋅l I p ⋅G
| ϕ= M T ⋅l I p ⋅E
| 3. Igaz-e az alábbi állítás? Jelölje a helyes választ!
A tömör rúd poláris másodrendű nyomatékát a következő összefüggéssel lehet meghatározni: I p r ú d = d 4 ⋅π 32 |