KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: I. modul: A gépelemek méretezésének alapelvei

1. lecke: Méretezési alapelvek

|  | Tevékenység
| Olvassa el a jegyzet 8-9. oldalát az 1.2. alfejezetig. A feldolgozás során a következőkre figyeljen:
| Milyen követelményeket kell kielégítenie egy gépnek, ill. szerkezeti egységnek. Mik a fő okai a gépelemek tönkremenetelének. Hogyan történhet a gépalkatrészek méretezése.
| Követelmény
| A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Fel tudja sorolni a gépelemek tönkremenetelének fő okait. Ismertetni tudja a gépszerkezetek fő követelményeit. Részletezni tudja a gépelemek két különböző méretezési elvét.
| Összefoglalás
| Szilárdsági méretezéshez először az alkatrész mechanikai modelljét készítjük el, amelynek terhelését valamilyen terhelési modellel helyettesítjük.
| A megengedett feszültségen alapuló méretezésnél ügyeljünk a túlméretezés elkerülésére, de a dinamikus hatásokat ne hagyjuk figyelmen kívül.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Jelölje meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek a gépelemek tönkremenetelét okozzák!
| képlékeny alakváltozás
| hidegen történő megmunkálás
| kopás
| korrózió
| változó terhelés
| tartós folyás
| melegüzemi felhasználás
| rideg törés
| fáradt törés
| 2. Jelölje meg azokat az állításokat, amelyeket egy gépszerkezet fő követelményei közé sorolhatunk!
| gazdaságosan, elfogadható költséggel gyártható
| élettartama megfelelő
| esztétikailag megfelelő
| teljesíti a tervezett üzemi feladatot
| méretezése egyszerű
| 3. Válassza ki az alábbi állítások közül az igazakat!
| A gépalkatrészeket leggyakrabban szilárdsági alapon, a megengedhető feszültségek vagy a megengedhető alakváltozás függvényében méretezzük.
| Az egyes szerkezeti elemek terhelését pontosan ismerve, azokat a legnagyobb anyagtakarékossággal tudjuk méretezni.
| Lökésszerű terhelést az átlagos igénybevételnek a dinamikus tényezővel való szorzásával veszünk figyelembe.
| Gépelemeket szükség esetén az élettartamra is ellenőrzünk.