KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: VIII. modul: Rugók

46. lecke: Rugók

|  | Tevékenység
| Ismételje át az előző félévben a rugók ábrázolásáról tanultakat, majd olvassa el a jegyzet 215-232. oldalán levő anyagot! A feldolgozás során az alábbiakra figyeljen:
| Ismertesse a rugók feladatát. Sorolja fel a rugók igénybevételeit. Jellemezze a rugódiagramot. Tanulja meg mit jelent a rugómerevség. Tanulja meg mit jelent a rugóállandó fogalma. Ismertesse a rugók különböző összekapcsolási lehetőségeit. Ismertesse a különböző rugófajtákat és azok igénybevételeit. Úgymint: gyűrűs rugók, laprugók, spirálrugók, tányérrugók, rúdrugók, csavarrugók, gumirugók. Mutassa be a gumirugók készítési lehetőségeit. Ismertesse a gumirugók felhasználási területeit.
| Követelmény
| Az anyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Felsorolásból ki tudja választani a rugók alkalmazási területeit. Felsorolásból ki tudja választani a rugók lehetséges terhelési eseteit. Ábra alapján felismeri a különböző rugó jelleggörbéket. Definíciók közül ki tudja választani a rugómerevség fogalmát. Definíciók közül ki tudja választani a rugóállandó fogalmát. Felsorolásból ki tudja választani az összekapcsolt rugók jellemzőit. Ábra alapján felismeri a különböző rugókat. Értelmezni tudja a rugók igénybevételi összefüggéseit. Jellemzők alapján felismeri a különböző rugófajtákat. Meghatározások között felismeri a gumirugók készítési alapeseteit. Felsorolásból ki tudja választani a gumirugók jellemző felhasználási területeit.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Jelölje meg az alábbiak közül a rugók jellemző alkalmazási területeit!
| rezgéscsillapítás,
| dinamikus hatások növelése,
| mechanikai energia tárolása,
| helyzetbiztosítás,
| erő- vagy nyomatékhatárolás, ill. mérés.
| 2. Jelölje az igaz állítást!
| A gépészeti gyakorlatban használt rugók csak nyomó és hajlító igénybevételnek vannak kitéve.
| A gépészeti gyakorlatban használt rugók általában húzó, nyomó, hajlító és csavaró igénybevételnek vannak kitéve.
| A gépészeti gyakorlatban használt rugók lehetnek húzó, nyomó, hajlító, csavaró és nyíró igénybevételűek.
| 3. Nézze meg az alábbi ábrát és döntse el az állítások igaz vagy hamis voltát!
A progresszív jelleggörbe azt jelenti, hogy növekvő deformációhoz egyre nagyobb erő szükséges. |
Progresszív jelleggörbét mutatnak a többrétegű laprugók, meghatározott elrendezésű tányérrugók és a kúpos csavarrugók. |
A degresszív jelleggörbénél növekvő terhelés esetén csökken a deformáció. |
Degresszíven viselkedik a húzásra terhelt gumirugó és bizonyos geometriai kialakításnál a tányérrugók. |
Minél meredekebb egy rugó jelleggörbéje, annál nagyobb merevségű egy rugó. |
Egyes rugók deformációs görbéje más felterheléskor és leterheléskor. Ezeknél a rugóknál a deformáció során súrlódás lép fel. |
| 4. Válassza ki az alábbi meghatározások közül a rugómerevség helyes definícióját!
| A rugómerevség a rugó erővel szembeni ellenállása.
| A rugómerevség az egységnyi hosszúságú deformációt előidéző erőhatás.
| 5. Jelölje be az alábbi állítások közül a rugóállandóra igaz meghatározás(oka)t! (2 pont)
| A rugóállandó a rugómerevség reciproka.
| A rugóállandó a rugóhossz és az átmérő hányadosa.
| A rugóállandó a rugó karakterisztika reciproka.
| A rugóállandó az egységnyi erő okozta rugó deformáció.
Használja a szám billentyűket! | 6. Az alábbiakban összekapcsolt rugókról olvashat két meghatározást. Tegye igazzá ezeket, a kapcsolási mód nevének behelyettesítésével! 1 = párhuzamos 2 = soros kapcsoláskor a rugóra ható erő a rugókon megoszlik, a deformáció mindegyik rugón azonos lesz. Az eredő rugómerevség az egyes rugómerevségek összege. kapcsoláskor mindegyik rugóra hat a teljes terhelés, az eredő rugóállandó az egyes rugóállandók összege.
| 7. Párosítsa az alábbi ábrákat az alattuk levő állításokkal!
1. |
2. |
3. |
Használja a szám billentyűket! | Az ábra a legegyszerűbb hajlításra igénybevett rugót, az egylapos rugót mutatja. Az ábrán gyűrűs rugót látunk. Az ábra négyszög szelvényű tányérrugót mutat.
| 8. Az alábbi összefüggés az egyik végén befogott lemezrugó befogási keresztmetszetében ébredő feszültség meghatározására alkalmas.
| σ= M h K = 6∗F∗l b∗ s 2
Használja a szám billentyűket! | Mit jelentenek ebben az összefüggésben az alábbi betűk? Válassza ki a helyes válasz sorszámát! 1 - terhelő erő 2 - keresztmetszeti tényező 3 - hajlító nyomaték Mh: K: F:
| 9. Párosítsa az alábbi állításokat a különböző rugófajtákkal! a) Tányérrugó. b) Csavarrugó. c) Spirálrugó. Főként műszerekben és órákban használatos, a fő igénybevétele hajlítás. Nyomó-és húzóterhelésre alkalmasak. Igénybevételei közül csak a csavarást vesszük figyelembe, és a szelvényben ébredő nyomatékot tekintjük csavaró nyomatéknak. Nagy erők felvételére alkalmas. Használható önmagában, de kötegben, oszlopban és rugóköteg oszlopban egyaránt.
| 10. Jelölje az alábbi állítások közül azt, amelyik a gumirugók készítési alapeseteit tartalmazza.
| A gumirugók soros ill. párhuzamos kialakításúak lehetnek.
| A gumirugók készülhetnek tárcsás és hüvelyes kialakítással is.
| A gumirugók lehetnek tárcsás vagy hüvelyes kialakításúak, de lehetnek acéllemezre vulkanizált, ún. lemezrugók is.
| 11. Melyek a gumirugók felhasználási területei? Jelölje a helyes csoportot!
| Műszerek, vezérlőszerkezetek
| Járművek, vasúti kocsik.
| Motorok, készülékek, tengelykapcsolók.