KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: IX. modul: Csővezetékek és tartályok

VIII-IX. modul modulzáró feladatai

Használja a szám billentyűket! |  | 1. Egészítse ki az alábbi definíciót úgy, hogy az igaz legyen! nevezzük azokat a szerkezeti elemeket, amelyek hatására jelentős alakváltozást szenvednek, és az ezalatt felvett alakváltozási a során jelentős mértékben visszaadják. 1. maradandó, 2. rugalmas, 3. rezgések, 4. rugók, 5. igénybevétel, 6. terhelés, 7. munka, 8. energia, 9. összenyomódás, 10. visszarugózás. 5 pont
| 2. A laprugók megtámasztása különböző módon történhet. Nézze meg az alábbi megtámasztások ábráit és párosítsa azokat megnevezéseikkel! szem nélküli rugóvég gumiba ágyazott rugóvég megtámasztás rugószemmel 3 pont
| 3. Az alábbiakban két meghatározást olvashat a rugókról. Mely rugókra igazak ezek a megállapítások? Progresszív jelleggörbénél növekvő deformációhoz egyre nagyobb erő szükséges. Ilyen jelleggörbét mutatnak a . A degresszív jelleggörbénél növekvő terheléshez egyre nagyobb deformáció tartozik. Így viselkedik a . a) húzásra terhelt gumirugó és bizonyos geometriai kialakításnál a tányérrugók, b) gyűrűs rugók és laprugók, c) nyomásra terhelt gumirugó, d) többrétegű laprugók, meghatározott elrendezésű tányérrugók, kúpos csavarrugók. 2 pont
| 4. Az alábbi összefüggés az egyik végén befogott lemezrugó befogási keresztmetszetében ébredő feszültség meghatározására alkalmas.
| σ= M h K = 6∗F∗l b∗ s 2
Használja a szám billentyűket! | Mit jelentenek ebben az összefüggésben az alábbi betűk? Válassza ki a helyes válasz sorszámát! 1 - rugóhossz 2 - keresztmetszeti tényező 3 - feszültség σ: K: l: 1 3 pont
| 5. Tegye igazzá az alábbi, vastagfalú csövekre vonatkozó állítást! Vastagfalú a cső, ha a külső és belső átmérő viszonya...
| kisebb, mint 1,7
| nagyobb mint 1,7
| nem nagyobb, mint 1,7
1 pont
| 6. A vékonyfalú acélcsövek falvastagságának meghatározásához a szabvány az üzemi körülményeket is figyelembe veszi. Lüktető igénybevétel és legfeljebb 120 °C üzemi hőmérséklet esetén a megengedett alakváltozásra való méretezési formula a következő:
| s ∗ = s 0 +c= p max⁡ ∗ d k 2∗ K n ∗v +c
Használja a szám billentyűket! | Mit jelentenek ebben az összefüggésben az alábbi a tényezők? Jelölje a helyes válaszokat! 1 - korrekciós tényező 2 - a cső külső átmérője 3 - tervezési nyomás + nyomásváltozás 4 - biztonsági tényező 5 - elméleti falvastagság s0 pmax dk n 4 pont
| 7. Válassza ki az alábbiak közül a vastagfalú csövek szilárdsági méretezésének alapösszefüggést!
| σ m e g ≥ σ r e d
| σ m e g ≥n∗ σ r e d
| 8. Mitől függ a tárolótartályok vagy edények terhelése? Jelölje a helyes választ!
| A tárolótartályok terhelése a bennük levő anyag minőségétől függ.
| A tárolótartályok belsejében túlnyomás van, amely a tárolt anyag mennyiségétől függ.
| A tárolótartályok terhelése a bennük tárolt anyag súlyából, illetve a hidrosztatikai nyomásból származik.
| 9. Döntse el az alábbi állítások igaz, illetve hamis voltát!
A tartályok tervezésénél a szabványos tartályfenék átmérőkhöz alkalmazkodva határozzuk meg a köpeny átmérőjét. |
A megengedhető feszültséget a tartályban tárolt anyag hőmérsékletének ismeretében tudjuk meghatározni, amelynek függvényében a falvastagság kiszámítható. |
A tartályok általában hegesztett kivitelben készülnek. A köpeny szilárdságilag leggyengébb része a hosszvarrat, amelynek gyengítő hatását a méretezésnél figyelembe kell venni. |
A nyomásálló tartályok esetében csak a domborított tartályfenekek szilárdsági számítását kell elvégezni. |
4 pont