KURZUS: Gépszerkezettan III.

MODUL: II. modul

II/b. modulzáró feladatok

| 1. Jelölje meg a fogazat károsodási, tönkremeneteli formáit!
| Radiális ütés.
| Fogérintkezési pontosság.
| Fogoldal kifáradás.
| Fogfelület kopása.
| Többfogméret ingadozás.
3 pont
2. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Csapmérés esetén, páros és páratlan fogszámnál a mérőelemek által meghatározott M távolság ugyanazzal az összefüggéssel határozható meg. |
A kétprofilos gördülőhiba mérés során a vizsgálandó kereket rugó segítségével a pontos mesterkerékhez szorítják, és a hézagmentes legördítés során az alapkör ingadozását vizsgálják. |
Az alaposztáshiba a valóságos és a névleges alaposztás különbsége, két szomszédos fog azonos fogfelületén mérve. |
3 pont
3. Egy kúpkerékpár adatai: z 1 = 12, i=u = 3,5, m = 4 mm, c*= 0,25. Számítsa ki az alámetszés elkerülésére a kompenzált kúpfogazat főbb méreteit: z 2, δ 1 , δ 2 , d 1, d 2, z v1, r v1, x lim, R e, d a1, d a2, d f1, d f2, υ a 1 , υ a 2 , υ f 1 , υ f 2 ! z 2= δ 1 = fok δ 2 = fok d 1= mm d 2= mm z v1= r v1= mm x lim= R e= mm d a1= mm d a2= mm d f1= mm d f2= mm υ a 1 = fok υ a 2 = fok υ f 1 = fok υ f 2 = fok 17 pont
4. Határozza meg egymással kapcsolódó egyenes fogazatú fogaskerekek esetén a bemenő és kimenő tengelyen ébredő csavarónyomatékot (T 1, T 2), a kerületi erőt (F), a radiális irányú erőt (F r) és a normál fogerőt (F n), ha P= 3 kW, n 1= 950 1/perc, u= 2,8, r w1= 45 mm, α w =24,5° ! T 1= Nm T 2= Nm F = N F r = N F n = N 5 pont
5. Válassza ki kompenzált kúpfogazat esetén a fejkörátmérő helyes számítási összefüggést!
| d a =d+2⋅(m+x⋅m)⋅sin⁡δ
| d a =d+2⋅(m+x⋅m)⋅cos⁡δ
| d a =d+2⋅(m+2⋅x⋅m)⋅cos⁡δ
| d a =d−2⋅(m+x⋅m)⋅cos⁡δ
| d a =d+2⋅(m+2⋅x⋅m)⋅sin⁡δ
3 pont
6. Válassza ki a közrefogott fogak számának helyes számítási összefüggését többfogméret mérés esetén!
| k= z 10 +0,5
| k= z 9 +0,5
| k= z 9 +1
| k= z 9 −0,5
| k= z 10 −0,5
3 pont
7. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a síkkerék-kúpkerék kapcsolat számmal jelölt elnevezéseit! Kiskerék osztókörátmérője: Síkkerék osztókörátmérője: Nagykerék osztókörátmérője: 6 pont
8. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a kétprofilos profilhiba mérés számmal jelölt elnevezéseit! Mesterkerék: Maximális mérőtengelytáv: Vizsgálandó kerék: Mérőóra és mérőszerkezet: 4 pont