KURZUS: Gépszerkezettan III.

MODUL: I. modul

I. modulzáró feladatok

| 1. Jelölje meg a szögkiegyenlítésre is alkalmas tengelykapcsolókat!
| Kardáncsukló.
| Hardy-kapcsoló.
| Periflex.
| Poligon-kapcsoló.
| Körmös.
3 pont
2. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A kúpos kapcsoló a súrlódó nyomatékot a kúpfelületeken viszik át. A kúpfelületek beszorulásának elkerülése céljából az α félkúpszögnek kisebbnek kell lennie a súrlódási félkúpszögnél. |
A lemezes dörzskapcsolóknál a súrlódó felületek száma általában több, mint a tárcsás dörzskapcsolóknál. |
A biztonsági tengelykapcsoló a nyomatékot előre meghatározott határig folyamatosan viszi át és túlterhelés esetén önműködően kikapcsol, így a káros nagy terhelést nem viszi át. |
3 pont
3. Egy centrifugálszivattyút és egy P = 11 kW teljesítményű és n = 715 1/perc fordulatszámú elektromotort merev tárcsás tengelykapcsolóval kapcsolunk össze. A nyomatékot illesztett szárú csavarokkal (alakzáró kapcsolat) visszük át. A csavarok száma z = 3 db. A csavarok lyukkörének átmérője d lyuk = 80 mm. A dinamikus tényező c d =1,4 és a megengedett nyírófeszültség τ meg = 80 N/mm2. Határozza meg a mértékadó nyomatékot (T m), a kerületi erőt (F t) és az egy csavarra jutó terhelést (F t1), valamint az illesztett szárú csavar számítási átmérőjét (d)! T m= Nm F t= N F t1= N d= mm 8 pont
4. Oldható alakzáró körmös kapcsoló esetén határozza meg a kerületi erőt (F k), a reteszekre ható erőt (F r), és a kikapcsoláshoz szükséges axiális erőt (F ax)! Az összekapcsolt d t = 60 mm-es acél tengelyekre T = 660 Nm méretezési nyomatékú, öntöttvas tengelykapcsolót használunk. A körmök középátmérője: d k = 120 mm. A súrlódási tényező értéke: μ=0,05 . F k = N F r = N F ax = N 6 pont
5. Válassza ki a mértékadó nyomaték helyes méretezési összefüggését!
| T m = P 2⋅n c d
| T m = P 2⋅π⋅n⋅ c d
| T m = P π⋅n c d
| T m = P ω c d
| T m = P 2⋅ω c d
3 pont
6. Válassza ki hidrodinamikus tengelykapcsolónál a szlip számításának helyes összefüggését!
| s= n 2 n 1 −1
| s=1− n 2 n 1
| s= n 2 n 1
| s= n 1 n 2 −1
| s=1− n 1 n 2
3 pont
7. Az ábrán látható tengelykapcsolók közül válassza ki a merev tengelykapcsolókat!
| A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
6 pont
8. Írja be az ábrán látható tengelykapcsoló alkatrészeinek számát a megnevezés mellé! Ha a megnevezett alkatrész nem szerepel az ábrán, a mezőbe írjon nullát! Hajtott tengely: Szivattyúkerék: Turbinakerék: Dörzstárcsa: 4 pont