KURZUS: Gépszerkezettan III.

MODUL: III. modul

11. lecke: Lánchajtások

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Olvassa el a jegyzet 163-173 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 11. fejezetében lévő kidolgozott feladatot!
A tananyag tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen:
Hasonlítsa össze a lánchajtások előnyeit és hátrányait! Tanulmányozza a 4.1. és 4.2. ábrát és az alapján ismerje fel a különböző lánctípusokat (hüvelyes-, görgős- és fogaslánc), valamint jegyezze meg azok tulajdonságait és alkalmazási területeit! Tanulmányozza a 4.3. ábrát és jegyezze meg a lánchajtás áttételének (i), a lánckerék osztószögének ( α), osztókörátmérőjének (d), lábkörátmérőjének (d f), fejkörátmérőjének (d a) számítási módját! Lánchajtásnál jegyezze meg a kerületi erő (F h), a saját tömegből adódó erő (F g) és a centrifugális erő (F c) kiszámítási módját! Ezek alapján határozza meg a lánchúzó erőt (F)! Többször rajzolja le szabadkézzel papírra a 4.4. ábrán lévő rajzokat! Majd ellenőrizze azok helyességét! A 4.5. és 4.6. ábra alapján tanulmányozza a lánchajtások elrendezéseit, majd ábra segítségével nevezze meg az egyes elrendezés fajtákat! Elemezze lánchajtásnál a poligonhatás jellemzőit!
Követelmények
A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön
Listából ki tudja választani a lánchajtások előnyeit és hátrányait. Ábra alapján meg tudja nevezni a különböző lánctípusokat (hüvelyes-, görgős- és fogaslánc). A különböző lánctípusokra (hüvelyes-, görgős- és fogaslánc) vonatkozó állítások közül el tudja dönteni, hogy melyik igaz, melyik hamis. Ki tudja számítani a lánchajtás áttételét (i), a lánckerék osztószögét ( α), osztókörátmérőjét (d), lábkörátmérőjét (d f), fejkörátmérőjét (d a). Meg tudja határozni kerületi erőt (F h), a saját tömegből adódó erőt (F g) és a centrifugális erőt (F c), majd ezután ki tudja számítani a lánchúzó erőt (F). Géprajzilag helyesen, szabadkézzel le tudja rajzolni a 4.4. ábrát. Ábra alapján azonosítani tudja a lánchajtások elrendezéseit. A poligonhatásra vonatkozó állítások közül el tudja dönteni, hogy melyik igaz, melyik hamis. Listából ki tudja választani az összefoglalóban felsorolt helyes méretezési összefüggéseket.
A tananyag összefoglalása, további információk a tananyaghoz
A használt számítási összefüggések
A táblázatban azon összefüggések szerepelnek, amelyeket a számítások megoldása során használunk. A kiemelt betűkkel írt megnevezések képleteit a vizsgán felhasználhatják. A választásos feladatoknál a kiemelt összefüggések természetesen nem szerepelnek.
A lánhajtás áttétele | i= n 1 n 2 = z 2 z 1 = d 2 d 1
A lánckerék osztószöge | α= 180 0 z
A lánckerék osztókörátmérője | d= p sin⁡α = p sin⁡( 180 0 z )
A lánckerék lábkörátmérője | d f =d− d 1 '
A lánckerék fejkörátmérője | d a =d⋅cos⁡α+0,8⋅ d 1 '
A kerületi erő | F k = 2⋅T d = P d⋅π⋅n
A saját tömegből adódó erő | F g = q⋅ a 2 8⋅f
A centrifugális erő | F c = q⋅ v 1 2 g
A lánchúzó erő | F= F h + F g + F c
Szemléltető ábrák
Hüvelyes lánc fényképe (Forrás: Wippermann)
Hüvelyes lánc műszaki rajza
Görgős lánc fényképe (Forrás: Tsubaki)
A görgős lánc részei
Görgős lánc műszaki rajza
Fogaslánc lánkerékkel (Forrás: Bosch)
A fogaslánc részei (Forrás: Bosch)
Fogaslánc műszaki rajza
Lánchajtások elrendezésének különböző típusai
Többtárcsás lánchajtás
Feszítőkerekes lánchajtás
Rugós feszítőkerekes lánchajtás
Súlyos feszítőkerekes lánchajtás
Támasztókerekes lánchajtás
Optichain-CC feszítőszerkezettel felszerelt lánchajtás

| Ellenőrző kérdések
Felhívjuk figyelmét, hogy a számítási feladatoknál a részeredményeket ne kerekítse, hanem a további számításokhoz a pontos értéket (a számológépen megjelenő összes tizedest) vegye figyelembe! Az eredményeket mindig csak az első két tizedesjegyig írja be! (Egész szám esetén és a szám végén nem kell a nullákat kiírni!)
1. Jelölje meg a lánchajtás hátrányait!
| Kis előfeszítés, kis tengely- és csapágyterhelés.
| A poligonhatás miatt a hajtott tengely szögsebessége ingadozik, lengésérzékeny.
| Zajos.
| Karbantartásuk igényesebb.
| Korlátozott környezeti hőmérséklet.
2. Az ábra alapján válassza ki, hogy melyik a görgős lánchajtás!
| A
| B
| C
3. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Fogasláncnál a lánc oldalirányú elcsúszását vezetőhevederek akadályozzák meg, amelyek egymás után a lánc két oldalán kívül, vagy a lánc közepén helyezkednek el. |
A fogasláncok, különösen kisebb sebességek esetén, teljesítmény átvitelre, a görgős lánc mellett, leginkább használt lánctípus. |
A görgős láncok belső és külső tagokból vannak összeépítve. |
4. Egy lánchajtás lánckerekének fogszámai z 1= 13, z 2= 38, osztása p= 19,05 mm, görgőátmérője d 1 ' = 12,07 mm. Határozza meg a lánchajtás áttételét (i), a kiskerék osztószögét ( α 1 ), osztókörátmérőjét (d 1), lábkörátmérőjét (d f1), fejkörátmérőjét (d a1)! i = α 1 = fok d 1= mm d f1= mm d a1= mm
5. Egy lánchajtás tervezési adatai: P= 30 kW, n= 2945 1/perc, i= 3, d 2= 360 mm, a lánc fajlagos tömege (1 m hosszra eső) q= 4 kg/m, a tengelytáv a= 1800 mm, a lánc belógása f= 14 mm, a lánc vízszintesen fut. Számítsa ki a kiskerék osztókörátmérőjét (d 1), kerületi sebességét (v 1), valamint határozza meg az átviendő nyomatékot (T), a kerületi erőt (F h), a saját tömegből adódó erőt (F g), a centrifugális erőt (F c), és a lánchúzó erőt (F)! d 1= mm v 1= m/s T= Nm F h= N F g= N F c= N F= N
6. Nevezze meg az ábrán látható lánchajtás elrendezését! Válasz:
7. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A lánchajtás áttételének ingadozása a fordulatszámmal és a fogfrekvenciával, vagyis a fogszám és a fordulatszám szorzatával arányos. |
A lánchajtás közepes áttételét a fogszámok aránya adja. A tényleges áttétel e körül ingadozik, ezt poligonhatásnak nevezzük. |
Az egyenletlenség (poligonhatás) annál kisebb, minél kisebb a fogszám és minél kisebb az osztás értéke. |
8. Lánchajtás esetén válassza ki a lánckerék osztószögének helyes számítási összefüggését!
| α= 360 0 z
| α= 180 0 z
| α= 90 0 z
| α= z 180 o
| α= z 360 o