KURZUS: Gépszerkezettan III.

MODUL: II. modul

II/a. modulzáró feladatok

| 1. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Az evolvens fogprofilú fogaskerék gyártása tárcsamaróval történhet a legelőnyösebb módon. |
A fogazat lefejtésének kinematikai kapcsolata körön egyenes legördítéssel egyezik meg. |
Ha gyártandó kerék lábkörén a szerszám osztóvonalát csúszásmentesen legördítjük, akkor a fogasléc profil különböző helyzeteihez tartozó burkológörbe a kapcsolódó kerék (evolvens) foggörbéjét adja. |
3 pont
2. Jelölje meg a belső fogazat hátrányait!
| Csak fogaskerék alakú szerszámmal gyártható.
| Elemi fogazat esetén is kötetlen tengelytáv.
| A kiskerék tengelye nem lehet átmenő, ezért csak egy oldalról csapágyazható.
| Többféle interferenciára hajlamos (nincs egyenletes szögsebesség átvitel).
| Kisebb alámetszési határfogszám.
3 pont
3. Hengeres fogaskerékpárt készítünk külső, egyenes fogazással. Ellenőrizze, hogy van-e alámetszés, ha: α=20° α w t =25,563856° m = 3 mm a = 96 mm d w1 = 50 mm Határozza meg a megváltozott tengelytávot (a w), a fogszámviszonyt (u), a kiskerék fogszámát (z 1) és az alámetszés elkerüléséhez szükséges profileltolás-tényező (x 1= x lim) értékét! a w= mm u= z 1= x 1= x lim = 8 pont
4. Határozza meg az alámetszés elkerülésére helyesbített kompenzált ferde fogazatú fogaskerékpár alábbi méreteit a következő adatokkal: u=3 β=22° m = 3,5 mm z 1 = 12 Számítandó: a homlokmodul (m t), a tengelytáv (a), a homlokosztás (p t), a homlokkapcsolószög ( α t ), az alámetszési határfogszám (z lim), a kis- és nagykerék profileltolás-tényező (x 1, x 2), az osztókörátmérők (d 1, d 2), a fejkörátmérők (d a1, d a2), az alapkörátmérők (d b1, d b2)! m t = mm a= mm p t = mm α t = fok z lim = x 1= x 2= d 1= mm d 2= mm d a1= mm d a2= mm d b1= mm d b2= mm 13 pont
5. Válassza ki a tengelytávok közötti helyes számítási összefüggést!
| a w ⋅cos⁡α=a⋅cos⁡ α w
| a w ⋅sin⁡α=a⋅sin⁡ α w
| a w ⋅cos⁡ α w =a⋅sin⁡α
| a w ⋅sin⁡ α w =a⋅sin⁡α
| a w ⋅cos⁡ α w =a⋅cos⁡α
3 pont
6. Válassza ki a fejkörátmérő helyes számítási összefüggést általános fogazat esetén!
| d a =m⋅[ (z+2+x−2⋅(Σ x−y) ]
| d f =m⋅[ (z+2+2⋅x−(Σ x−y) ]
| d a =m⋅[ (z+2+2⋅x−(Σ x−y) ]
| d a =m⋅[ (z+2+2⋅x−2⋅(Σ x−y) ]
| d f =m⋅(z−2−2⋅ c * +2⋅x)
3 pont
7. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a fogazat betűvel jelölt elnevezéseit! Írja be a megfelelő betűt a mezőkbe! Osztókörsugár: Involut α y : Tetszőleges sugáron lévő osztás: 3 pont
8. Az alábbi ábra alapján azonosítsa az elemi fogazatú fogaskerekek számmal jelölt elnevezéseit! Írja be a megfelelő számot a mezőkbe! Kiskerék lábköre: Működő fogmagasság: Osztóköri fogvastagság: Osztóköri osztás: 4 pont