KURZUS: Gépszerkezettan III.

MODUL: III. modul

12. lecke: Dörzshajtások, fokozat nélkül állítható hajtások

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Olvassa el a jegyzet 174-181 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 12. fejezetében lévő kidolgozott feladatait, valamint oldja meg az ott lévő gyakorló feladatot!
A tananyag tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen:
Tanulmányozza az 5.1. ábrát és az alapján jegyezze meg az ott alkalmazott jelöléseket és azok értelmezését! Tanulja meg az áttétel (i) és a kerületi erő (F k) számítási módját! Párhuzamos tengelyű dörzshajtás esetén jegyezze meg a kerületi erő (F k) és az összenyomó erő (F n) közötti összefüggést abban az esetben, ha figyelembe vesszük a csúszás elleni biztonsági tényezőt (S cs) is! Hasonlítsa össze a dörzshajtások előnyeit és hátrányait! Tanulmányozza az 5.3. ábrát és annak segítségével tanulja meg a szükséges összenyomó erő (F t) és a látszólagos súrlódási tényező ( μ ′ ) meghatározásának módját trapéz alakú hornyok alkalmazása esetén! Többször rajzolja le szabadkézzel papírra az 5.4. és 5.5. ábrát! Majd ellenőrizze azok helyességét! Tanulmányozza az 5.6. és 5.7. ábrát és ezek alapján jegyezze meg a vonóelemes fokozat nélküli hajtások elrendezéseit, áttételének milyenségét (kicsi, nagy, gyorsító, lassító)!
Követelmények
A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön
Ábra alapján azonosítani tudja a párhuzamos tengelyű dörzshajtások elnevezéseit, jelöléseit. Dörzshajtásoknál meg tudja határozni az áttételt (i), vagy a dörzskerék átmérőket (d1, d2), valamint a kerületi erőt (F k) és a szükséges összenyomó erőt (F n) a csúszás elleni biztonsági tényező (S cs) figyelembevételével. Listából ki tudja választani a dörzshajtások előnyeit és hátrányait. Ki tudja számítani a látszólagos súrlódási tényező ( μ ′ ) és szükséges összenyomó erő (F t) nagyságát trapéz alakú hornyok alkalmazása esetén. Géprajzilag helyesen, szabadkézzel le tudja rajzolni az 5.4. és 5.5. ábrát. Ábra alapján azonosítani tudja a vonóelemes fokozatnélküli hajtások elrendezéseinél az áttétel milyenségét (kicsi, nagy, gyorsító, lassító). Listából ki tudja választani az összefoglalóban felsorolt helyes méretezési összefüggéseket.
A tananyag összefoglalása, további információk a tananyaghoz
A használt számítási összefüggések
A táblázatban azon összefüggések szerepelnek, amelyeket a számítások megoldása során és a választásos feladatoknál használunk.
A dörzshajtás áttétele | i= r 2 r 1 = d 2 d 1 = ω 1 ω 2 = n 1 n 2
A kerületi erő | F k = P d⋅π⋅n = 2⋅T d = T r
A szükséges összenyomó erő | F n = S c s ⋅ F k μ
A látszólagos súrlódási tényező | μ , = μ sin⁡γ
A szükséges összenyomó erő trapéz alakú hornyok esetén | F t = F k μ , = F k μ sin⁡γ
Szemléltető ábrák
Az irányváltás megvalósítása dörzshajtással
| 1/2
Fokozatnélküli áttételváltásra és irányváltásra alkalmas dörzshajtás fényképe
Bosch_CVT fokozat nélkül állítható hajtás (Forrás: Bosch)
Az áttétel=1 (Bosch_CVT) (Forrás: Bosch)
Az áttétel=1
Gyorsító áttétel (Forrás: Bosch)
Gyorsító áttétel
Lassító áttétel (Forrás: Bosch)
Lassító áttétel
Bosch_CVT vonóelem (Forrás: Bosch)
Bosch_CVT vonóelem összeszerelés előtt (Forrás: Bosch)

| Ellenőrző kérdések
Felhívjuk figyelmét, hogy a számítási feladatoknál a részeredményeket ne kerekítse, hanem a további számításokhoz a pontos értéket (a számológépen megjelenő összes tizedest) vegye figyelembe! Az eredményeket mindig csak az első két tizedesjegyig írja be! (Egész szám esetén és a szám végén nem kell a nullákat kiírni!)
1. Válassza ki az ábrán látható jelölésekhez tartozó megnevezések betűjeleit! F n: n 2:
2. Dörzshajtást tervezünk a következő jellemzőkkel: P= 22 kW, n 1= 725 1/perc, μ=0,2 , i= 3, d 2= 450 mm, S cs= 1,8. Számítsa ki a kis dörzskerék átmérőjét (d 1), az átviendő nyomatékot (T), a kerületi erőt (F k) és a szükséges összenyomó erőt (F n)! d 1= mm T= Nm F k= N F n= N
3. Jelölje meg a dörzshajtás előnyeit!
| Kis tengelytáv.
| Könnyen megvalósítható a fokozat nélküli áttétel.
| Alakzáró, csúszásmentes erőátvitel.
| Karbantartást alig igényel.
| Nagy csapágyterhelések lépnek fel.
4. Egy dörzshajtásnál a meghajtó kerék átmérője d 1= 300 mm és a súrlódási tényező μ=0,08 . A meghajtómotor adatai: P= 3 kW, n= 700 1/perc. Számítsa ki a látszólagos súrlódási tényező értékét ( μ ′ ) és szükséges összenyomó erő (F t) nagyságát γ=20° -os (fél trapézszög!) trapéz alakú hornyok alkalmazása esetén! μ ′ = F t= N
5. Adja meg a két ábra közül annak a betűjelét, amelynek az áttétele nagyobb! Válasz:
6. Párhuzamos tengelyű dörzshajtás esetén válassza ki a szükséges összenyomó erő helyes számítási összefüggését!
| F n = S c s ⋅ F k ⋅μ
| F n = S c s ⋅ F k μ
| F n = F k μ⋅ S c s
| F n = T r
| F n = P d⋅π⋅n