KURZUS: Gépszerkezettan III.

MODUL: Melléklet

Minta vizsgafeladatsor

| A megoldás az utolsó feladat alatt látható "Mehet" gombbal véglegesíthető. A gombra történő kattintás után a megoldáson módosítani nem lehet.
1. feladat
Jelölje meg a mozgó tengelykapcsolók csoportjába tartozókat!
| Oldham.
| Kardáncsukló.
| Hardy-kapcsoló.
| Bibby.
| Körmös.
3 pont
2. feladat
A fenti ábra alapján jelölje meg a hajlékony és a rugalmas tengelykapcsolók betűjeleit!
| A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
6 pont
3. feladat
Jelölje meg a fogaskerekek mérési eljárásait!
| Az osztás ellenőrzése.
| A többfogmérés.
| A fogprofil hordósságának ellenőrzése.
| A fogazat radiális ütésének ellenőrzése.
| A négyprofilos gördülőhiba mérés.
3 pont
4. feladat
A fenti ábra alapján azonosítsa a fogaskerekes hajtómű számmal jelölt elnevezéseit! Írja be az ábra megfelelő számait a mezőkbe! Hajtóműház felsó rész: Kimenő tengely: Hajtott fogaskerék: Hengergörgős csapágy: 4 pont
5. feladat
Határozza meg fogaskerékhajtásnál az involut szöget ( inv α ), az alapkör sugarat (r b), és az alaposztást (p b), ha a kapcsolószög α=20°, a fogszám z=28, és a modul m=2,5 mm! inv α = r b = mm p b = mm 6 pont
6. feladat
Válassza ki a lábkörátmérő helyes számítási összefüggését kompenzált belső fogazatnál!
| d f 1 =m⋅( z 1 +2+2⋅ c * +2⋅ x 1 )
| d f 2 =m⋅( z 2 +2+2⋅ c * +2⋅ x 2 )
| d f 2 =m⋅( z 2 +2+ c * +2⋅ x 2 )
| d f 2 =m⋅( z 2 −2−2⋅ c * +2⋅ x 2 )
| d f 1 =m⋅( z 1 +2+2⋅ c * + x 1 )
3 pont
7. feladat
Dörzshajtást tervezünk a következő jellemzőkkel: P = 11 kW, n 1 = 1445 1/perc, μ = 0,18, i = 2,5, d 2 = 500 mm, S cs = 1,4. Számítsa ki a kis dörzskerék átmérőjét (d 1), az átviendő nyomatékot (T), a kerületi erőt (F k) és a szükséges összenyomó erőt (F n)! d 1= mm T= Nm F k= N F n= N 8 pont
8. feladat
Lánchajtás esetén válassza ki az osztókörátmérő helyes számítási összefüggését!
| d= p sin⁡( z 180 0 )
| d= p cos⁡( 180 0 z )
| d=p⋅cos⁡( 180 0 z )
| d= p sin⁡( 180 0 z )
| d= p sin⁡( 360 0 z )
3 pont