KURZUS: Gépszerkezettan III.

MODUL: II. modul

9. lecke: A fogaskerekek tűrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtóművek

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Olvassa el a jegyzet 124-145 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 9.8. fejezetében lévő kidolgozott feladatait!
A tananyag tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen:
Tanulmányozza a 2.61. és 2.62. ábrát és az alapján jegyezze meg a pontossági fokozat, az illesztési fok, a foghézag és a tengelytáv tűrés fogalmát, értelmezését! Jegyezze meg a különböző egyedi és összetett hibamérési eljárások típusait (többfogmérés, csapmérés, a fogazat radiális ütésének ellenőrzése, a fogprofil ellenőrzése, a fogirány mérése, az osztás ellenőrzése és a kétprofilos gördülőhiba mérése) valamint azok lényegét, mérési elvét! Jegyezze meg a 2.1. táblázatban lévő különböző mérési eljárások tűréseinek megnevezéseit! Többfogmérés esetén a 2.63. és a 2.64. ábra segítségével jegyezze meg a közrefogott fogak számának (k) és az elméleti többfogméretnek (W) a számítási összefüggését! Tanulmányozza a 2.63. és 2.64. ábrát és az alapján jegyezze meg az ott alkalmazott jelöléseket és azok értelmezését! Tanulmányozza a 2.66., a 2.67. és a 2.68. ábrát és az alapján jegyezze meg az ott alkalmazott jelöléseket és azok értelmezését! Tanulmányozza a 2.71. és 2.72. ábrát és az alapján jegyezze meg az ott alkalmazott jelöléseket és azok értelmezését! Többször rajzolja le szabadkézzel papírra a 2.73., a 2.74., a 2.75., a 2.76., a 2.77. és a 2.78. ábrát! Majd ellenőrizze azok helyességét! Tanulmányozza a 2.79., a 2.80., a 2.81., a 2.82. és a 2.83. ábrát és az alapján tudja azonosítani a hajtóművek alkatrészeit és azok funkcióját!
Követelmények
A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön
Felsorolás alapján el tudja dönteni, hogy a fogaskerekek tűrésezésére, illesztésére (pontossági fokozat, illesztési fok, foghézag, tengelytáv tűrés) vonatkozó állítások igazak vagy hamisak. Listából ki tudja választani a fogaskerekek mérési eljárásainak (egyedi, összetett) és tűréseinek típusait. Felsorolás alapján el tudja dönteni, hogy a többfogmérésre, a csapmérésre, a fogazat ütésének ellenőrzésére, a fogprofil ellenőrzésére, a fogirány mérésre, az osztás ellenőrzésére és a kétprofilos gördülőhiba mérésre vonatkozó állítások igazak vagy hamisak. Többfogmérés esetén meg tudja határozni a közrefogott fogak számát (k) és az elméleti többfogméretet (W) . Ábra alapján azonosítani tudja a többfogmérés elnevezéseit, jelöléseit. Ábra alapján azonosítani tudja a profilhiba mérés elnevezéseit, jelöléseit. Ábra alapján azonosítani tudja a kétprofilos gördülőhiba mérés elnevezéseit, jelöléseit. Géprajzilag helyesen, szabadkézzel le tudja rajzolni a 2.73., a 2.74., a 2.75., a 2.76., a 2.77. és a 2.78. ábrát. Ábra alapján meg tudja nevezni a hajtóművek alkatrészeit. Listából ki tudja választani az összefoglalóban felsorolt helyes méretezési összefüggéseket.
A tananyag összefoglalása, további információk a tananyaghoz
A használt számítási összefüggések
A táblázatban azon összefüggések szerepelnek, amelyeket a számítások megoldása során használunk. A kiemelt betűkkel írt megnevezések képleteit a vizsgán felhasználhatják. A választásos feladatoknál a kiemelt összefüggések természetesen nem szerepelnek.
A közrefogott fogak száma | k= z 9 +0,5 vagy k=z⋅ α w 180 +0,5
Az elméleti többfogméret | W=[ ( k-0,5 ) ⋅π+z⋅inv α ]⋅m⋅cos α+2⋅x⋅m⋅sin α
Szemléltető ábrák
Sebességváltó különböző fogaskerekekkel (távolabbi felvétel (Forrás: http://www.fogaskerekek.hu/hun.htm)
Sebességváltó különböző fogaskerekekkel (közeli felvétel)
Egyfokozatú hengereskerekű hajtómű modellje lemezből készült házzal
Egyfokozatú hengereskerekű hajtómű modellje lemezből készült házzal, vizsgáló nyílással
Egyfokozatú hengereskerekű hajtómű modellje öntött házzal
Egyfokozatú hengereskerekű hajtómű modellje öntött házzal, fedél nélkül
Egyfokozatú hengereskerekű hajtómű modellje öntött házzal, álló elrendezésben
Egyfokozatú hengereskerekű hajtómű modellje öntött házzal, álló elrendezésben metszéssel
Kétfokozatú hajtómű ferdefogazatú fogaskerekekkel (Forrás: http://www.bishenterprises.com/images/Gearbox_Inventor.jpg)
Csigahajtómű metszve (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogasker%C3%A9k)

| Ellenőrző kérdések
Felhívjuk figyelmét, hogy a számítási feladatoknál a részeredményeket ne kerekítse, hanem a további számításokhoz a pontos értéket (a számológépen megjelenő összes tizedest) vegye figyelembe! Az eredményeket mindig csak az első három tizedesjegyig írja be! (Egész szám esetén és a szám végén nem kell a nullákat kiírni!)
1. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A fogaskerekek és fogaskerékhajtások 12 pontossági fokozatba oszthatók. |
A fogazat illesztésére hat illesztési fokot használnak, amelynek jelei:A, B, C, D, E, F. |
A fogaskerekek kapcsolódásakor fontos jellemző a kapcsolóvonal mentén jelentkező ún. normál foghézag ( j n ) . |
A foghézag és a tengelytáv tűrésosztályát mindig elő kell írni. |
2. Jelölje meg a fogaskerekek mérési eljárásait!
| A fogazat axiális ütésének ellenőrzése.
| A fogprofil ellenőrzése.
| A foghajlásszög mérése.
| Csapmérés.
| Kétprofilos gördülőhiba mérés.
3. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A többfogmérés az egyik legelterjedtebb mérési eljárás, amely külső egyenes és ferde fogazatú hengereskerekekre és belső fogazatú kerekekre egyaránt alkalmazható. |
A profilhiba a valóságos fogprofil eltérése a gyártás során kialakult evolvens fogprofiltól. |
Ha a fogaskerék tárcsán az elméleti osztókörhöz képest a fogazat excentrikusan készül el, a fogazaton radiális ütés keletkezik. |
4. Egy elemi egyenes, külső fogazatú hengeres kerék adatai a következők: z= 33, m= 4 mm, α=20° . Számítsa ki a közrefogott fogak számát (k) és az elméleti többfogméretet (W)! k= W= mm
5. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a többfogmérettel kapcsolatos fogalmak számmal jelölt elnevezéseit! Többfogméret: (k-1) . pb: Osztókörsugár:
6/a. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a profilhiba mérés számmal jelölt elnevezéseit! Névleges profilok: Vizsgálandó profilrész: Alapkör:
6/b. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a profilhiba mérés számmal jelölt elnevezéseit! Írószerkezet: Tapintó gömbcsap: Álló diagrampapír: Alapkörtárcsa:
6/c. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a profilhiba mérés számmal jelölt elnevezéseit! Fogfej: Az alapkör nagyobb a számítottnál: Vizsgált profilszakasz: Az alapkör megfelelő, de a fogprofil nem pontos evolvens: 5
7/a. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a kétprofilos profilhiba mérés számmal jelölt elnevezéseit! Mesterkerék: Minimális mérőtengelytáv: Rugó: Mérőóra és mérőszerkezet:
7/b. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a kétprofilos gördülőhiba mérés számmal jelölt elnevezéseit! Gördülőlépéshiba: Egy fogosztás szöge: Kétprofilos gördülőhiba:
8. Az alábbi ábra alapján azonosítsa a fogaskerekes hajtómű számmal jelölt elnevezéseit! Hajtóműház alsó rész: Bemenő tengely: Szellőző csavar: Rugós tömítőgyűrű:
9. Válassza ki a közrefogott fogak számának helyes számítási összefüggését többfogméret mérés esetén!
| k=z⋅ α w 180
| k=z⋅ α w 360 −0,5
| k=z⋅ α w 180 −0,5
| k=z⋅ α w 360 +0,5
| k=z⋅ α w 180 +0,5