KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: I. modul: Szilárdságtani alapismeretek statikus, dinamikus és változó igénybevételek esetében. Az anyagok szilárdsági jellemzői. A gépelemek méretezésének alapjai

5. lecke: A kifáradási határt befolyásoló tényezők

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 14-16. oldalán levő tananyagot, figyelve az alábbiakra.
| Mik a feszültségtorlódások okai? Hogyan vesszük figyelembe az egyes feszültségtorlódások következményeit az alkatrészek méretezésekor?
| Követelmény: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Fel tudja sorolni a feszültségtorlódást okozó tényezőket. Értelmezni tudja az alak és gátlástényezőt. Értelmezni tudja az érzékenységi tényezőt. Ismertetni tudja a méretnövekedés és a felületi érdesség hatását a kifáradási határra.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Jelölje meg azokat a tényezőket az alábbi felsorolásban, amelyek feszültségtorlódást okozhatnak:
| geometriai tényezők
| üzemi hőmérséklet
| bemetszés, furat
| horony, perem
| a tervezettnél kisebb terhelés
| érintkező alkatrészek esetén a más elem által kiváltott erőhatás
| 2. Értelmezze az alaktényezőt és válassza ki az alábbi meghatározások közül az Ön által igaznak vélt definíciót!
| Az alaktényező a bemetszés okozta legnagyobb helyi feszültség és az átlagos, ún. névleges feszültség szorzata.
| Az alaktényező a bemetszés okozta legnagyobb helyi feszültség és az átlagos, ún. névleges feszültség viszonya.
| 3. Értelmezze a gátlástényezőt és válassza ki a helyesnek vélt meghatározást!
| A gátlástényező olyan, a kifáradási határt csökkentő tényező, amely a sima és a bemetszett próbatesten mért kifáradási határ viszonya.
| A gátlástényező a simára polírozott és a halmozott feszültséggel terhelt próbatestek kifáradási határának arányából nyerhető és értéke mindig nagyobb, mint 1.
| 4. Válassza ki az alábbi meghatározások közül az Ön által igaznak vélt definíciót!
| Az érzékenységi tényező az alak- és gátlástényező összefüggése. Jellemző értékei 1 alatt vannak.
| Az érzékenységi tényezőt a Kf gátlástényező helyett használjuk.
| Az érzékenységi tényezőt a Kt alaktényező helyett használjuk.
| 5. Jelölje meg az igaz állítást az alábbiak közül!
| A korrózió nincs hatással az alkatrészek kifáradására.
| A felületi érdesség a méretnövekedéssel közel azonos mértékben csökkenti a gépelemek kifáradási határát.
| A felületi hőkezelések és a hidegalakítás nincs hatással a kifáradásra.