KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: VII. modul: Tengelykapcsolók feladata, típusaik, működésük

36. lecke: Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát!
| Követelmények: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön
| Az egyes tengelykapcsolók megnevezéséhez párosítani tudja, hogy azok milyen tengelyhibák kiegyenlítésére alkalmasak. Felsorolásból ki tudja választani a dinamikus hatásokat kiküszöbölő tengelykapcsolókat. Adott tengelykapcsolóról el tudja dönteni, hogy a mozgó, a hajlékony vagy a rugalmas kapcsolók csoportjába tartozik-e. A mozgó, a hajlékony és a rugalmas tengelykapcsolók jellemzésére vonatkozó állításokról el tudja dönteni, hogy azok igazak vagy hamisak. Ábra alapján meg tudja nevezni a mozgó, a hajlékony és a rugalmas tengelykapcsolók alkatrészeit. Többféle tengelykapcsoló ábrája közül ki tudja választani a mozgó, a hajlékony vagy a rugalmas tengelykapcsolókat.
| A tananyag összefoglalása, további információk a tananyaghoz
Körmös kapcsoló
A geometriai méretek | D=2⋅ D 1 D k ö z = D+ D 1 2 a= D k ö z ⋅π 2⋅z b= D− D 1 2
Az egy fogra eső kerületi erő | F ker⁡ = 2⋅T D k ö z ⋅ψ⋅z
Bibby-féle acélrugós tengelykapcsoló
Az egy rugóra jutó terhelés (kerületi erő) | F 1 = 2⋅T d k ⋅z
A rugó lehajlása | f= F 1 ⋅ l 3 12⋅I⋅E I= a 3 ⋅b 12
A rugóban ébredő feszültség | σ h a j l = F 1 ⋅l 2 ⋅ 6 a 2 ⋅b
Gumidugós tengelykapcsoló
A dugókat terhelő kerületi erő | F k = 2⋅T D⋅z
A dugó külső felületére ható palástnyomás | p= F k d⋅a
| Szemléltető ábrák
Oldham tengelykapcsoló összeszerelt állapotban (Forrás: www.huco.com)
Oldham tengelykapcsolók hernyócsavaros rögzítéssel és szorító agyas kivitelben (Forrás: www.huco.com)
Oldham tengelykapcsoló szétszerelt állapotban tételszámozással. (Forrás: www.huco.com)
Körmös tengelykapcsoló összekapcsolódásának bemutatása 3D-s modellen
| 1/4
Körmös tengelykapcsoló 3D-s modellje tételszámozással
Kardáncsukló fényképe. (Forrás: www.ktr.com)
Kardáncsukló összeállítási rajza tételszámozással. (Forrás: www.ktr.com)
Kardán kapcsoló fényképe szétszerelt állapotban
Hardy-kapcsoló fényképe tételszámozással
Bibby-féle acélrugós tengelykapcsolón fellépő terhelések hatása a rugó alakváltozására. (Forrás: www.bibby.transmissions.co.uk)
Bibby-féle acélrugós tengelykapcsoló fényképe tételszámozással. (Forrás: www.bibby.transmissions.co.uk)
Gumidugós tengelykapcsoló fényképe. (Forrás: www.bibby.transmissions.co.uk)
Gumidugós tengelykapcsoló széthúzott állapotban. (Forrás: www.ktr.com)
Gumidugós tengelykapcsoló összeállítási rajza tételszámozással. (Forrás: www.ktr.com)
Periflex-kapcsoló fényképei. (Forrás: www.stromag.com)
| 1/2
Periflex-kapcsoló összeállítási rajza tételszámozással. (Forrás: www.stromag.com)
Poligon kapcsoló fényképe tételszámozással. (Forrás: www.ortlinghaus.com)

|  | Ellenőrző kérdések
| 1. Jelölje meg a radiális tengelyhibák kiegyenlítésére is alkalmas tengelykapcsolókat!
| Körmös.
| Oldham.
| Kardáncsukló.
| Periflex.
| Bibby.
3 pont
| 2. Jelölje meg a dinamikus hatások kiküszöbölésére alkalmas tengelykapcsolókat!
| Gumidugós.
| Oldham.
| Körmös.
| Poligon-kapcsoló.
| Hardy-kapcsoló.
2 pont
| 3. Jelölje meg a hajlékony tengelykapcsolókat!
| Oldham.
| Körmös.
| Gumidugós.
| Kardáncskló.
| Hardy-kapcsoló.
2 pont
| 4. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Hosszirányú hőtágulás okozta hosszváltozás felvételére rugalmas tengelykapcsolót használnak. |
A hajlékony tengelykapcsolók nagy és kisebb szögeltérésű tengelyek összekapcsolására alkalmas kapcsolók, amelyek biztosítják a nyomatékátvitelt. |
A hajtó és hajtott gépek összekapcsolásánál bármely oldalon fellépő lengések és dinamikus hatások kiküszöbölésére mozgó kapcsolókat építenek be. |
1 pont
| 5. Válassza ki az ábrán látható tengelykapcsoló 1-es és 2-es alkatrészeinek megnevezését a megadott listából! A helyes válasz mellé írja oda a megfelelő számot! Kapcsolóhüvely: Kardánkereszt: 2 pont
| 6. Az ábrán látható tengelykapcsolók jelöléseit párosítsa a megadott tengelykapcsoló megnevezésekhez! Poligon-kapcsoló: Oldham-kapcsoló: Gumidugós tengelykapcsoló: Hardy-kapcsoló: 4 pont
| 7. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A kardántengely hajtott tengelyének szögsebessége mindig nagyobb, mint a hajtó tengelyé. |
A kardáncsukló hajtott tengelyének szögsebessége maximális, ha egytengelyű a hajtó tengellyel. |
A kardáncsukló hajtott tengelyének szögsebessége minimális, ha a hajtó tengellyel 90o-os szöget zár be. |
2 pont