KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: V. modul: Siklócsapágyak

26. lecke: Siklócsapágyak méretezése

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 180-181. oldalát, és térjen vissza az 5.2 fejezethez is! Figyeljen az alábbiakra:
| A radiális és az axiális siklócsapágyak terhelt felületei Értelmezze a tananyagban található képleteket Siklócsapágyak méretezési összefüggései
| Követelmény: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Listából ki tudja választani a radiális, vagy axiális siklócsapágyak méretezési összefüggéseit. Párosítani tudja a képletekben használt betűket és jelentésüket

|  | Ellenőrző kérdések
| 1. Válassza ki a radiális siklócsapágy csapjának átmérőjét meghatározó képletet!
| d min⁡ = F r b d
| d min⁡ = F r b d ⋅ p m e g
| d min⁡ = F r b d ⋅ p m e g
| 2. Párosítsa az axiális siklócsapágy méretezésénél használt fogalmakat és betűjeleket! a) d0 b) d1 c) F d) pmeg e) b Axiális terhelőerő Csapágyszélesség Csap átmérő Megengedett felületi nyomás Külső átmérő