KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: VI. modul: Nem oldható kötések

30. lecke: A szilárd illesztésű tengelykötés

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 65-67. oldalát a méretezés alfejezetig (a méretezéssel a konzultáción foglalkozunk). A tananyag feldolgozása során figyeljen az alábbiakra:
| Fogalmazza meg, mi hozza létre szilárd illesztésű kötés esetén az alkatrészek szilárd kapcsolatát. Sorolja fel a szilárd illesztésű kötés előnyeit, hátrányait. Fogalmazza meg, hogyan kell előkészíteni a munkadarabokat hideg sajtolásos, illetve hőfokkülönbség alapján történő szereléshez.
| Követelmény: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Listából ki tudja választani, hogy szilárd illesztésű kötés esetén mi biztosítja az alkatrészek közötti kapcsolatot. Felsorolásból ki tudja választani a szilárd illesztésű kötés előnyeit, hátrányait. Listából ki tudja választani a munkadarabok előkészítésének módját hideg sajtolásos és hőfokkülönbség alapján történő szerelés esetén.
| Összefoglalás és további információk az anyaghoz
| Ha egy kötéssel szemben nem követelmény a roncsolásmentes bonthatóság, vagyis az összekötött alkatrészek szétszerelhetősége - ún. nem oldható kötéseket alkalmaznak.
| Ilyen kötésnek tekintjük a szegecskötést, a hegesztést, a forrasztást és a ragasztást, de ide tartozik a szilárd illesztésű tengelykötés is.
| Szilárd illesztésű kötés esetén a tengely átmérője nagyobb, mint a rá szerelendő alkatrész furatának átmérője.
A tengely és az agy méretkülönbsége zsugorkötés esetén
| A szilárd illesztésű kötés szerelhető hőfokkülönbség alapján, hidegsajtolással és olajnyomással. A hőfokkülönbség alapján történő szerelésnél az agyat felmelegítik, ennek hatására az kitágul, és a furatátmérő nagyobb lesz, mint a tengely átmérője. Szerelés után az agy lehűl, és rászorul a tengelyre. A szereléshez szükséges méretkülönbség a tengely hűtésével is létrehozható, de az is előfordul, hogy az agyat melegítik, a tengelyt pedig hűtik (ebben az esetben az agyat nem kell nagyon magas hőmérsékletűre melegíteni, ami az anyagszerkezeti változások elmaradása miatt kedvező). Hidegsajtolás esetén az alkatrészeket az alábbi ábra szerint elő kell készíteni.
Alkatrészek előkészítése hidegsajtoláshoz
| Az olajnyomásos szereléskor az agy és a tengely közé olajat sajtolnak. A tengely és az agy 1:30 kúpossággal készül.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Mi hozza létre szilárd illesztésű kötés esetén az alkatrészek közötti kapcsolatot? Jelölje a helyes választ!
| A palástnyomás által keltett súrlódási erő.
| A hőfokkülönbség.
| A sajtoláskor kifejtett erő.
| 2. Jelölje meg az alábbiak közül azokat az állításokat, amelyek jellemzők a zsugorkötésre!
| Excentricitást okoz.
| Az illeszkedő felületeket fedéssel kell elkészíteni.
| A kötés többször is oldható és összeszerelhető minőségromlás nélkül.
| A nagy hőfokkülönbség miatt az alkatrészek elhúzódhatnak.
| A feszültségtorlódás miatt a tengelyek kialakítása nagy gondosságot kíván.
| Az agyba nem kell hornyot készíteni.
| 3. A szilárd illesztésű kötés kialakításakor melyik technológia esetén kell a tengelyt enyhe kúpossággal leélezni?
| A hidegsajtolásos szerelésnél.
| A hőfokkülönbség alapján történő szerelésnél.
| Mindkét esetben.