KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: I. modul: Szilárdságtani alapismeretek statikus, dinamikus és változó igénybevételek esetében. Az anyagok szilárdsági jellemzői. A gépelemek méretezésének alapjai

6. lecke: Kifáradási biztonsági területek

|  | Tevékenység: Olvassa el a tananyagot a jegyzet 16-18. oldalán. Figyeljen az alábbiakra:
| Milyen formában ábrázolják a Wöhler-görbéket. Milyen információkat kaphatunk ezekből a görbékből.
| Követelmény: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Értelmezni tudja a feszültséglefolyás, a Wöhler-görbék és a Smith diagram közötti összefüggést adott anyag esetén. Fel tudja sorolni a különböző méretezési eljárásokat, adott ciklusszám esetén. Értelmezni tudja a Smith diagramot.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. A Wöhler-görbéket δ−N , δ−lg⁡N vagy lg⁡δ−lg⁡N formába ábrázolják. Mit értünk a δ és N értékek alatt? Válassza ki az alábbi felsorolásból!
| A δ az igénybevételből származó minimális feszültséget, az N a terhelésismétlődések számát jelenti.
| A δ az igénybevételből származó maximális feszültséget, az N a terhelésismétlődések számát jelenti.
| 2. Írja a jelölt helyre a helyes érték betűjelét! a) 10-4 b) 104 c) 106 d) 2×104 e) 2×106 N0= ciklusszám fölött kifáradásra méretezünk. N= és N0= ciklusszám között élettartamra méretezünk. N= ciklusszám alatt a statikus méretezést alkalmazzuk.
| 3. Hogyan nevezzük azt a ciklusszámot, amelynél abbahagyjuk a Wöhler-görbe felvételét? Jelölje be a helyes választ!
| NB bázisciklusszám
| NA alapciklusszám
| 4. Adja meg a bázisciklusszám értékeit acélra és könnyűfémre! a) 7×103...7×105 b) 5×106...107 c) 3×107...5×107 d) 7×105...5×107 A bázisciklusszám acélra: A bázisciklusszám könnyűfémre:
| 5. Pótolja az alábbi megállapítás hiányzó részét! A Smith diagramot acélokra igen jó közelítéssel megszerkeszthetjük két adat, a és a szimmetrikus lengő igénybevételhez tartozó birtokában.