KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: II. modul: Oldható Kötések

2. modulzáró feladatok

|  | 1. Mit jelent az önzárás fogalma? Jelölje a helyes meghatározást!
| Azt jelenti, hogy a kötőcsavar üzemszerű terhelés hatására nem lazul meg, illetve a mozgatócsavar nem kezd el mozogni.
| Azt jelenti, hogy a kötőcsavar megszorításához, vagy a mozgatócsavar terhelés ellenében történő mozgatásához erőt kell kifejteni.
| Azt jelenti, hogy a kötőcsavar meglazításához, vagy a mozgatócsavar terhelés ellenében történő mozgatásához nem kell erőt kifejteni.
1 pont
| 2. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| A fenti ábrán látható menetprofilok közül melyik legalkalmasabb kötőcsavarok számára?
| Az 1-es számú profil.
| Az 2-es számú profil.
| Az 3-es számú profil.
| Az 4-es számú profil.
1 pont
| 3. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd tegye igazzá az állításokat! Az ábrán a számmal jelölt alkatrész egy csapszeg, amely hornyokkal van ellátva a rögzítő gyűrűk számára. A fenti ábrán a kúpos szeg a számmal jelölt alkatrész. 2 pont
| 4. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd adjon választ a feltett kérdésre!
| Milyen csapszeget használnak a fenti csuklós szerkezetben?
| Fej nélküli csapszeg sasszegfurattal, alátéttel.
| Fejes csapszeg sasszegfurattal.
| Fejes csapszeg horonnyal, rögzítő gyűrű számára.
1 pont
| 5. Melyik szerelési sorrend jellemző az orros ékre? Jelölje a helyes választ!
| Először az orros éket helyezik el a horonyban, majd ezután helyezik fel az agyat.
| Először az agyat helyezik el a tengelyen, ezután ütik be az orros éket.
| Az orros ék mindkét módszerrel szerelhető, a technológia csak attól függ, hogy a kötés mindkét oldalról hozzáférhető-e, vagy sem.
1 pont
| 6. Mi a hátránya az ékkötés esetén létrejövő excentricitásnak? Jelölje a helyes választ!
| Az excentricitás csökkenti a felületek közötti súrlódási erőt.
| Az egytengelyűség elállítódik, pontos futást kívánó alkatrészekhez emiatt nem alkalmazható az ékkötés.
| Az excentricitás miatt feszültségtorlódás jön létre a tengelyben.
1 pont
| 7. Milyen jellegű elmozdulás ellen rögzít a reteszkötés? Jelölje a helyes választ!
| A reteszkötés csak az elfordulást akadályozza meg, tengelyirányban nem rögzít.
| A reteszkötés csak a tengelyirányú elmozdulást akadályozza meg.
| A reteszkötés elfordulás ellen és tengelyirányban egyaránt rögzít.
1 pont
| 8. Miért nem alkalmas az íves reteszkötés nagy nyomaték átvitelére? Jelölje a helyes választ!
| Azért, mert az íves retesz felülete kicsi.
| Azért, mert az íves retesznek csak kis része nyúlik az agy hornyába.
| Azért, mert az íves retesz gyengíti a tengelyt.
1 pont
| 9. Hogyan oldják meg a bordástengely és az agy központosítását? Jelölje a helyes választ!
| A központosítást az agy tengelyirányú elmozdíthatósága biztosítja.
| A központosítás abból adódik, hogy az agy rövid.
| A bordástengelyt és az agyat a kisátmérőn, a nagyátmérőn vagy a bordaoldalon illesztik.
1 pont