KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: IX. modul: Hajtások

40. lecke: Lánchajtások

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 163-173 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 11. fejezetében lévő kidolgozott feladatot!
| Követelmények: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön
| Listából ki tudja választani a lánchajtások előnyeit és hátrányait. Ábra alapján meg tudja nevezni a különböző lánctípusokat (hüvelyes-, görgős- és fogaslánc). A különböző lánctípusokra (hüvelyes-, görgős- és fogaslánc) vonatkozó állítások közül el tudja dönteni, hogy melyik igaz, melyik hamis. Ki tudja számítani a lánchajtás áttételét (i), a lánckerék osztószögét (?), osztókörátmérőjét (d), lábkörátmérőjét (d f), fejkörátmérőjét (d a). Meg tudja határozni kerületi erőt (F h), a saját tömegből adódó erőt (F g) és a centrifugális erőt (F c), majd ezután ki tudja számítani a lánchúzó erőt (F). Géprajzilag helyesen, szabadkézzel le tudja rajzolni a 4.4. ábrát. Ábra alapján azonosítani tudja a lánchajtások elrendezéseit. A poligonhatásra vonatkozó állítások közül el tudja dönteni, hogy melyik igaz, melyik hamis. Listából ki tudja választani az összefoglalóban felsorolt helyes méretezési összefüggéseket.
| A tananyag összefoglalása, további információk a tananyaghoz
| A használt számítási összefüggések
| A táblázatban azon összefüggések szerepelnek, amelyeket a számítások megoldása során használunk. A kiemelt betűkkel írt megnevezések képleteit a vizsgán felhasználhatják. A választásos feladatoknál a kiemelt összefüggések természetesen nem szerepelnek.
A lánhajtás áttétele | i= n 1 n 2 = z 2 z 1 = d 2 d 1
A lánckerék osztószöge | α= 180 0 z
A lánckerék osztókörátmérője | d= p sin⁡α = p sin⁡( 180 0 z )
A lánckerék lábkörátmérője | d f =d− d 1 '
A lánckerék fejkörátmérője | d a =d⋅cos⁡α+0,8⋅ d 1 '
A kerületi erő | F k = 2⋅T d = P d⋅π⋅n
A saját tömegből adódó erő | F g = q⋅ a 2 8⋅f
A centrifugális erő | F c = q⋅ v 1 2 g
A lánchúzó erő | F= F h + F g + F c
| Szemléltető ábrák
Hüvelyes lánc fényképe (Forrás: Wippermann)
Hüvelyes lánc műszaki rajza
Görgős lánc fényképe (Forrás: Tsubaki)
A görgős lánc részei
Görgős lánc műszaki rajza
Fogaslánc lánkerékkel (Forrás: Bosch)
A fogaslánc részei (Forrás: Bosch)
Fogaslánc műszaki rajza
| Lánchajtások elrendezésének különböző típusai
Többtárcsás lánchajtás
Feszítőkerekes lánchajtás
Rugós feszítőkerekes lánchajtás
Súlyos feszítőkerekes lánchajtás
Támasztókerekes lánchajtás
Optichain-CC feszítőszerkezettel felszerelt lánchajtás

|  | Ellenőrző kérdések
| Felhívjuk figyelmét, hogy a számítási feladatoknál a részeredményeket ne kerekítse, hanem a további számításokhoz a pontos értéket (a számológépen megjelenő összes tizedest) vegye figyelembe! Az eredményeket mindig csak az első két tizedesjegyig írja be! (Egész szám esetén és a szám végén nem kell a nullákat kiírni!)
| 1. Jelölje meg a lánchajtás hátrányait!
| Kis előfeszítés, kis tengely- és csapágyterhelés.
| A poligonhatás miatt a hajtott tengely szögsebessége ingadozik, lengésérzékeny.
| Zajos.
| Karbantartásuk igényesebb.
| Korlátozott környezeti hőmérséklet.
| 2. Az ábra alapján válassza ki, hogy melyik a görgős lánchajtás! Válasz:
| 3. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Fogasláncnál a lánc oldalirányú elcsúszását vezetőhevederek akadályozzák meg, amelyek egymás után a lánc két oldalán kívül, vagy a lánc közepén helyezkednek el. |
A fogasláncok, különösen kisebb sebességek esetén, teljesítmény átvitelre, a görgős lánc mellett, leginkább használt lánctípus. |
A görgős láncok belső és külső tagokból vannak összeépítve. |
| 4. Egy lánchajtás lánckerekének fogszámai z 1= 13, z 2= 38, osztása p= 19,05 mm, görgőátmérője d 1 ' = 12,07 mm. Határozza meg a lánchajtás áttételét (i), a kiskerék osztószögét ( α 1 ), osztókörátmérőjét (d 1), lábkörátmérőjét (d f1), fejkörátmérőjét (d a1)! i = α 1 = fok d 1 = mm d f1 = mm d a1 = mm
| 5. Egy lánchajtás tervezési adatai: P= 30 kW, n= 2945 1/perc, i= 3, d 2= 360 mm, a lánc fajlagos tömege (1 m hosszra eső) q= 4 kg/m, a tengelytáv a= 1800 mm, a lánc belógása f= 14 mm, a lánc vízszintesen fut. Számítsa ki a kiskerék osztókörátmérőjét (d 1), kerületi sebességét (v 1), valamint határozza meg az átviendő nyomatékot (T), a kerületi erőt (F h), a saját tömegből adódó erőt (F g), a centrifugális erőt (F c), és a lánchúzó erőt (F)! d 1= mm v 1= m/s T= Nm F h= N F g= N F c= N F= N
| 6. Nevezze meg az ábrán látható lánchajtás elrendezését!
| Feszítőkeretes
| Optichain
| Rugós feszítőkerekes
| Súlyos feszítőkerekes
| Támasztókerekes
| Többtárcsás
| 7. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A lánchajtás áttételének ingadozása a fordulatszámmal és a fogfrekvenciával, vagyis a fogszám és a fordulatszám szorzatával arányos. |
A lánchajtás közepes áttételét a fogszámok aránya adja. A tényleges áttétel e körül ingadozik, ezt poligonhatásnak nevezzük. |
Az egyenletlenség (poligonhatás) annál kisebb, minél kisebb a fogszám és minél kisebb az osztás értéke. |
| 8. Lánchajtás esetén válassza ki a lánckerék osztószögének helyes számítási összefüggését!
| α= 360 0 z
| α= 180 0 z
| α= 90 0 z
| α= z 180 o
| α= z 360 o